# HULFT10 for Container ServicesからHULFT10 Smart Proxyを経由してHULFTへ通信

配信元となるHULFT10 for Container Servicesから、HULFT10 Smart ProxyのWSSを経由して、オンプレミス環境にあるHULFT10に通信する場合の設定手順と実行手順について説明します。

図4.8 HULFT10 for Container ServicesからHULFT10 Smart Proxyを経由してHULFTへ通信

## 設定手順

設定手順は以下のとおりです。

1. 事前準備

   事前準備として、以下の設定を完了していることを前提としています。

   - Nginxの設定

     設定内容は「Nginxの設定」を参照してください。

   - HULFT10 Smart Proxy（WSS）の管理情報の設定

     管理情報の設定内容は「WSSサーバー設定ファイル（wss-config.yml）」を参照してください。

2. 配信側HULFT10 for Container Servicesの管理情報の設定

   配信の要求を発行する側のHULFTに、以下の管理情報を設定します。

   詳細ホスト情報

   通信

   ホスト名

     : オンプレミス環境のHULFTのホスト名

   ポート番号

     : オンプレミス環境のHULFTの集信ポートNo.

   HULFT製品間連携

   HULFT Proxy URL

     : HULFT10 Smart ProxyのWebサーバー（Nginx）に接続するための情報

     URL形式で指定します。

     HULFT Proxy URLの設定についての詳細は、以下を参照してください。

     HULFT10 for Container Services オペレーション ガイド : 詳細ホスト情報

   その他の設定は任意です。

3. オンプレミス環境にある集信側HULFTの管理情報の設定

   集信側のHULFTに、以下の管理情報を設定します。

   詳細ホスト情報

   ホスト名

     : HULCS_XXX

     XXXには、HULFT10 for Container Servicesのホスト名を指定します。

   基本設定

   集信ポートNo.

     : 443

   要求受付ポートNo.

     : 8443

   HULFT7通信モード

     : 無効（N）

   PROXY サーバ

   PROXY サーバ名

     : HULFT10 Smart ProxyのWebサーバー（Nginx）のホスト名

   PROXY ポートNo.

     : HULFT10 Smart ProxyのWebサーバー（Nginx）のstream TCP受付ポート番号

   システム動作環境設定

   高強度暗号強制モード

     : 無効（0）

   その他の設定は任意です。

以上で、HULFT10 Smart ProxyとHULFTが通信するための設定が完了しました。

## 実行手順

要求を発行し確認するまでの手順は以下のとおりです。

1. 事前準備

   配信要求の発行の前に以下を確認してください。

   - HULFT10 Smart Proxy（WSS）が起動していない場合は起動します。

     HULFT10 Smart Proxy（WSS）を起動方法については、「HULFT10 Smart Proxyの起動と終了」を参照してください。

   - 詳細ホスト情報のPROXY サーバ名およびPROXY ポートNo.にWeb サーバー（Nginx）の値を設定します。

2. 要求を発行

   各要求の発行については、以下を参照してください。

   - 配信要求の発行

     HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル

     - 配信要求を発行する

     - 配信要求コマンド

     HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル

     - 配信要求を発行する

     - 配信要求コマンド

     HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル

     - 配信要求を発行する

     - 配信要求コマンド

     HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル

     - 配信要求を発行する

     - 配信要求

   - 再配信要求またはチェックポイント再配信要求の発行

     HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル

     - 再配信要求を発行する

     - 再配信要求コマンド

     HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル

     - 再配信要求を発行する

     - 再配信要求コマンド

     HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル

     - 再配信要求を発行する

     - 再配信要求コマンド

     HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル

     - 再配信要求を発行する

     - 再配信要求

   - 集信要求の発行

     HULFT10 for Container Servicesの制限のため、集信要求の発行はできません。

   - 再集信要求の発行

     HULFT10 for Container Servicesの制限のため、再集信要求の発行はできません。

3. 配信要求の結果を確認

   配信要求の結果はHULFTの配信履歴で確認できます。

   HULFTの配信履歴については、以下を参照してください。

   HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル : 配信状況を確認する

   HULFT10 for Linux/AIX オペレーション マニュアル : 配信状況や集信状況を確認する

   HULFT10 for IBMi オペレーション マニュアル : 配信状況や集信状況を確認する

   HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 配信状況および集信状況を確認する