# EBCDICユーザーテーブル登録

ツールメニューからEBCDICユーザーテーブル登録をクリックすると、EBCDICユーザテーブル登録画面が表示されます。EBCDICユーザーテーブルの登録および変更を適用するには、HULFTの再起動が必要です。

EBCDICユーザーテーブルの登録は、EBCDICユーザテーブル登録画面から行います。

EBCDICユーザーテーブルの登録方法について記述します。

## 項目の説明

テンプレート

使用するEBCDICコードセット変換テンプレートの種類を選択します。

EBCDICコードセット変換テンプレートは16種類あります。

コード入力域

変換文字を指定します。“00”～“FF”まで入力可能です。省略時は“00”が設定されます。

入力域は、左上から右へ向かって“0x00”、“0x01”、“0x02”……右下が“0xFF”に対応しています。

保存先のユーザーテーブル

登録したいユーザーテーブルを“ユーザーテーブル1”～“ユーザーテーブル3”で選択します。

コメント

本コードセットのコメントを60バイト以内で指定します。

## 登録方法

初めて登録する場合

テンプレートからEBCDICユーザーテーブルの変換パターンを選択することにより、EBCDICユーザテーブル登録画面上に、選択したEBCDICコードセット変換テンプレートのコードが展開されます。テンプレートの変換パターンのうち、“ユーザーテーブル1”～“ユーザーテーブル3”は、初期値として全レコード“00”が格納されています。変換したいコードを入力後、ユーザーテーブルで出力先（“ユーザーテーブル1”～“ユーザーテーブル3”）を指定し、保存ボタンをクリックしてください。

登録済みの情報を変更する場合

すでに登録されている情報を更新する場合は、テンプレートから“ユーザーテーブル1”～“ユーザーテーブル3”を選択することにより、EBCDICユーザテーブル登録画面上に登録済みのコードが展開されます。変更したいコードを入力後、ユーザーテーブルで出力先（“ユーザーテーブル1”～“ユーザーテーブル3”）を指定し、保存ボタンをクリックしてください。