# 転送テスト

転送動作モード（ttmode）

  HULFTが“連動モード”で動作するか、“テストモード”で動作するかを指定します。

  0

    : 連動モード

  1

    : テストモード

集信結果制御（ttrcvomit）

  “テストモード”で動作する場合、集信側ホストが転送テスト機能に対応していない場合には、集信側ホストの転送確認を行えません。その場合に、異常終了とするか、正常終了とするかを指定します。

  0

    : 転送異常として終了

  1

    : 配信側確認のみで正常扱い

集信ファイル出力（ttrcvfiloutput）

  “テストモード”で動作する場合、集信ファイルの出力を行うかどうかを指定します。

  0

    : 集信ファイルを出力しない

  1

    : 集信ファイルを出力する

配信前ジョブ実行（ttpresndjob）

  “テストモード”で動作する場合、配信前ジョブを実行するかどうかを指定します。

  0

    : 配信前ジョブを実行しない

  1

    : 配信前ジョブを実行する

配信後ジョブ実行（ttsndjob）

  “テストモード”で動作する場合、配信後ジョブを実行するかどうかを指定します。

  0

    : 配信後ジョブを実行しない

  1

    : 配信後ジョブを実行する

集信後ジョブ実行（ttrcvjob）

  “テストモード”で動作する場合、集信後ジョブを実行するかどうかを指定します。

  0

    : 集信後ジョブを実行しない

  1

    : 集信後ジョブを実行する

転送履歴出力（ttsndrcvlog）

  “テストモード”で動作する場合、集信履歴と配信履歴を出力するかどうかを指定します。

  0

    : 配信履歴および集信履歴を出力しない

  1

    : 配信履歴および集信履歴を出力する