# コード変換

転送コードセット（cs4trnsfr）

  配信ファイルまたは集信ファイルのコード変換で使用するコードセットを指定します。

  8

    : UTF-8

  G

    : GB18030

  S

    : SHIFT-JIS

日本語規格（jistype）

  転送コードセットで設定した文字コードが日本語の場合に、その文字コードの日本語の規格を指定します。

  78

    : JIS 78年度

  83

    : JIS 83年度

タブコードの扱い（tabchange）

  MF-IBMi系機種に対してテキスト転送を行うときにタブコード（0x09）をスペースコード（0x20）として扱うか、タブコード（0x09）として扱うかを指定します。

  0

    : スペースコードとして扱う

  1

    : タブコードとして扱う

外字テーブル使用（gaijifile）

  外字テーブル変換の処理を指定します。

  0

    : 外字テーブルを使用せず、外字コードはすべてデフォルトコードに変換

  1

    : 外字テーブルを参照し、外字コードは該当コードに変換

  2

    : 優先的に外字テーブルを参照し、該当コードに変換

  外字テーブルについては、「外字テーブルについて」を参照してください。

  デフォルトコードについては、以下を参照してください。

  HULFT10 コード変換 マニュアル : データ内に外字テーブル未登録コードが存在する場合

外字未登録時処理（gaijierr）

  HULFTの外字範囲のコードで、外字テーブルにも登録されていないコードに対する処理を指定します。

  0

    : デフォルトコードに変換

  1

    : エラーとする

  HULFTの外字の範囲およびデフォルトコードについては、以下を参照してください。

  HULFT10 コード変換 マニュアル : 外字コードについて

コード変換モード（codechangemode）

  外字の文字列処理の動作を指定します。

  0

    : モード0

    コード変換時に出力コードを固定長として外字変換

    （UTF-8以外）

  1

    : モード1

    コード変換時に出力コードを可変長として外字変換

パック・ゾーン変換（pschg）

  フォーマット転送またはマルチフォーマット転送での、サイン付内部10進数（P）とサイン付外部10進数（S）の変換規則を指定します。

  0

    : モード0

  1

    : モード1

  B

    : モードB

  F

    : モードF

  9

    : モード9

  S

    : モードS

  N

    : モードN

  パック・ゾーンの変換規則については、以下を参照してください。

  HULFT10 コード変換 マニュアル : フォーマット変換規則3（サイン付10進数の属性変換）

ASCII用符号部（psascii）

  フォーマット転送またはマルチフォーマット転送での、サイン付内部10進数（P）とサイン付外部10進数（S）をWin-UX系機種のデータに変換する場合の符号部を指定します。

  この設定は、パック・ゾーン変換が“S”のときのみ有効です。

  表3.12 ASCII用符号部

  設定値 | ゾーン部 | サイン部
  --- | --- | ---
  正 | 負
  1 | 3 | 4 | 5
  2 | 3 | 3 | 7

EBCDIC用符号部（psebcdic）

  フォーマット転送またはマルチフォーマット転送での、サイン付内部10進数（P）とサイン付外部10進数（S）をMF-IBMi系機種のデータに変換する場合の符号部を指定します。

  この設定は、パック・ゾーン変換が“S”のときのみ有効です。

  表3.13 EBCDIC用符号部

  設定値 | ゾーン部 | サイン部
  --- | --- | ---
  正 | 負
  1 | F | C | D
  2 | F | F | D

Xタイプの変換（xmode）

  フォーマット転送またはマルチフォーマット転送での、キャラクタータイプ（X）の変換規則を指定します。

  0

    : モード0

    可変長文字（Mタイプ）と同様のコード変換

  1

    : モード1

    1バイトコードとして扱う

  キャラクタータイプ（X）については、以下を参照してください。

  HULFT10 コード変換 マニュアル : フォーマット変換規則2（キャラクタタイプ）

簡易転送コード変換（insttranscodcnv）

  簡易転送時に、配信ファイルのコード変換を配信側ホストで行うか、集信側ホストで行うかを指定します。

  S

    : 配信側ホストでコード変換を実施

  R

    : 集信側ホストでコード変換を実施