# データ転送方法（電文転送タイプ）の選択

HULFT Ver.7以降では、データ転送方法に転送速度優先モードと異常検知優先モードを選択できます。転送速度優先モードでは、相手ホストからの受信結果の通知を待たずにデータを転送します。

転送速度優先モードを使用すると、高速なネットワーク環境、大容量のデータ転送における転送速度の向上が図れます。HULFT Ver.7未満の転送方法である異常検知優先モードは、相手ホストからのデータ転送確認を待って次のデータを転送するため、転送速度は転送速度優先モードに比べ遅くなりますが、異常発生時の検知を迅速に行います。

= 備考 =

ネットワーク環境によっては、異常検知優先モードよりも転送速度優先モードの方が、転送速度が遅くなる場合があります。

## 転送速度優先モードと異常検知優先モード

転送速度優先モードと異常検知優先モードの違いを以下の図に示します。

図2.22 転送速度優先モードと異常検知優先モードの違い

データ転送方法を設定するには、配信側ホストと集信側ホストのどちらもHULFT Ver.7以降、HULFT-HUBを利用する場合は経由するホストのHUB-ServerがVer.2.2以降である必要があります。下位バージョンのHULFTを使用した場合は、異常検知優先モードで転送されます。

また、転送速度優先モードを使用する場合は、配信側ホストと集信側ホストのどちらも転送速度優先モードを設定する必要があります。どちらかが異常検知優先モードを選択していた場合は、異常検知優先モードで転送されます。

## 電文転送タイプの設定

データ転送方法は、システム動作環境設定の電文転送タイプを選択して設定します。電文転送タイプには以下の4つがあります。

N（異常検知優先モード）

  配信および集信ともに、異常検知優先モードで動作します。

S（配信速度優先モード）

  配信は転送速度優先モードで動作します。集信は異常検知優先モードで動作します。

R（集信速度優先モード）

  集信は転送速度優先モードで動作します。配信は異常検知優先モードで動作します。

A（集配信速度優先モード）

  配信および集信ともに、転送速度優先モードで動作します。

配信側と集信側の電文転送タイプの組み合わせによって、どちらのデータ転送方式で動作するかが決まります。以下の表を参照してください。

表2.5 「電文転送タイプ」の組み合わせ

配信側 | 集信側
--- | ---
N | S | R | A
N（異常検知優先モード） | × | × | × | ×
S（配信速度優先モード） | × | × | ○ | ○
R（集信速度優先モード） | × | × | × | ×
A（集配信速度優先モード） | × | × | ○ | ○

○ | : | 転送速度優先モードで動作
× | : | 異常検知優先モードで動作

電文転送タイプは、ユーザーの配信状況および集信状況に合わせて設定します。ユーザーの環境に応じた電文転送タイプの設定例を以下の図に示します。

図2.23 電文転送タイプの設定例

## 異常検知のタイミング

データ転送方法によって異常検知のタイミングが異なります。異常検知優先モードと転送速度優先モードでの、異常検知のタイミングの違いについて説明します。

配信側ホストで異常が発生したときの例

図2.24 転送速度優先モードと異常検知優先モードの異常検知のタイミング（配信側ホスト）

集信側ホストで異常が発生したときの例

図2.25 転送速度優先モードと異常検知優先モードの異常検知のタイミング（集信側ホスト）

転送速度優先モードは、異常検知優先モードと比べ、配信および集信でのリソースの使用率が変化し、転送異常検知のタイミング、キャンセル受付のタイミングが遅くなる場合があります。

## 留意点

転送速度優先モードを選択しているにもかかわらず、転送速度が改善されない場合は以下の要因が考えられます。以下の内容を参考に、問題点を解消してください。

通信相手が異常検知優先モードに設定されている

配信側ホスト、集信側ホストの両方で電文転送タイプに転送速度優先モードを指定してください。

通信相手が転送速度優先モードに対応していないバージョンのHULFTを使用している

配信側ホスト、集信側ホストをともに転送速度優先モードに対応したバージョンにバージョンアップしてください。

ネットワーク帯域が不足している

転送速度優先モードは、異常検知優先モードに比べてネットワークトラフィックを多く使用します。ネットワーク帯域が不足している場合、転送速度優先モードの効果は少なくなります。

配信側ホストと集信側ホストの「ソケット送信バッファサイズ（sndsocksize）」が小さい

HULFTのシステム動作環境設定で、ソケット送信バッファサイズ（sndsocksize）を変更してください。通常、ソケット送信バッファサイズ（sndsocksize）が大きいほど速度を向上できますが、ネットワーク環境により最適値は異なります。

配信側の転送ブロックサイズがネットワーク最適値と異なる

HULFTの配信管理情報の転送ブロックサイズを変更してください。通常、転送ブロックサイズが大きいほど速度を向上できますが、ネットワーク環境により最適値は異なります。