# システム動作環境設定一覧

システム動作環境設定で設定できる項目を以下の表に示します。

各項目の初期値および設定値は、システム動作環境設定ファイルに登録される値です。そのため、システム動作環境設定画面での初期値および設定値とは表記が異なる場合があります。システム動作環境設定画面での設定値は、「各項目の説明」を参照してください。

表3.11 システム動作環境設定一覧

項目名 | タグ名 | 初期値 | 設定値 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
起動
| ワークファイル作成パス | tmpdir | . | 文字 | 200バイト 以内
サービスポートNo. | srvport | 31001 | 1～65535 |
配信要求受付ポートNo. | sddport | 32000 | 1～65535 |
集信ポートNo. | rcvport | 30000 | 1～65535 |
要求受付ポートNo. | obsport | 31000 | 1～65535 |
サービスプロセスポートNo. | srvcprocport |  | 1～65535 または省略 |
スケジューラポートNo. | schport |  | 1～65535 または省略 |
配信多重度 | sndpsnum | 10 | 1～999 |
集信多重度 | rcvpsnum | 999 | 1～999 |
プロセス自動起動 | autostart | 1111 | 0,1 | (*1)
プロセス自動再起動上限回数 | procrestartcnt | 0 | 0～99 |
プロセス自動再起動リトライ間隔 | procrestarttime | 60 | 0～99 |
アカウント名 | － |  | 文字 | (*2)
ドメイン名 | － |  | 半角文字 | 64バイト以内 (*2)
パスワード | － |  | 半角文字 | (*2)
コード変換
| 転送コードセット | cs4trnsfr | インストール時に設定した値 | 8,G,S |
日本語規格 | jistype | 83 | 78,83 |
タブコードの扱い | tabchange | 0 | 0,1 |
外字テーブル使用 | gaijifile | 0 | 0,1,2 |
外字未登録時処理 | gaijierr | 0 | 0,1 |
コード変換モード | codechangemode | 0 | 0,1 |
パック・ゾーン変換 | pschg | 0 | 0,1,B,F,9,S,N |
ASCII用符号部 | psascii | 1 | 1,2 |
EBCDIC用符号部 | psebcdic | 1 | 1,2 |
Xタイプの変換 | xmode | 0 | 0,1 |
簡易転送コード変換 | insttranscodcnv | R | S,R |
集配信
| 暗号化方式 | ciphertype | (*3) | 0,1 |
受信可能通知 | rcvcmd |  |  |
配信単位選択 | sndpsend | 1 | 0,1 |
転送グループチェック | tgrpchk | 0 | 0,1,2 |
配信ファイルロックリトライ回数 | lockcnt | 0 | 0～99999 |
配信ファイルロックリトライ間隔 | locktime | 0 | 0～99999 |
集信ファイルロックリトライ回数 | rretrycnt | 0 | 0～99999 |
集信ファイルロックリトライ間隔 | rretrytime | 0 | 0～99999 |
配信要求リトライ回数 | sretrycnt | 10 | 0～99999 |
配信要求リトライ間隔 | sretrytime | 1 | 0～99999 |
動的パラメーター指定 | dynparam | 1 | 0,1 |
メッセージ動的パラメーター指定 | msgdynparam | 3 | 0,1,2,3 |
集信多重度オーバーリトライ | rcvover_rty | 0 | 0,1 |
配信転送後異常時の処置 | enderrmode | 0 | 0,1 | (*4)
再配信待ちキューの削除条件 | resenddel | 1 | 1,2 |
集信ファイル最大サイズ | rcvmaxfilesize | (*5) | 1～(*5) | バイト
未配信ファイルのクリア | delreqcpfile | 0 | 0,1 | (*6)
再配信待ちファイルのクリア | delresendfile | 0 | 0,1 | (*6)
集信ファイルロック待機 | rcvfilelockwait | 1 | 0,1 |
自ホスト名 | myhostname |  |  | 68バイト以内
圧縮方式の選択 | comp_selection | C | C, N |
通信
| コネクションリトライ回数 | retrycnt | 10 | 0～99999 |
コネクションリトライ間隔 | retrytime | 1 | 0～99999 |
自動再配信リトライ回数 | sockerr_autoretry | 0 | 0～9 |
ソケットリードタイムアウト | socktime | 3600 | 10～259200 |
ソケット送信バッファサイズ | sndsocksize | 0 | 0,4096～2147483647 |
ソケット受信バッファサイズ | rcvsocksize | 0 | 0,4096～2147483647 |
サービスコネクトタイムアウト | srvtime | 3600 | 1～65535 |
HULFT Managerタイムアウト | admsocktime | 3600 | 10～259200 |
IPバージョン | ipversion | 4 | 4,4/6,6/4,6 |
接続待ち最大数 | listen | 50 | 1～512 |
電文転送タイプ | proctranstype | A | N,S,R,A |
セキュリティ
| 管理画面セキュリティ | admcheck | 0 | 0,1 |
パスワードチェック | password | 0 | 0,1 |
未登録ホストからの送信要求・再送要求受付許可 | allowsndreq | Y | Y,N |
未登録ホストからの集信後ジョブ結果参照要求受付許可 | allowpostrjobrslt | Y | Y,N |
未登録ホストからのジョブ実行結果通知受付許可 | allowjobrsltntfy | Y | Y,N |
未登録ホストからのリモートジョブ実行受付許可 | allowrmtjobexe | Y | Y,N |
未登録ホストからの簡易転送受付 許可 | allowinsttrans | N | Y,N |
簡易転送集信許可ルート ディレクトリー | insttransroot | HULPATHと同階層のitr | 200バイト以内 |
高強度暗号強制モード | strongkeymode | 0 | 0,1 |
転送関連ファイルの削除モード | trnsfr_file_del | 0 | 0,1 |
グローバル
| 日付形式 | datefmt | インストール時に設定した値 | 1,2,3 |
HULFT動作言語 | hullang | インストール時に設定した値 | JPN,ENG |
転送テスト
| 転送動作モード | ttmode | 0 | 0,1 |
集信結果制御 | ttrcvomit | 0 | 0,1 |
集信ファイル出力 | ttrcvfiloutput | 0 | 0,1 |
配信前ジョブ実行 | ttpresndjob | 0 | 0,1 |
配信後ジョブ実行 | ttsndjob | 0 | 0,1 |
集信後ジョブ実行 | ttrcvjob | 0 | 0,1 |
転送履歴出力 | ttsndrcvlog | 1 | 0,1 |
ログ
| ログ切り替え値 | logdelcount | 0 | 0～999999 |
コンソールログサイズ（KB） | logsize | 999999 | 1024～102400 | 999999:無限
イベントログへの出力 | eventlog | 0000 | 0,1 | (*1)
コンソールログへの出力 | consolelog | 1111 | 0,1 | (*1)
コンソールログのバックアップ | backuplog | 1 | 0,1 |
操作ログ出力選択 | oplselect | 0 | 0,1,2,3 |
操作ログユーザー指定文字 | oplcharacter |  | 英数字 | 8バイト以内
操作ログユーザーID出力形式 | opluseridtype | 0 | 0,1 |
操作ログ自動切り替えサイズ | oplchangesize | 0 | 0～9999 | 0:無制限
操作ログ切り替え世代管理数 | oplgenerationcount | 9999 | 2～9999 |
ログ縮小モード | logreduction | 0 | 0,1 |
ログ出力バージョン | logver | 84 | 8,84 |
その他
| ジョブタイムアウト | jobwtimeout | 999999 | 10～259200 | 999999:無限
転送状況転送件数 | disptranscnt | 100 | 1～100 |
要求受付履歴出力 | － | 1 | 0,1 |
状況表示選択 | statusdisplay | 1 | 0,1 |
HULFT ScriptポートNo. | hsport | (*8) | 1～65535 |
HULFT製品間共有
| HULFT製品間共有環境設定パス | hulsharepath |  | 文字 | 200バイト 以内
ローカルファイルロックモード | localfile_lockmode | 0 | 0,1 |
スケジューラ
| 休日とする曜日 | weekoff | 1,7 | 0,1,2,3,4,5,6,7 |
祝祭日を休日とする | holiday | 0 | 0,1 |
スケジューリング時間 | schtime | 0 | 0～23 |
スケジュール多重度 | schnum | 50 | 1～999 |
指定休日 | － |  |  | (*2)
祝祭日 | － | (*7) |  | (*2)
メール連携
| メールアカウント名 | User |  | 英数字 | 30バイト以内
メールサーバーホスト名 | MailHost |  | 英数字 | 68バイト以内
SMTPポートNo. | SmtpPort |  | 1～65535 |
フルネーム | FullName |  | 英数字 | 30バイト以内
ドメイン名 | DomainName |  | 英数字 | 64バイト以内
クラスター
| 管理情報の2重化 | adjoinadminfile | 0 | 0,1 | (*6)
処理状況の出力およびイベントログ | alertmsgput | 0 | 0,1 | (*6)
処理状況格納ファイル件数 | consolelogcnt | 10000 | 100～1000000 |
サービス起動同期 | startsync | 0 | 0,1 |

*1 | : | 設定値は項目内の要素の設定値を並べたものです。 詳細は「各項目の説明」を参照してください。
*2 | : | 画面のみ設定可能
*3 | : | HULFTの製品構成にHULFT 暗号オプションを含む場合は“1”、含まない場合は“0”が初期値となります。 ただし、プロダクトキー更新でHULFT 暗号オプションを追加、変更した場合は、初期値は変更されません。詳細は、以下を参照してください。 HULFT10 for Windows 導入 マニュアル : HULFT 暗号オプションを使用する場合の作業
*4 | : | 新規インストール時は“1”が設定されています。
*5 | : | 9,223,372,036,854,775,808（2の63乗）
*6 | : | HULFT10のServerグレードの場合、初期値は“1”となります。
*7 | : | 「スケジューラ マニュアル」を参照
*8 | : | HULFT ScriptポートNo.（hsport）には初期値は設定されません。 DataSpider Servistaを導入している場合は、HULFT ScriptポートNo.（hsport）にポート番号を設定してください。