# リモート生存監視機能

リモート生存監視機能は、自ホストおよびネットワークで接続された他ホストのHULFT常駐プロセスについて、生存状態を監視する機能です。

リモート生存監視機能では、監視ホストからリモート生存監視コマンドを実行することで、監視を受けるホスト（被監視ホスト）のプロセスの状態を確認します。

リモート生存監視機能と監視ツールを連携させると、監視結果に問題がある場合にHULFT運用管理者にアラートを出すことができます。

図2.48 リモート生存監視機能の運用例

監視できるHULFTは、監視を受けるホストに導入されたHULFTの機種やバージョンによって異なります。被監視対象を、機種ごとに以下の表に示します。

表2.18 Mainframe(*)で監視対象となるプログラム

| HULFT7 | HULFT8 | HULFT10
--- | --- | --- | ---
配信プログラム | × | × | ×
集信プログラム | ○ | ○ | ○
要求受付プログラム | ○ | ○ | ○

○ | : | 監視対象になる
× | : | 監視対象にならない

* | : | HULFT for Mainframe

表2.19 Linux/AIX(*)で監視対象となるデーモン

| HULFT Ver.7 | HULFT8 | HULFT10
--- | --- | --- | ---
Ver.7.2未満 | Ver.7.2以降
配信デーモン | × | ○ | ○ | ○
集信デーモン | ○ | ○ | ○ | ○
要求受付デーモン | ○ | ○ | ○ | ○

○ | : | 監視対象になる
× | : | 監視対象にならない

* | : | HULFT for Linux/AIX

表2.20 Windows(*)で監視対象となるプロセス

| HULFT Ver.7 | HULFT8 | HULFT10
--- | --- | --- | ---
Ver.7.2未満 | Ver.7.2以降
配信プロセス | ○ | ○ | ○ | ○
集信プロセス | ○ | ○ | ○ | ○
要求受付プロセス | ○ | ○ | ○ | ○
サービス | × | ○ | ○ | ○
スケジューラプロセス | × | ○ | ○ | ○

○ | : | 監視対象になる
× | : | 監視対象にならない

* | : | HULFT for Windows

表2.21 IBMi(*)で監視対象となるジョブ

| HULFT Ver.7 | HULFT8 | HULFT10
--- | --- | --- | ---
配信ジョブ | ○ | ○ | ○
集信ジョブ | ○ | ○ | ○
要求受付ジョブ | ○ | ○ | ○

○ | : | 監視対象になる
× | : | 監視対象にならない

* | : | HULFT for IBMi

なお、プロセスを監視するためには、監視するプロセスの通信ポートを開く必要があります。

注意

リモート生存監視機能は、各プロセスが通信ポートを開いてプロトコルの送受信を行うことで実現されています。

このため、各プロセスを監視の対象とする場合は、ファイアウォールの設定で以下のポートを開放する必要があります。

- 配信プロセスのポート

  配信要求受付ポートNo.で指定します。

- 新規に追加されるサービスプロセスのポート

  サービスプロセスポートNo.で指定します。

- スケジューラプロセスのポート

  スケジューラポートNo.で指定します。