# メール連携

= 備考 =

メール連携機能は非推奨機能です。詳細は以下を参照してください。

HULFT10 新機能・非互換説明書 : メール連携

メールアカウント名（User）

  SMTPサーバーのアカウント名を30バイト以内の英数字で指定します。メール連携機能を使用するときは省略できません。

  通常は、電子メールアドレスのアットマーク（@）の左側の部分と同じ文字列を入力します。

  メール受信側には、メールアカウント名の値、「@」、およびドメイン名の値を連結した文字列が送信側のアドレスとして通知されます。

メールサーバホスト名（MailHost）

  メッセージの送信に使うSMTPサーバー名を68バイト以内の英数字で指定します。不明な場合は、インターネットサービスプロバイダーまたはローカルエリアネットワークのネットワーク管理者にお問い合わせください。

  注意

  メール連携機能はSMTP認証に対応していません。

SMTPポートNo.（SmtpPort）

  SMTPサーバーが使用するポート番号を指定します。

  “1”～“65535”の間で指定します。通常は“25”を使用します。

フルネーム（FullName）

  メール連携時の発信者のフルネームを指定します。メール連携機能を使用するときでも省略可能です。

ドメイン名（DomainName）

  ドメイン名を64バイト以内の英数字で指定します。

  通常は、電子メールアドレスのアットマーク（@）より右側の部分と同じ文字列を入力します。

  メール受信側には、メールアカウント名の値、「@」、およびドメイン名の値を連結した文字列が送信側のアドレスとして通知されます。