# HULFTクラスター対応機能で設定が必要な項目（タグ名）

設定が必要な項目について説明します。（）内はタグ名です。詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : 各項目の説明

自ホスト名（myhostname）

  相手ホストが、クラスターシステムを構成する複数のノードを同一のホスト名で接続するための名前を指定します。

  通常は、OSに設定されているホスト名を自ホスト名として使用しますが、相手ホストでの管理上の問題などで、ホスト名として別の名称を使用したい場合に指定します。

  接続先ホストがHULFT for Kの場合、8バイトまで有効となります。

サービスプロセスポートNo.（srvcprocport）

  起動同期機能、稼動監視機能、および強制終了機能で使用するポート番号を指定します。

  このポート番号は、オペレーティングシステムが予約しているポート番号や他のアプリケーションが使用するポート番号と重複しないようにしてください。

スケジューラポートNo.（schport）

  起動同期機能、稼動監視機能、および強制終了機能で使用するポート番号を指定します。

  このポート番号は、オペレーティングシステムが予約しているポート番号や他のアプリケーションが使用するポート番号と重複しないようにしてください。

未配信ファイルのクリア（delreqcpfile）

  配信プロセス起動時に、配信制御ファイル（sddreqcp.dat）および強制終了配信制御ファイル（sddfrccp.dat）を削除するかどうかを指定します。

  フェールオーバーの発生後、自動再配信する場合は“0（削除しない）”を設定してください。