# 配信管理情報の項目一覧

配信するファイルのファイル情報を登録します。以下の登録方法があります。

- HULFT管理画面による登録

  ⇒「配信管理情報を操作する」参照

- パラメーターファイル指定によるコマンド登録

  ⇒「管理情報バッチ登録コマンド」参照

## 項目一覧

以下の表の「省略」は、HULFT管理画面による登録の場合の値です。コマンド登録の場合、省略可否がHULFT管理画面とは異なる場合があります。

コマンド登録の場合の省略可否については、「管理情報バッチ登録コマンド」を参照してください。

表4.1 配信管理情報項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
画面 | ファイル
ファイルID | SNDFILE |  | 英大文字数字および“_” | × | 50バイト以内
コメント | COMMENT |  | 文字 | ○ | 60バイト以内
基本設定
| ファイル名 | FILENAME |  | 文字 | × | 200バイト以内
転送タイプ | TRANSTYPE | TEXT（T） | F、B、T、M | × | (*1)
M/フォーマットID | FMTID |  | 英大文字数字および“_” | ○ | 50バイト以内
圧縮方式 | COMP | 圧縮なし（N） | N、1、2、3、4 | × | (*1)
圧縮単位 | COMPSIZE | 0 | 0、1～32760 | ○ | 単位:バイト
圧縮モード | COMPMODE |  | S、D、C | ○ | (*2)
コード変換 | KJCHNGE | 配信側（S） | S、R、N | × | (*1)
EBCDICセット | CODESET | 自動（0） | 0、A～I、V～X | ○ | (*2)
配信ファイルの扱い | CLEAR | 保存（K） | K、C、D、L | ○ | (*2)
転送グループID | GRPID |  | 英数字および“_” | × | 50バイト以内
配信前ジョブID | PREJOBID |  | 英数字および“_” | ○ | 50バイト以内
正常時ジョブID | JOBID |  | 英数字および“_” | ○ | 50バイト以内
異常時ジョブID | EJOBID |  | 英数字および“_” | ○ | 50バイト以内
拡張設定
| 連携DBID | DBID |  | CSV | ○ | 「CSV」の文字列のみ(*3)
転送間隔 | INTERVAL | 0 | 0～32760 | × | 単位:ミリ秒
転送優先度 | TRANSPRTY | 50 | 1～256 | × |
転送ブロック長 | BLOCKLEN | 0 | 0、128～65520 | × | 単位:バイト
転送ブロック数 | BLOCKCNT | 0 | 0～99 | × |
シフトコードの扱い | SHIFTTRANSACT | 付加する（Y） | Y、N | ○ | (*2)
メール連携ID | MAILID |  | 英大文字数字 | ○ | 50バイト以内
暗号キー（高強度暗号強制モードが無効）(*4) | PASSWORD |  | 英数字 | ○ | 8～20バイト
暗号キー（高強度暗号強制モードが有効）(*5) | 16進文字列 | × | 64桁

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

*1 | : | HULFT管理画面の場合、プルダウンリストから設定値をクリックします。
*2 | : | HULFT管理画面の場合、プルダウンリストから設定値をクリックします。省略した場合は、初期値が設定されます。
*3 | : | 転送タイプに“FORMAT（F）”または“MULTIFORMAT（M）”を選択した場合に設定できます。
*4 | : | システム動作環境設定の高強度暗号強制モード（strongkeymode）で“無効（0）”を設定した場合に設定できます。
*5 | : | システム動作環境設定の高強度暗号強制モード（strongkeymode）で“有効（1）”を設定した場合に設定する必要があります。

## 各項目の説明

配信管理情報に設定する各項目について説明します。（ ）内はパラメーターファイル使用時に指定する項目名です。

ファイルID（SNDFILE）

  配信するファイルを認識するためのID

コメント（COMMENT）

  配信するファイルに対するコメント

### 基本設定

ファイル名（FILENAME）

  Windows上に格納されている配信ファイル

  絶対パスで指定します。

  HULFT10のServerグレードを導入した環境ではネットワーク資源を利用したファイルを指定できます。詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : ネットワークファイルについて

転送タイプ（TRANSTYPE）

  配信するファイルのデータタイプ

  FORMAT（F）

    : フォーマットデータ

  BINARY（B）

    : バイナリデータ

  TEXT（T）

    : テキストデータ

  MULTIFORMAT（M）

    : マルチフォーマットデータ

M/フォーマットID（FMTID）

  配信するファイルのフォーマットまたはマルチフォーマットが登録されているID

  フォーマットIDの詳細は「フォーマット情報の項目一覧」を参照してください。

  マルチフォーマットIDの詳細は「マルチフォーマット情報の項目一覧」を参照してください。

  転送タイプが“FORMAT（F）”の場合はフォーマットID、“MULTIFORMAT（M）”の場合はマルチフォーマットIDが必須です。

圧縮方式（COMP）

  ファイルを転送するときの圧縮の種類

  圧縮なし（N）

    : 圧縮なし

  横圧縮（1）

    : レコード内圧縮

  縦横圧縮（2）

    : レコード間圧縮

  DEFLATE圧縮（3）

    : DEFLATE圧縮

  Zstandard圧縮（4）

    : Zstandard圧縮

圧縮単位（COMPSIZE）

  バイナリファイルを圧縮するときのレコード処理単位

  値が大きいほど、高速に処理を行います（ただし、メモリーを消費します）。

  以下の場合は省略できません。

  - 転送タイプが“BINARY（B）”で圧縮方式が“横圧縮（1）”の場合

  - 転送タイプが“BINARY（B）”で圧縮方式が“縦横圧縮（2）”の場合

圧縮モード（COMPMODE）

  DEFLATE圧縮時またはZstandard圧縮時に使用する圧縮モード

  圧縮方式（COMP）で“DEFLATE圧縮（3）”または“Zstandard圧縮（4）”を指定した場合のみ、設定できます。

  - 圧縮速度優先（S）

  - 標準（D）

  - 圧縮率優先（C）

  省略すると“標準（D）”が設定されます。

コード変換（KJCHNGE）

  配信するファイルのコード変換の指定

  配信側（S）

    : 配信側ホストで変換

  集信側（R）

    : 集信側ホストで変換

  無変換（N）

    : 変換せずに配信

EBCDICセット（CODESET）

  1バイトコードを変換するときに使用するEBCDIC系コードセット

  集信側ホスト（相手ホスト）のEBCDICセットを指定します。

  - 自動（0）

  - カナ文字（A）

  - 英小文字（B）

  - ASCII（C）

  - ASPEN（D）

  - IBM英小文字（E）

  - IBM英小文字拡張（F）

  - NECカナ文字（G）

  - IBMカナ文字拡張（H）

  - 中国語簡体字拡張（I）

  - ユーザーテーブル1（V）

  - ユーザーテーブル2（W）

  - ユーザーテーブル3（X）

  省略すると“自動（0）”が設定されます。

  この設定は、集信側ホストがEBCDIC系コードセットで、配信側変換の場合に有効です。

  = 備考 =

  “ASPEN（D）”および“NECカナ文字（G）”は非推奨です。“ASPEN（D）”および“NECカナ文字（G）”を指定すると、変換できなくなる可能性があります。その他のコードセットをご利用ください。

配信ファイルの扱い（CLEAR）

  配信ファイルの配信中の排他制御と、正常終了したときの処置

  保存（K）

    : 配信中はロックを行わず、正常終了後ファイルを保存

  クリア（C）

    : 配信中はロックを行い、正常終了後0バイトファイルになる

  削除（D）

    : 配信中はロックを行い、正常終了後ファイルを削除

  ロック（L）

    : 配信中はロックを行い、正常終了後ファイルを保存

  省略すると“保存（K）”が設定されます。

転送グループID（GRPID）

  配信するファイルの配信先が登録されているID

  転送グループIDの詳細は「転送グループ情報の項目一覧」を参照してください。

配信前ジョブID（PREJOBID）

  配信を行う前に起動するジョブID

  ジョブIDの詳細は「ジョブ起動情報の項目一覧」を参照してください。

  省略すると、ジョブは起動されません。

正常時ジョブID（JOBID）

  ファイルの配信が正常終了したときに起動するジョブID

  ジョブIDの詳細は「ジョブ起動情報の項目一覧」を参照してください。

  省略すると、ジョブは起動されません。

異常時ジョブID（EJOBID）

  ファイルの配信が異常終了したときに起動するジョブID

  ジョブIDの詳細は「ジョブ起動情報の項目一覧」を参照してください。

  省略すると、ジョブは起動されません。

### 拡張設定

連携DBID（DBID）

  配信されたデータの集信側での連携

  CSV

    : 集信側で集信ファイルをCSV形式変換する

  集信側（UNIX、Linux、NonStop、およびWindows）で集信ファイルをCSV形式受信する場合、“CSV”を指定します。

  省略すると、CSV形式受信は行われません。

  連携する場合は、転送タイプ（TRANSTYPE）に“FORMAT（F）”または“MULTIFORMAT（M）”を指定してください。

転送間隔（INTERVAL）

  転送単位（転送ブロック長×転送ブロック数）ごとの間隔

  省略すると“0”が設定されます。

転送優先度（TRANSPRTY）

  ファイル転送を起動するときの待ち行列での優先度

  優先度は、小さい数字ほど高くなります。

転送ブロック長（BLOCKLEN）

  1ブロックを転送するときの長さ

  転送ブロック長（BLOCKLEN）と転送ブロック数（BLOCKCNT）の積が65520を超える値は設定できません。

転送ブロック数（BLOCKCNT）

  一度に転送するブロック数

  転送ブロック長（BLOCKLEN）と転送ブロック数（BLOCKCNT）の積が65520を超える値は設定できません。

シフトコードの扱い（SHIFTTRANSACT）

  EBCDIC系コードセットとコード変換を行うときのシフトコードの扱い

  付加する（Y）

    : シフトコードを付加する

  付加しない（N）

    : シフトコードを付加しない

  省略すると“付加する（Y）”が設定されます。

メール連携ID（MAILID）

  ファイル配信後にメールを発行する場合のメール連携ID

  省略すると、メール連携は行われません。

暗号キー（高強度暗号強制モードが無効）（PASSWORD）

  データを暗号化するキー

  配信するファイルにセキュリティをかけることができます。相手ホストの集信管理情報に設定されている暗号キーと同じ暗号キーを設定してください。

  省略すると、ファイルは暗号化されません。

暗号キー（高強度暗号強制モードが有効）（PASSWORD）

  データを暗号化するキー

  配信するファイルにセキュリティをかけることができます。相手ホストの集信管理情報に設定されている暗号キーと同じ暗号キーを設定してください。

  暗号キーの値を必ず指定してください。集信側が高強度暗号強制モードでない場合は転送エラーになります。

## 設定時の注意点

ファイルID

ファイルID（SNDFILE）に“_INSTANT_TRANSFER_”というファイルIDは登録できません。

圧縮方式

以下の場合、圧縮方式（COMP）に“DEFLATE圧縮（3）”を指定しても非圧縮で転送されます。

- 集信側ホストがVer.8未満の場合

- 詳細ホスト情報のHULFT7通信モードで“有効（Y）”を指定した場合

以下の場合、圧縮方式（COMP）に“Zstandard圧縮（4）”を指定してもDEFLATE圧縮で転送されます。

- 集信側ホストがVer.8以降、Ver.10未満の場合

- システム動作環境の圧縮方式の選択（comp_selection）で“共通圧縮方式（C）”を指定した場合

  非圧縮で転送したい場合は、システム動作環境の圧縮方式の選択（comp_selection）に“圧縮なし（N）”を指定し、配信プロセスを再起動してください。

以下の場合、圧縮方式（COMP）に“Zstandard圧縮（4）”を指定しても非圧縮で転送されます。

- 詳細ホスト情報の「HULFT7通信モード」で“有効（Y）”を指定した場合

圧縮単位

以下の場合、圧縮単位（COMPSIZE）に“0”を指定しても圧縮されます。

- 圧縮方式（COMP）が“DEFLATE圧縮（3）”または“Zstandard圧縮（4）”の場合

圧縮モード

圧縮方式（COMP）に以下の設定値のいずれかを選択した場合、この項目は指定できません。

- 圧縮なし（N）

- 横圧縮（1）

- 縦横圧縮（2）

コード変換

- 集信側ホストがVer.8.4未満のHULFT for Mainframeで、かつ、集信側ホストのシステム動作環境設定の転送コードセットに“8（UTF-8）”が設定されている場合、“集信側（R）”を指定することはできません。

- 配信側ホストと集信側ホストがともにVer.8.4以降の場合、コード変換（KJCHNGE）に“配信側（S）”を設定しても集信側変換に切り替わる場合と、“集信側（R）”を設定しても配信側変換に切り替わる場合があります。詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 コード変換 マニュアル : 配信側変換と集信側変換の自動切り替え

配信ファイルの扱い

- “保存（K）”以外に設定すると、同報配信を行えません。

- 指定した配信ファイルを他のユーザーアプリケーションでHULFTと同時に使用する場合で、配信ファイルの扱いに“削除（D）”を指定した場合、転送終了後ファイルをクローズしてから削除を行うため、その一瞬の間ファイルのロックが外れてしまうことがあります。

  ユーザーアプリケーション間との排他ロックの詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : HULFTとユーザジョブ間での排他制御について

- システム動作環境設定の転送関連ファイルの削除モード（trnsfr_file_del）に“復元不可能モード（1）”を指定していた場合、処理中に配信データを削除する必要があるときは、復元不可能な状態で削除されます。

転送ブロック長と転送ブロック数

転送ブロック長（BLOCKLEN）と転送ブロック数（BLOCKCNT）に“0"を設定すると、HULFTが転送単位（転送ブロック長×転送ブロック数）のサイズを自動的に最適化します。

ただし、転送ブロック長（BLOCKLEN）と転送ブロック数（BLOCKCNT）のどちらか一方のみに“0”を指定した場合は、エラーとなります。

詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : 転送設定の自動最適化

メッセージの置換

以下に、メッセージを置換できる項目を示します。

以下の項目に“$MSG0”～“$MSG5”または“$MSGL0”～“$MSGL1”を指定すると、配信要求時に指定したメッセージや集信側で送信要求時に指定されたメッセージに置換します。

- 配信ファイル名

- 転送グループID

- 配信前ジョブID

- 正常時ジョブID

- フォーマットID

- マルチフォーマットID

- メール連携ID

相手ホストの言語設定によっては、メッセージの置換が正しく行われず、転送に失敗する場合があります。

メッセージ送信の注意点については、以下を参照してください。

HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : メッセージ送信

MF-IBMi系機種に中国語データを配信する場合

EBCDICセット （CODESET）に“中国語簡体字拡張（I）”を設定してください。

システム動作環境設定の転送コードセット（cs4trnsfr）に“GB18030（G）”または“UTF-8（8）”が設定されていることを確認してください。

EBCDICセットを“自動”に設定した場合の動作

EBCDICセット（CODESET）に“自動（0）”を設定した場合、ファイル転送時の1バイトコード変換で実際に使用されるEBCDICセットの値は、以下のように決定されます。

表4.2 自動的に決定されるEBCDICセットの値

自ホストの 転送コードセット | 相手ホストの転送コードセット
--- | ---
UTF-8 | SHIFT-JIS | EUC-JP | GB18030 | IBM漢字 | JEF | IBM 簡体字
SHIFT-JIS | － | － | － | × | F | A | ×
UTF-8 | － | － | － | － | F | A | I
GB18030 | － | × | × | － | × | × | I

－ | : | EBCDICセットの値は、ファイル転送時のコード変換で使用されない
× | : | ファイル転送時にコード変換できない組み合わせ
A | : | EBCDICカナ文字
F | : | IBM英小文字拡張
I | : | 中国語簡体字拡張

自ホストのコードセットを登録するシステム動作環境設定の転送コードセット（cs4trnsfr）の詳細は、「コード変換」を参照してください。

相手ホストのコードセットを登録する転送コードセット（KCODETYPE）の詳細は、「詳細ホスト情報の項目一覧」を参照してください。