# 集信のワーニング（W1xxxxx）

    W102017

内容）

  システム動作環境設定で「%s」に不正な値が設定されていました。初期値(=%s)を使用します。

対処）

  システム動作環境設定の当該項目に適切な値を設定してください。

    W102018

内容）

  システム動作環境設定に「%s」の設定がありません。初期値(=%s)を使用します。

対処）

  初期値とは異なる値で運用する場合は、システム動作環境設定の当該項目に適切な値を設定してください。

    W103022

内容）

  (%d)集信処理でソケットエラーが発生しました。

    W103029

内容）

  オプションに対応するプラグインが導入されていません。オプション機能を利用する際はHULFTインストール先フォルダにプラグインを導入してください(オプション名=%s)。

    W103030

内容）

  使用できないプラグインを検出しました(ファイル名=%s、エラーコード=%d)。

    W103031

内容）

  使用できないプラグインを検出しました(ファイル名=%s)。

    W103032

内容）

  使用できないバージョンのプラグインを検出しました(ファイル名=%s)。

    W103033

内容）

  クラウドストレージオプションのライセンスがないため、プラグインを使用できません(ファイル名=%s)。

    W103034

内容）

  ロードしたプラグインの初期化に失敗したため、プラグインを使用できません(ファイル名=%s、プラグインエラーコード=%d、エラー内容=%s)。

    W103036

内容）

  ロードしたプラグインの終了処理に失敗しました(ファイル名=%s、プラグインエラーコード=%d、エラー内容=%s)。

    W103037

内容）

  プラグインの初期化でフォルダの作成に失敗したため、プラグインを使用できません(ファイル名=%s、エラーコード=%d)。

    W105011

内容）

  キャンセル要求を受け付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105012

内容）

  キャンセル要求を受け付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105013

内容）

  キャンセル要求を受け付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105022

内容）

  キャンセル要求を受け付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105043

内容）

  電文の受信に失敗しました(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105063

内容）

  配信側からのソケットクローズ待ちに失敗しましたが、処理を続行します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s) (エラーコード=%03d, %05d)。

対処）

  ネットワークが断線した可能性があります。ネットワークの環境を確認してください。

    W105070

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信ファイルのCSV形式への変換を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s、ステータス=%d-%d)。

    W105071

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105072

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105073

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105074

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105075

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105076

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105077

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105079

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105080

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105081

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105082

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105088

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信プロセスの要求受付処理を終了します。

    W105089

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信プロセスの要求受付処理を終了します。

    W105090

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信状況の確認処理を終了します(ステータス=%d-%d)。

    W105091

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信キャンセル処理を終了します(ステータス=%d-%d)。

    W105093

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105094

内容）

  強制終了要求を受け付けたためサービス要求受付処理を終了します。

    W105097

内容）

  ソケット送信バッファまたはソケット受信バッファの取得に失敗しました(詳細コード=%ld)。

    W105109

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信プロセスを終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s) (エラーコード=%03d, %05d)。

    W105110

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信プロセスを終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s) (エラーコード=%03d, %05d)。

    W105118

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信プロセスを終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s) (エラーコード=%03d, %05d)。

    W105133

内容）

  配信側ホストのHULFTのバージョンは転送テストが行えるバージョンではないため、転送処理を終了します。

    W105143

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W105144

内容）

  キャンセル要求を受け付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W106010

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W107031

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W107032

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W108015

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W109047

内容）

  キャンセル要求を受け付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W109048

内容）

  キャンセル要求を受け付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W109051

内容）

  キャンセル要求を受け付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W109052

内容）

  キャンセル要求を受け付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W109057

内容）

  集信ファイルのネットワークファイルロックの解放に失敗しました(%s)(エラーコード=%d、配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

対処）

  HULFTサービスを再起動してください。

    W109058

内容）

  集信バックアップファイルのネットワークファイルロックの解放に失敗しました(%s)(エラーコード=%d、配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

対処）

  HULFTサービスを再起動してください。

    W109059

内容）

  集信テンポラリファイルのネットワークファイルロックの解放に失敗しました(%s)(エラーコード=%d、配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

対処）

  HULFTサービスを再起動してください。

    W109065

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W109066

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W109067

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W109068

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W109069

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W109070

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W109071

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W109072

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W110005

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W111049

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W111050

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W111051

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W111052

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W111053

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W111054

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W111055

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W111056

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W112008

内容）

  排他制御ファイルの削除に失敗しました(%s)(エラーコード=%d)。

対処）

  環境を確認してください。表示されるエラーコードはOSが返すエラーコードです。Windows APIのドキュメントを参照してください。

    W112009

内容）

  強制終了要求を受け付けたため排他制御ファイルの削除を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W113007

内容）

  DataSpider Servistaが起動していないため、要求を発行しませんでした。

    W118009

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W118010

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W120022

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W120023

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W121023

内容）

  ファイルID=%sの集信後ジョブを実行する際、ジョブにアカウント情報を追加できませんでした(ジョブ名=%s、ジョブID=%s、エラーコード=%d)。追加せずに処理を続行します。

対処）

  システム動作環境設定の「アカウント名」で指定したユーザに適切な権限を追加してください。表示されるエラーコードはOSが返すエラーコードです。Windows APIのドキュメントを参照してください。

    W121029

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信後ジョブを終了します(ジョブ名=%s、ファイルID=%s)。

    W121030

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信後ジョブの起動処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W121031

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信後ジョブを終了します(ジョブ名=%s、ファイルID=%s)。

    W121032

内容）

  時刻の取得に失敗しました。

    W121033

内容）

  時刻の取得に失敗しました。

    W123009

内容）

  キャンセル要求を受け付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W123012

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W123013

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W124010

内容）

  キャンセル要求を受け付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W124011

内容）

  キャンセル要求を受け付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W124012

内容）

  キャンセル要求を受け付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W124016

内容）

  強制終了要求を受け付けたため世代管理情報ファイルの作成を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W124017

内容）

  強制終了要求を受け付けたため世代管理情報ファイルの作成を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W124018

内容）

  強制終了要求を受け付けたため世代管理情報ファイルの作成を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W124019

内容）

  強制終了要求を受け付けたため世代管理情報ファイルの作成を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W129006

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W131004

内容）

  強制終了要求を受け付けたため受信可能通知の送信を終了します。

    W131005

内容）

  強制終了要求を受け付けたため受信可能通知の送信を終了します。

    W132018

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W132019

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W132020

内容）

  配信側ホストのHULFTは暗号キーの設定がありません。暗号なしで転送します。

    W132021

内容）

  配信側ホストのHULFTがAES暗号に対応していません。HULFT暗号で転送します。

    W133008

内容）

  強制終了要求を受け付けたためメール連携を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W134006

内容）

  配信側ホストが汎用機ではないため、RAID連携ができません。LAN転送に切り替えます(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W134007

内容）

  共有ボリュームが参照できません。LAN転送に切り替えます(ボリューム通番=%s、データセット名=%s、配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s、ステータス=%d、%d)。

    W134010

内容）

  キャンセル要求を受付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W134013

内容）

  RAID連携ドライバが使用できません。LAN転送に切り替えます(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s、エラーコード=%d)。

対処）

  環境を確認してください。表示されるエラーコードはOSの返すエラーコードです。Windows APIのドキュメントを参照してください。

    W134014

内容）

  配信側ホストはSAN連携が行えない機種です。LAN転送に切り替えます(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

対処）

  詳細ホスト情報の設定を見直してください。

    W139001

内容）

  共有ボリュームのオープンに失敗しました。LAN転送へ切り替えます(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s、ステータス=%d、%d)。

対処）

  共有ボリュームがオープンできないため、LAN転送に切り替えました。SANでの転送を行う場合は、ステータス(エラーコード、詳細コード)に表示されているエラーコードの下2桁から、XLデータムーバ利用手引書を参照してください。

    W139003

内容）

  集信処理でメモリの確保に失敗しました。LAN転送へ切り替えます(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s、ステータス=%d、%d)。

対処）

  SAN連携用のメモリが確保できないため、LAN転送に切り替えました。SANでの転送を行う場合は、不要なプログラムを停止してから転送をやり直してください。

    W139005

内容）

  集信処理でメモリの確保に失敗しました。LAN転送へ切り替えます(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s、ステータス=%d、%d)。

対処）

  SAN連携用のメモリが確保できないため、LAN転送に切り替えました。SANでの転送を行う場合は、不要なプログラムを停止してから転送をやり直してください。

    W139007

内容）

  集信処理でメモリの確保に失敗しました。LAN転送へ切り替えます(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s、ステータス=%d、%d)。

対処）

  SAN連携用のメモリが確保できないため、LAN転送に切り替えました。SANでの転送を行う場合は、不要なプログラムを停止してから転送をやり直してください。

    W139009

内容）

  キャンセル要求を受付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W139011

内容）

  集信処理でメモリの確保に失敗しました。LAN転送へ切り替えます(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s、ステータス=%d、%d)。

対処）

  SAN連携用のメモリが確保できないため、LAN転送に切り替えました。SANでの転送を行う場合は、不要なプログラムを停止してから転送をやり直してください。

    W139014

内容）

  共有ボリューム情報が不正です。LAN転送へ切り替えます(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s、ステータス=%d、%d)。

    W139019

内容）

  キャンセル要求を受付けたため集信処理を中断します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W139029

内容）

  SAN連携ドライバが使用できません。LAN転送に切り替えます(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s、エラーコード=%d)。

対処）

  環境を確認してください。表示されるエラーコードはOSの返すエラーコードです。Windows APIのドキュメントを参照してください。

    W141003

内容）

  強制終了要求を受け付けたため集信処理を終了します(配信側ホスト名=%s、ファイルID=%s)。

    W142001

内容）

  電文の送信に失敗しました(ファイルID=%s、配信側ホスト名=%s)。

    W142002

内容）

  電文を送信するスレッドの作成に失敗しました(ファイルID=%s、配信側ホスト名=%s)。

    W143006

内容）

  CSVファイルのネットワークファイルロックの解放に失敗しました(%s)(エラーコード=%d、配信側ホスト=%s、ファイルID=%s)。

対処）

  HULFTサービスを再起動してください。

    W149005

内容）

  集信データを出力した後の終了処理で警告が発生しました(内容=%s)。