# 転送テスト

転送動作モード

  HULFTが“連動モード”で動作するか、“テストモード”で動作するかを指定します。

  - 連動モード

  - テストモード

集信結果制御

  “テストモード”で動作する場合、集信側ホストが転送テスト機能に対応していない場合には、集信側ホストの転送確認を行えません。その場合に、異常終了とするか、正常終了とするかを指定します。

  - 転送異常として終了

  - 配信側確認のみで正常扱い

集信ファイル出力

  “テストモード”で動作する場合、集信ファイルの出力を行うかどうかを指定します。

  - 出力しない

  - 出力する

配信前ジョブ実行

  “テストモード”で動作する場合、配信前ジョブを実行するかどうかを指定します。

  - 実行しない

  - 実行する

配信後ジョブ実行

  “テストモード”で動作する場合、配信後ジョブを実行するかどうかを指定します。

  - 実行しない

  - 実行する

集信後ジョブ実行

  “テストモード”で動作する場合、集信後ジョブを実行するかどうかを指定します。

  - 実行しない

  - 実行する

転送履歴出力

  “テストモード”で動作する場合、集信履歴と配信履歴を出力するかどうかを指定します。

  - 出力しない

  - 出力する