# 要求受付のエラー（X2xxxxx）

    X203006

内容）

  (%d)要求受付処理でメモリの確保に失敗しました。

対処）

  不要なプログラムを停止してから処理をやり直してください。

    X203007

内容）

  (%d)要求受付処理で制御チェーンの接続に失敗しました。

    X203008

内容）

  (%d)要求受付処理でソケットのオープンに失敗しました。

対処）

  システム動作環境設定の「要求受付ポートNo.」および、システムのTCP/IPの設定を確認してください。

    X203009

内容）

  (%d)要求受付処理でソケットの非ブロック化に失敗しました。

対処）

  システムのTCP/IPの設定を確認してください。

    X203017

内容）

  (%d)要求受付処理でソケットのオープンに失敗しました。

対処）

  指定した要求受付ポート番号がすでに使用中でないか確認してください。

    X203023

内容）

  (%d)要求受付処理でソケットの設定に失敗しました。

    X203024

内容）

  (%d)要求受付処理でソケットの設定に失敗しました。

    X203025

内容）

  要求受付処理でエラーが発生したため以後の要求は受け付けられません(エラーコード=%d)。

    X203026

内容）

  要求受付処理スレッドの作成に失敗したため以後の要求は受け付けられません(エラーコード=%d)。

対処）

  要求受付プロセスを再起動してください。

    X203027

内容）

  要求受付処理でメモリの確保に失敗したため以後の要求は受け付けられません(エラーコード=%d)。

対処）

  不要なプログラムを停止してから転送をやり直してください。

    X203028

内容）

  要求受付用制御チェーンの接続に失敗したため以後の要求は受け付けられません。

    X203029

内容）

  要求受付処理で例外が発生したため、以後の要求は受け付けられません(エラーコード=%d)。

対処）

  要求受付プロセスが不安定になっています。要求受付プロセスを再起動してください。

    X203031

内容）

  システム動作環境設定に「%s」の設定がありません。

対処）

  システム動作環境設定の内容を確認してください。

    X203032

内容）

  要求受付処理でデータの取得に失敗しました。

    X203033

内容）

  (%d)要求受付処理でソケット(IPv4)のオープンに失敗しました。

対処）

  指定した「サービスポートNo.」がすでに使用中でないか確認してください。

    X203034

内容）

  (%d)要求受付処理でソケット(IPv6)のオープンに失敗しました。

対処）

  指定した「サービスポートNo.」がすでに使用中でないか確認してください。

    X203035

内容）

  システム動作環境設定で「%s」に不正な値が設定されていました。

    X203039

内容）

  要求受付処理でソケットの継承無効化に失敗しました。

    X203041

内容）

  ファイルトリガスレッドが異常終了しました。要求受付プロセスを終了します(完了コード=%d)。

対処）

  要求受付プロセスが不安定になっています。要求受付プロセスを再起動してください。

    X203042

内容）

  高強度暗号強制モードを有効にできません。AES暗号オプションが必要です。以下の2点を確認してください

  1. AES暗号オプションの導入

  2. 「暗号化方式(ciphertype)」に“その他の暗号化”を設定。

対処）

  以下のいずれかの条件に合致していないか確認してください。

  1. AES暗号オプションが導入されていない

  2. 導入されている製品がNo Encryption

  3. 「暗号化方式(ciphertype)」が"HULFT暗号化"に設定されている

    X203043

内容）

  暗号出口ルーティンライブラリのロードに失敗しました(パワーアップ自己テストエラー=%d)。

対処）

  暗号出口ルーティンライブラリが破損しているかを確認してください。