# V8.4ヘッダ

ID

  メッセージ番号

  7桁から構成されており、各桁の意味は以下のとおりです。

  1桁目:メッセージレベル
    I

      : インフォメーション

    W

      : ワーニング

    E

      : 軽度のエラー

    X

      : 重度のエラー

  2桁目:プログラム種別
    0

      : サービス

    1

      : 集信

    2

      : 要求受付

    3

      : 配信

    8

      : スケジューラ

    L

      : その他

    P

      : 操作ログ

  3～4桁目:システム内部で使用
  5～7桁目:詳細コード（プログラムごとのコード）
DATE

  ログ出力開始日時

  日付形式は、システム動作環境設定の日付形式（datefmt）の設定値に依存します。

CLASS

  メッセージレベル

  I

    : インフォメーション

  W

    : ワーニング

  E

    : 軽度のエラー

  X

    : 重度のエラー

PNAME

  プロセス名

  HULFTサービス

    : hulsrvc

  配信

    : hulsdd

  集信

    : hulrcv

  要求受付

    : hulobs

  スケジューラ

    : hulsch

PID

  プロセスID

TID

  スレッドID

DTLCODE

  詳細エラーコード

  メッセージレベルが「W」、「E」、または「X」のときに出力されます。

  正常に動作した場合は、“0”が出力されます。

  通常では、OSのエラーコードが出力されますが、以下の場合では別の意味を持ちます。

  - 相手ホストでエラーが発生した場合

    相手ホストでエラーが発生した場合は、相手ホストのエラーコードが出力されます。

  - 子プロセスエラー“721”が発生した場合

    集信処理、要求受付処理、またはスケジューラでエラーコード“721”（子プロセスエラー）が発生した場合、子プロセスのエラーコードが出力されます。

MYHOST

  ホスト名

  システム動作環境設定の自ホスト名（myhostname）に設定されたホスト名が出力されます。

UNAME

  ユーザ名

  どのユーザ権限で処理を実行したかを表す情報が出力されます。

FID

  ファイルID

SNAME

  サービス名