# 管理情報パラメータファイル生成コマンド

すでに登録済みの各管理情報から、管理情報バッチ登録（utliupdt.exe）コマンドで使用するパラメーターファイル（定義カード）を生成することができます。

## コマンド形式

    utligen -f filename -i {snd|rcv|job|hst|tgrp|fmt|mfmt|sch|trg|mail} [-id ID]

## パラメーター説明

-f filename

  パラメーターファイル名（省略不可）

  256バイト以内の文字で指定します。

  絶対パスで指定してください。

-i {snd|rcv|job|hst|tgrp|fmt|mfmt|sch|trg|mail}

  パラメーターファイルを生成する管理情報を選択（省略不可）

  snd

    : 配信管理情報

  rcv

    : 集信管理情報

  job

    : ジョブ起動情報

  hst

    : 詳細ホスト情報

  tgrp

    : 転送グループ情報

  fmt

    : フォーマット情報

  mfmt

    : マルチフォーマット情報

  sch

    : スケジュール情報

  trg

    : ファイルトリガ情報

  mail

    : メール連携情報

  注意

  スケジュール情報およびファイルトリガ情報はHULFT10のServerグレードを導入している場合に使用できます。

-id ID

  生成対象のID（省略可）

  詳細ホスト情報、メール連携情報以外のIDは、50バイト以内の英数字および“_”で指定します。

  詳細ホスト情報のIDは、68バイト以内の英数字で指定します。

  メール連携情報のIDは、50バイト以内の英数字で指定します。

  配信管理情報、集信管理情報、フォーマット情報、およびマルチフォーマット情報のIDは、大文字、小文字の区別はありません。

  アスタリスク（*）を使用して複数IDを指定できます。

  また、“*”指定は前方一致、または後方一致の指定が可能です（例 ABC*）。

## 補足

「-i {snd|rcv|job|hst|tgrp|fmt|mfmt|sch|trg|mail} [-id ID]」を繰り返すことにより、複数のパラメーターを生成することができます。

注意

システム動作環境設定の高強度暗号強制モード（strongkeymode）の設定値を“有効（1）”から“無効（0)”に、または“無効（0）”から“有効（1）”に変更する場合、以下の手順でパラメーターファイルの設定を見直してください。

1. 高強度暗号強制モード（strongkeymode）の設定値を変更する前の状態でパラメーターファイルを生成する。

2. パラメーターファイルの暗号キーを高強度暗号強制モード（strongkeymode）の設定値を変更後の状態で使用できる暗号キーに設定し直す。

3. 高強度暗号強制モード（strongkeymode）の設定値を変更し、パラメーターファイルを登録する。

上記の手順に従わず、高強度暗号強制モード（strongkeymode）の設定値を変更してパラメーターファイルを生成すると、暗号キーに“%ERROR”と出力されます。