# コード変換

転送コードセット

  配信ファイルまたは集信ファイルのコード変換で使用するコードセットを指定します。

  - UTF-8

  - GB18030

  - SHIFT-JIS

日本語規格

  転送コードセットで設定した文字コードが日本語の場合に、その文字コードの日本語の規格を指定します。

  - 78JIS

  - 83JIS

タブコードの扱い

  MF-IBMi系機種に対してテキスト転送を行うときにタブコード（0x09）をスペースコード（0x20）として扱うか、タブコード（0x09）として扱うかを指定します。

  タブ

    : タブコードとして扱う

  スペース

    : スペースコードとして扱う

外字テーブル使用

  外字テーブル変換の処理を指定します。

  しない

    : 外字テーブルを使用せず、外字コードはすべてデフォルトコードに変換

  する

    : 外字テーブルを参照し、外字コードは該当コードに変換

  優先

    : 優先的に外字テーブルを参照し、該当コードに変換

  外字テーブルについては、以下を参照してください。

  HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : 外字テーブルについて

  デフォルトコードについては、以下を参照してください。

  HULFT10 コード変換 マニュアル : データ内に外字テーブル未登録コードが存在する場合

外字未登録時処理

  HULFTの外字範囲のコードで、外字テーブルにも登録されていないコードに対する処理を指定します。

  デフォルト値

    : デフォルトコードに変換

  エラー

    : エラーとする

  HULFTの外字の範囲およびデフォルトコードについては、以下を参照してください。

  HULFT10 コード変換 マニュアル : 外字コードについて

コード変換モード

  外字の文字列処理の動作を指定します。

  モード0

    : コード変換時に出力コードを固定長として外字変換

    （UTF-8以外）

  モード1

    : コード変換時に出力コードを可変長として外字変換

パック・ゾーン変換

  フォーマット転送またはマルチフォーマット転送での、サイン付内部10進数（P）とサイン付外部10進数（S）の変換規則を指定します。

  - モード0

  - モード1

  - モードB

  - モードF

  - モード9

  - モードS

  - モードN

  パック・ゾーンの変換規則については、以下を参照してください。

  HULFT10 コード変換 マニュアル : フォーマット変換規則3（サイン付10進数の属性変換）

ASCII用符号部

  フォーマット転送またはマルチフォーマット転送での、サイン付内部10進数（P）とサイン付外部10進数（S）をWin-UX系機種のデータに変換する場合の符号部を指定します。

  この設定は、パック・ゾーン変換が“モードS”のときのみ有効です。

  表4.17 ASCII用符号部

  設定値 | ゾーン部 | サイン部
  --- | --- | ---
  正 | 負
  モード1 | 3 | 4 | 5
  モード2 | 3 | 3 | 7

EBCDIC用符号部

  フォーマット転送またはマルチフォーマット転送での、サイン付内部10進数（P）とサイン付外部10進数（S）をMF-IBMi系機種のデータに変換する場合の符号部を指定します。

  この設定は、パック・ゾーン変換が“モードS”のときのみ有効です。

  表4.18 EBCDIC用符号部

  設定値 | ゾーン部 | サイン部
  --- | --- | ---
  正 | 負
  モード1 | F | C | D
  モード2 | F | F | D

Xタイプの変換

  フォーマット転送またはマルチフォーマット転送での、キャラクタータイプ（X）の変換規則を指定します。

  モード0

    : 可変長文字（Mタイプ）と同様のコード変換

  モード1

    : 1バイトコードとして扱う

  キャラクタータイプ（X）については、以下を参照してください。

  HULFT10 コード変換 マニュアル : フォーマット変換規則2（キャラクタタイプ）

簡易転送コード変換

  簡易転送時に、配信ファイルのコード変換を配信側ホストで行うか、集信側ホストで行うかを指定します。

  配信側

    : 配信側ホストでコード変換を実施

  集信側

    : 集信側ホストでコード変換を実施