# システム動作環境設定一覧

システム動作環境設定で設定できる項目を以下の表に示します。

各項目の初期値および設定値は、システム動作環境設定画面で表示および設定される値です。

表4.16 システム動作環境設定一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 備考
--- | --- | --- | ---
起動
| ワークファイル作成パス | . | 文字 | 200バイト以内
サービスポートNo. | 31001 | 1～65535 |
配信要求受付ポートNo. | 32000 | 1～65535 |
集信ポートNo. | 30000 | 1～65535 |
要求受付ポートNo. | 31000 | 1～65535 |
サービスプロセスポートNo. |  | 1～65535 または省略 |
スケジューラポートNo. |  | 1～65535 または省略 |
配信多重度 | 10 | 1～999 |
集信多重度 | 999 | 1～999 |
プロセス自動起動 | (*1) | (*2) |
プロセス自動再起動上限回数 | 0 | 0～99 |
プロセス自動再起動リトライ間隔 | 60 | 0～99 |
アカウント名 |  | 文字 |
ドメイン名 |  | 半角文字 | 64バイト以内
パスワード |  | 半角文字 |
コード変換
| 転送コードセット | (*3) | (*4) |
日本語規格 | 83JIS | (*4) |
タブコードの扱い | スペース | (*4) |
外字テーブル使用 | しない | (*4) |
外字未登録時処理 | デフォルト値 | (*4) |
コード変換モード | モード0 | (*4) |
パック・ゾーン変換 | モード0 | (*4) |
ASCII用符号部 | モード1 | (*4) |
EBCDIC用符号部 | モード1 | (*4) |
Xタイプの変換 | モード0 | (*4) |
簡易転送コード変換 | 集信側 | (*4) |
集配信
| 暗号化方式 | (*5) | (*4) |
受信可能通知 | しない | (*4) |
配信単位選択 | 後続ジョブ起動前 | (*4) |
転送グループチェック | しない | (*4) |
配信ファイルロックリトライ回数 | 0 | 0～99999 |
配信ファイルロックリトライ間隔 | 0 | 0～99999 |
集信ファイルロックリトライ回数 | 0 | 0～99999 |
集信ファイルロックリトライ間隔 | 0 | 0～99999 |
配信要求リトライ回数 | 10 | 0～99999 |
配信要求リトライ間隔 | 1 | 0～99999 |
動的パラメータ指定 | 動的変更可能 | (*4) |
メッセージ動的パラメータ指定 | すべて置換する | (*4) |
集信多重度オーバーリトライ | リトライせずエラー | (*4) |
配信転送後異常時の処置 | 正常扱い | (*4) | (*6)
再配信待ちキューの削除条件 | モード1 | (*4) |
集信ファイル最大サイズ | (*7) | 1～(*7) | バイト
未配信ファイルのクリア | する | (*4) |
再配信待ちファイルのクリア | する | (*4) |
集信ファイルロック待機 | 待機 | (*4) |
自ホスト名 |  |  | 68バイト以内
圧縮方式の選択 | C | C、N |
通信
| コネクションリトライ回数 | 10 | 0～99999 |
コネクションリトライ間隔 | 1 | 0～99999 |
自動再配信リトライ回数 | 0 | 0～9 |
ソケットリードタイムアウト | 3600 | 10～259200 |
ソケット送信バッファサイズ | 0 | 0,4096～2147483647 |
ソケット受信バッファサイズ | 0 | 0,4096～2147483647 |
サービスコネクトタイムアウト | 3600 | 1～65535 |
HULFT Managerタイムアウト | 3600 | 10～259200 |
IPバージョン | 4 | (*4) |
接続待ち最大数 | 50 | 1～512 |
電文転送タイプ | 集配信速度優先 | (*4) |
セキュリティ
| 管理画面セキュリティ | 無効 | (*4) |
パスワードチェック | しない | (*4) |
未登録ホストからの送信要求・再送要求受付許可 | する | (*4) |
未登録ホストからの集信後ジョブ結果参照要求受付許可 | する | (*4) |
未登録ホストからのジョブ実行結果通知受付許可 | する | (*4) |
未登録ホストからのリモートジョブ実行受付許可 | する | (*4) |
未登録ホストからの簡易転送受付許可 | する | (*4) |
簡易転送集信許可ルートディレクトリ | HULPATHと同階層のitr | 200バイト以内 |
高強度暗号強制モード | 無効 | (*4) |
転送関連ファイルの削除モード | 0 | 0、1 |
グローバル
| 日付形式 | (*3) | (*4) |
HULFT動作言語 | (*3) | (*4) |
転送テスト
| 転送動作モード | 連動モード | (*4) |
集信結果制御 | 転送異常として終了 | (*4) |
集信ファイル出力 | 出力しない | (*4) |
配信前ジョブ実行 | 実行しない | (*4) |
配信後ジョブ実行 | 実行しない | (*4) |
集信後ジョブ実行 | 実行しない | (*4) |
転送履歴出力 | 出力する | (*4) |
ログ
| ログ切り替え値 | 0 | 0～999999 |
コンソールログサイズ（KB） | 999999 | 1024～102400 | 999999:無限
イベントログへの出力 | (*8) | (*2) |
コンソールログへの出力 | (*1) | (*2) |
コンソールログのバックアップ | する | (*4) |
操作ログ出力選択 | 出力しない | (*4) |
操作ログユーザ指定文字 |  | 英数字 | 8バイト以内
操作ログユーザID出力形式 | ダウンレベルログオン名 | (*4) |
操作ログ自動切り替えサイズ | 0 | 0～9999 | 0:無制限
操作ログ切り替え世代管理数 | 9999 | 2～9999 |
ログ縮小モード | 全て出力する | (*4) |
ログ出力バージョン | V8.4ヘッダー | (*4) |
その他
| ジョブタイムアウト | 999999 | 10～259200 | 999999:無限
転送状況転送件数 | 100 | 1～100 |
要求受付履歴出力 | (*1) | (*2) |
状況表示選択 | 全て表示 | (*4) |
HULFT ScriptポートNo. | (*10) | 1～65535 |
HULFT製品間共有
| HULFT製品間共有環境設定パス |  | 文字 | 200バイト以内
ローカルファイルロックモード | モード0 | (*4) |
スケジューラ
| 休日とする曜日 | 日曜、土曜 | (*2) |
祝祭日を休日とする | (*9) | (*2) |
スケジューリング時間 | 0 | 0～23 |
スケジュール多重度 | 50 | 1～999 |
指定休日 |  |  |
祝祭日 |  |  |
メール連携
| メールアカウント名 |  | 英数字 | 30バイト以内
メールサーバホスト名 |  | 英数字 | 68バイト以内
SMTPポートNo. |  | 1～65535 |
フルネーム |  | 英数字 | 30バイト以内
ドメイン名 |  | 英数字 | 64バイト以内
クラスタ
| 管理情報の2重化 | する | (*4) |
処理状況の出力およびイベントログ | 出力する | (*4) |
処理状況格納ファイル件数 | 10000 | 100～1000000 |
サービス起動同期 | 非同期 | (*4) |

*1 | : | すべてのチェックボックスがチェックされています。
*2 | : | チェックボックスで指定します。
*3 | : | インストール時に設定した値となります。
*4 | : | プルダウンリストから設定値を選択します。
*5 | : | HULFTの製品構成にHULFT 暗号オプションを含む場合は“HULFT暗号化”、含まない場合は“その他の暗号化”が初期値となります。 ただし、プロダクトキー更新でHULFT 暗号オプションを追加、変更した場合は、初期値は変更されません。詳細は、以下を参照してください。 HULFT10 for Windows 導入 マニュアル : HULFT 暗号オプションを使用する場合の作業
*6 | : | 新規インストール時は“正常扱い”が設定されています。
*7 | : | 9,223,372,036,854,775,808（2の63乗）
*8 | : | すべてのチェックボックスがチェックされていません。
*9 | : | チェックボックスがチェックされています。
*10 | : | HULFT ScriptポートNo.（hsport）には初期値は設定されません。 DataSpider Servistaを導入している場合は、HULFT ScriptポートNo.（hsport）にポート番号を設定してください。