# ジョブ起動情報の項目一覧

配信前、配信後、集信後、またはファイルトリガ機能の検知後にジョブ起動を行う場合に起動するコマンドを登録します。1ジョブIDに登録できるジョブの数は13ジョブです。以下の登録方法があります。

- HULFT管理画面による登録

  ⇒「ジョブ起動情報を操作する」参照

- パラメーターファイル指定によるコマンド登録

  ⇒「管理情報バッチ登録コマンド」参照

## 項目一覧

以下の表の「省略」は、HULFT管理画面による登録の場合の値です。コマンド登録の場合、省略可否がHULFT管理画面とは異なる場合があります。

コマンド登録の場合の省略可否については、「管理情報バッチ登録コマンド」を参照してください。

表4.7 ジョブ起動情報項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
画面 | ファイル
ジョブID | JOB |  | 英数字および“_” | × | 50バイト以内
コメント | COMMENT |  | 文字 | ○ | 60バイト以内
起動ジョブ | JOB DEF～DEFEND |  | 文字 | × | 200バイト以内

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

## 各項目の説明

ジョブ起動情報に設定する各項目について説明します。（ ）内はパラメーターファイル使用時に指定する項目名です。

ジョブID（JOB）

  起動するジョブを認識するID

  このジョブIDと、配信管理情報、集信管理情報、またはファイルトリガ情報のジョブIDが関連づけされます。

コメント（COMMENT）

  起動ジョブに対するコメント

起動ジョブ（JOB DEF～DEFEND）

  バッチファイルまたはプログラム名

  絶対パスで指定します。

  パラメーターを設定する場合は、スペースで区切ります。

## 設定時の注意点

起動ジョブ

起動ジョブのパスおよび実行ファイル名にスペースが含まれる場合、MS-DOS名で指定してください。MS-DOS名については、Windowsのヘルプを参照してください。

複数のジョブを指定した場合

複数のジョブを指定した場合は順番にジョブを実行していきます。並列には実行しません。ジョブが異常終了すると、それ以降のジョブは実行しません。

メッセージの置換

起動ジョブに“$MSG0”～“$MSG5”または“$MSGL0”～“$MSGL1”を指定すると、送信されたメッセージに置換します。

相手ホストの言語設定によっては、メッセージの置換が正しく行われず、転送に失敗する場合があります。

メッセージ送信の注意点については、以下を参照してください。

HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : メッセージ送信

## 運用時の注意点

ジョブ実行時の権限

ジョブを実行するプロセスのユーザー権限でジョブが実行されます。

たとえば、配信後ジョブは配信プロセスのユーザー権限で実行されます。

ジョブ実行時の権限については、以下を参照してください。

HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : Windowsのシステム管理者以外での運用