# 配信のエラー（X3xxxxx）

    X301001

内容）

  (%d)配信受付スレッドの作成に失敗しました。

    X301005

内容）

  (%d)例外が発生しました(makequeue)。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X301011

内容）

  (%d)SDDreq作成スレッド制御用メモリの確保に失敗しました。

対処）

  不要なプログラムを停止してから転送をやり直してください。

    X301012

内容）

  (%d)SDDreq作成スレッドの作成に失敗しました。

    X301014

内容）

  (%d)ソケットの初期化に失敗しました。

    X301015

内容）

  (%d)メモリの確保に失敗しました。

対処）

  不要なプログラムを停止してから転送をやり直してください。

    X301016

内容）

  (%d)配信処理でソケット(IPv4)のオープンに失敗しました。

    X301017

内容）

  (%d)配信処理でソケット(IPv6)のオープンに失敗しました。

    X301019

内容）

  (%d)要求受付処理でエラーが発生したため以後の要求は受け付けられません。

    X302009

内容）

  (%d)SDDtblのアロケートに失敗しました。

対処）

  不要なプログラムを停止してから転送をやり直してください。

    X302024

内容）

  (%d)配信処理で配信制御ファイルの削除に失敗しました。

対処）

  配信制御ファイル(sddreqcp.dat)のアクセス許可を確認してください。

    X302025

内容）

  (%d)配信処理で再配信待ちファイルの削除に失敗しました。

対処）

  再配信待ちファイル(sddreqls.dat)のアクセス許可を確認してください。

    X302026

内容）

  (%d)HULFTシステムファイル(hulft.sys)の読み込みに失敗しました。

    X302027

内容）

  (%d)OS情報の取得に失敗しました。

    X302030

内容）

  システム動作環境設定で「%s」に不正な値が設定されていました。

対処）

  システム動作環境設定の当該項目に適切な値を設定してください。

    X302031

内容）

  システム動作環境設定に「%s」の設定がありません。

対処）

  システム動作環境設定の当該項目を設定してください。

    X302032

内容）

  (%d)再配信待ちファイルの読み込みに失敗しました。

    X302035

内容）

  (%d)HULFT-SAN(H)の初期化処理に失敗しました。

    X302036

内容）

  (%d)HULFT-SAN(F)の初期化処理に失敗しました。

    X302037

内容）

  (%d)暗号出口ルーチンのライブラリのロードに失敗しました。

対処）

  暗号出口ルーチンのライブラリが存在するか確認してください。

    X302038

内容）

  (%d)暗号出口ルーチンの初期化関数の読み込みに失敗しました。

対処）

  暗号出口ルーチンの初期化関数が存在するか確認してください。

    X302039

内容）

  (%d)暗号出口ルーチンの暗号・復号関数の読み込みに失敗しました。

対処）

  暗号出口ルーチンの暗号・復号関数が存在するか確認してください。

    X302040

内容）

  (%d)暗号出口ルーチンの終了関数の読み込みに失敗しました。

対処）

  暗号出口ルーチンの終了関数が存在するか確認してください。

    X302041

内容）

  オプション情報の取得に失敗しました(エラーコード=%d)。

    X302042

内容）

  ネットワークファイル処理情報の初期化に失敗しました(エラーコード=%d)。

    X302044

内容）

  DataSpider Servistaとの連携を行うための初期処理に失敗しました。

    X302045

内容）

  高強度暗号強制モードを有効にできません。AES暗号オプションが必要です。以下の2点を確認してください

  1. AES暗号オプションの導入

  2. 「暗号化方式(ciphertype)」に“その他の暗号化”を設定。

対処）

  以下のいずれかの条件に合致していないか確認してください。

  1. AES暗号オプションが導入されていない

  2. 導入されている製品がNo Encryption

  3. 「暗号化方式(ciphertype)」が"HULFT暗号化"に設定されている

    X302054

内容）

  (%d)プラグインのロード処理でシステムエラーが発生しました。

    X302055

内容）

  (%d)Zstandardのライブラリのロードに失敗しました。

対処）

  Zstandardのライブラリが存在するか確認してください。

    X302056

内容）

  暗号出口ルーティンライブラリのロードに失敗しました(パワーアップ自己テストエラー=%d)。

対処）

  暗号出口ルーティンライブラリが破損しているかを確認してください。

    X303004

内容）

  (%d)配信要求からのメッセージ読み込み処理で例外が発生しました。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X304002

内容）

  (%d)再配信待ちファイルの削除に失敗しました。

対処）

  再配信待ちファイル(sddreqls.dat)に適切なアクセス許可を設定してください。

    X304004

内容）

  (%d)再配信待ちファイルの書き込みに失敗しました。

対処）

  再配信待ちファイル(sddreqls.dat)に適切なアクセス許可を設定してください。

    X304008

内容）

  (%d)再配信待ちファイルのロックの取得に失敗しました(削除前)。

対処）

  再配信待ちファイル(sddreqls.dat)に適切なアクセス許可を設定してください。

    X304009

内容）

  (%d)再配信待ちファイルのロックの解放に失敗しました(削除後)。

    X304011

内容）

  (%d)再配信待ちファイルの読み込み処理で例外が発生しました。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X304018

内容）

  (%d)メモリの確保に失敗しました。

    X305002

内容）

  (%d)要求リストのメモリの確保に失敗しました。

対処）

  不要なプログラムを停止してから転送をやり直してください。

    X305008

内容）

  (%d)要求リストの追加処理で例外が発生しました。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X305025

内容）

  (%d)ホスト別多重度リスト領域の確保に失敗しました。

対処）

  不要なプログラムを停止してから転送をやり直してください。

    X305026

内容）

  (%d)キューリスト領域の確保に失敗しました。

対処）

  不要なプログラムを停止してから転送をやり直してください。

    X305031

内容）

  (%d)キューリスト領域の確保に失敗しました。

対処）

  不要なプログラムを停止してから転送をやり直してください。

    X306001

内容）

  (%d)例外が発生しました(getlist)。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X307007

内容）

  (%d)キューリストの作成処理で例外が発生しました。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X308001

内容）

  (%d)配信制御ファイルの削除に失敗しました。

対処）

  配信制御ファイル(sddreqcp.dat)のアクセス許可を確認してください。

    X308002

内容）

  (%d)配信制御ファイルの書き込みに失敗しました。

対処）

  配信制御ファイル(sddreqcp.dat)のアクセス許可を確認してください。

    X308003

内容）

  (%d)配信制御ファイルの書き込みで例外が発生しました。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X308004

内容）

  (%d)配信制御ファイルのロックの取得に失敗しました(削除前)。

    X308006

内容）

  (%d)配信制御ファイルのロックの解放に失敗しました(削除失敗時)。

    X308007

内容）

  (%d)強制終了配信制御ファイルのロックの取得に失敗しました。

対処）

  強制終了配信制御ファイル(sddfrccp.dat)に適切なアクセス許可を設定してください。

    X308008

内容）

  (%d)強制終了配信制御ファイルのオープンに失敗しました。

対処）

  強制終了配信制御ファイル(sddfrccp.dat)に適切なアクセス許可を設定してください。

    X308009

内容）

  (%d)強制終了配信制御ファイルのシークに失敗しました。

対処）

  強制終了配信制御ファイル(sddfrccp.dat)に適切なアクセス許可を設定してください。

    X308010

内容）

  (%d)強制終了配信制御ファイルの書き込みに失敗しました。

対処）

  強制終了配信制御ファイル(sddfrccp.dat)に適切なアクセス許可を設定してください。

    X309001

内容）

  (%d)メモリの確保に失敗しました(メイン制御表)。

対処）

  不要なプログラムを停止してから転送をやり直してください。

    X309002

内容）

  (%d)配信スレッドの作成に失敗しました。

    X309003

内容）

  (%d)配信スレッドの作成で例外が発生しました。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X311001

内容）

  (%d)配信制御ファイルにアクセス許可がありません。

対処）

  配信制御ファイル(sddreqcp.dat)に適切なアクセス許可を与えてから配信プロセスを再起動してください。

    X312001

内容）

  (%d)例外が発生しました(gethost)。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X313002

内容）

  (%d)配信要求コマンドへのステータス返却処理で例外が発生しました。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X313007

内容）

  (%d)例外が発生しました。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X314001

内容）

  (%d)優先度の入れ替え処理で例外が発生しました。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X315001

内容）

  (%d)SDDreq作成スレッド制御用のチェーンのつなぎ替え処理で例外が発生しました。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X316001

内容）

  (%d)例外が発生しました。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X317001

内容）

  (%d)例外が発生しました。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X318001

内容）

  (%d)例外が発生しました。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。

    X319001

内容）

  (%d)メモリエラーが発生しました。

対処）

  不要なプログラムを停止してから転送をやり直してください。

    X319002

内容）

  (%d)例外が発生しました。

対処）

  配信プロセスが不安定になっています。配信プロセスを再起動してください。