# ログ

ログ切り替え値

  配信履歴、集信履歴、要求受付履歴、およびスケジューラ履歴を自動的に切り替える場合、その切り替えを行うタイミングを件数単位で指定します。

  それぞれの履歴ファイルが指定件数に達した場合、履歴を切り替えます。

  “0”を指定すると履歴の切り替えを行いません。

コンソールログサイズ

  コンソールログファイル（hulcon.log）のファイルサイズの上限値をKB単位で指定します。

  コンソールログファイル（hulcon.log）が指定サイズになると、ファイルの内容がクリアされます。

イベントログへの出力

  コンソールメッセージをイベントログに出力するかどうかを指定します。

  メッセージレベルごとに指定可能です。

  チェックした場合にはイベントログに出力を行い、チェックしなかった場合にはイベントログに出力を行いません。

  指定するメッセージの種類は以下です。

  - インフォメーション

  - ワーニング

  - エラー(軽度)

  - エラー(重度)

  注意
  メッセージレベルの種類については「メッセージ」を参照してください。
コンソールログへの出力

  メッセージをコンソールログファイル（hulcon.log）に出力するかどうかを指定します。

  メッセージレベルごとに指定可能です。

  チェックした場合にはコンソールログファイルに出力を行い、チェックしなかった場合にはコンソールログファイルに出力を行いません。

  指定するメッセージの種類は以下です。

  - インフォメーション

  - ワーニング

  - エラー(軽度)

  - エラー(重度)

  注意

  メッセージレベルの種類については「メッセージ」を参照してください。

コンソールログのバックアップ

  コンソールログファイル（hulcon.log）のファイルサイズがコンソールログサイズで指定した値になり、ファイルをクリアする前にコンソールログファイルをバックアップするかを指定します。

  バックアップされたコンソールログは「hulcon.YYYYMMDDHHMMSS」（拡張子がバックアップされたときの日付および時刻）というファイル名で保存されます。日付は、システム動作環境設定の日付形式で設定した形式で表示されます。

  しない

    : バックアップなし

  する

    : バックアップあり

操作ログ出力選択

  操作ログを出力するかどうか指定します。

  出力しない

    : 操作ログを出力しない

  ファイルアクセスログ

    : ファイルアクセスログのみ出力

  コマンド実行ログ

    : コマンド実行ログのみ出力

  両方を出力

    : ファイルアクセスログとコマンド実行ログの両方を出力

操作ログユーザ指定文字

  同一環境に複数のHULFTが起動していた場合に、操作ログおよびトレースログがどのHULFTから出力されたのかを識別するための文字列を指定します。

  8バイト以内の英大文字または数字で指定します。9バイト以上指定した場合、指定した文字は無効となり初期値（空白文字列）が設定されます。

  省略した場合は何も表示されません。

操作ログユーザID出力形式

  操作ログユーザID（OS）の出力形式を指定します。

  ダウンレベルログオン名

    : 「NetBIOSドメイン名\ユーザ名」の形式で出力されます。

    例）TEST_DOMAIN\User

  ユーザープリンシパル名

    : 「ユーザー名@DNSドメイン名」の形式で出力されます。

    ただしドメインユーザーアカウントでない場合は、この形式が設定されていてもユーザプリンシパル名（UPN）が取得できないので“ダウンレベルログオン名”の形式で出力されます。

    例）User@test_domain.hulft.com

操作ログ自動切り替えサイズ

  操作ログファイルの最大サイズをMB単位で指定します。

  操作ログファイルのサイズがこの値を超えた場合、それまでに出力されたファイルは名前を変えてバックアップされ、自動的に新しい操作ログファイルに切り替えられます。バックアップは、操作ログ出力先と同じフォルダーに作成されます。

  “0”を指定した場合は、操作ログの自動切り替えを行いません。

  詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : 操作ログの自動切り替え

操作ログ切り替え世代管理数

  操作ログファイルを切り替えたときに、操作ログファイルのバックアップを何世代前まで残すかを指定します。操作ログの自動または手動切り替えによってバックアップファイル数がこの値を超えた場合、古いものから順に上書きされます。

  操作ログ自動切り替えサイズに“0”以外を指定した場合に有効です。

  省略した場合は“9999”が設定されます。

  詳細は、以下を参照してください。

  HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : 操作ログの自動切り替え

ログ縮小モード

  イベントログおよびコンソールログファイルへメッセージを出力する際、すべての項目を出力するか、共通ヘッダー部の項目だけを出力するかを指定します。

  全て出力する

    : すべての項目を出力する

  ヘッダー部分のみを出力する

    : 共通ヘッダー部分のみを出力する

ログ出力バージョン

  コンソールログファイルに出力するログのバージョンを指定します。バージョンによって共通ヘッダー部の形式が異なります。

  V8ヘッダー

    : コンソールログ（V8ヘッダー）を出力

  V8.4ヘッダー

    : コンソールログ（V8.4ヘッダー）を出力

  共通ヘッダー部については、「共通ヘッダ部」を参照してください。