# 配信履歴と集信履歴のリスト表示コマンド

配信履歴または集信履歴を、リスト表示することができます。

## コマンド形式

    utllist {-s|-r} [-f fileid] [-h hostname]
                  [-from Date1] [-to Date2] [-l|-c|-v5|-v8|-v84]

## パラメーター説明

-s|-r

  リスト表示する履歴の種類（省略不可）

  -s

    : 配信履歴

  -r

    : 集信履歴

-f fileid

  リスト表示対象ファイルID（省略可）

  50バイト以内の英数字および“_”で指定します。

  簡易転送の場合、「-f _INSTANT_TRANSFER_」を指定します。

  省略すると、すべてのファイルIDが対象となります。

-h hostname

  リスト表示対象のホスト名（省略可）

  68バイト以内の英数字で指定します。

  省略すると、すべてのホスト名が対象となります。

-from Date1 -to Date2

  リスト表示対象の日付（省略可）

  8バイトの数字で指定します。

  日付は、システム動作環境設定の日付形式（datefmt）の設定の形式で指定します。

  「Date1<=Date2」の範囲で指定する必要があります。指定した「Date1」、「Date2」もリスト出力の対象に含まれます。

  「-from」を省略すると、「-to」で指定した日付までのすべての日付が対象となります。

  「-to」を省略すると、「-from」で指定した日付以降のすべての日付が対象となります。

  どちらも省略すると、すべての日付が対象となります。

  検索の対象となるのは、配信および集信の開始日付です。

-l

  ホスト名を68バイト表示（省略可）

  省略すると、ホスト名は最初の8バイトのみ表示されます。

-c

  各機種HULFT V4共通フォーマット（省略可）

-v5

  各機種HULFT V5共通フォーマット（省略可）

-v8

  各機種HULFT V8共通フォーマット（省略可）

-v84

  各機種HULFT V84共通フォーマット（省略可）

HULFT V4共通フォーマット、HULFT V5共通フォーマット、およびHULFT V8共通フォーマットについては、以下を参照してください。

HULFT10 for Windows オペレーション マニュアル : 配信履歴と集信履歴のリスト表示コマンド