# 簡易転送ダイアログ

簡易転送ダイアログについて説明します。

= 備考 =

要求発行－簡易転送をクリックして表示します。

## 各項目の説明

ホスト名

  集信側ホストのホスト名を指定します。

  詳細ホスト情報に登録済みのホストに配信する場合は、参照ボタンをクリックすると、ホスト名選択ダイアログが表示され、ホスト名を選択できます。

  ホスト名を選択すると、選択したホスト名の集信ポートNo.が自動的に設定されます。

ファイル名

  Windows上に格納されている配信ファイルを指定します。

  参照ボタンをクリックすると、ファイル名選択ダイアログが表示され、ファイル名を選択できます。

拡張設定
  転送タイプ

    配信するファイルのデータタイプを指定します。

    BINARY

      : バイナリデータ

    TEXT

      : テキストデータ

  集信側ロケーションパス

    集信ファイルの保存先を指定します（省略可）。

    省略した場合の保存先は、「簡易転送配信要求コマンド」を参照してください。

  集信ファイル名

    集信ファイルのファイル名を指定します（省略可）。

    省略すると、配信ファイルと同じファイル名で集信ファイルが作成されます。

  集信ポートNo.

    集信プロセスが使用するポート番号を指定します（省略可）。

    省略すると、“30000”が設定されます。

  転送優先度

    転送優先度を設定します。“1”～“256”の範囲で設定します（省略可）。

    省略すると、“50”が設定されます。

［配信要求］ボタン

  指定した条件で簡易転送配信要求を行います。

［閉じる］ボタン

  簡易転送ダイアログを閉じます。

= 備考 =

簡易転送配信要求を発行する手順は、「簡易転送配信要求を発行する」を参照してください。