# 集信状況表示コマンド

集信の状況を確認したい場合には、集信状況表示コマンドを実行してください。集信の状況が標準出力に出力されます。

## コマンド形式

    utlrdisp

## 表示例

    HOSTNAME:HOST1
    FILEID:FILE0123456789012345678901234567890123456789012345
    RECORDS:100000
    BYTE:5000000
    FILENAME:D:\users\home\p999\hulft\report.txt
    TRID:6200795E66E37F0FED333341C7BA3C96410000000000000000000000000000000000

## 各項目の説明

HOSTNAME

  配信側ホスト名

FILEID

  集信中のファイルID

  簡易転送の集信状況では、ファイルIDは「_INSTANT_TRANSFER_」と出力されます。

RECORDS

  現在までに集信済みのレコード件数

BYTE

  現在までに集信済みのデータサイズ

FILENAME

  集信ファイル名

TRID

  集信の転送識別子