# 集信履歴ファイル（hulrcvlg.dat）のフォーマット

各表内に同じ項目名が複数記載されている場合は、サイズが異なります。運用に応じて、参照する項目を変えてください。

各項目名のデータは、対象となるデータの先頭からカウントしたサイズで格納されます。

データの末尾からカウントする項目名については、注意に記載しています。

表A.8 Ver.8.4形式の集信履歴ファイルフォーマット

項目名 | 型 | サイズ （バイト） | 備考
--- | --- | --- | ---
ファイルID | char | 8 | 集信ファイルID
ホスト名 | char | 68 | 配信元ホスト名
集信開始日 | char | 8 | 集信開始日（YYYYMMDD）
集信開始時刻 | char | 6 | 集信開始時刻（HHMMSS）
集信終了時刻 | char | 6 | 集信終了時刻（HHMMSS）
データベース連携有無 | char | 1 | Y:連携あり、N:連携なし（CSV変換を含む）
集信ファイル名 | char | 50 | 集信ファイル名
転送タイプ | char | 1 | T:テキスト、B:バイナリ、F:フォーマット、M:マルチフォーマット
レコード数(*1) | bin | 4 | 実際に集信した件数
データサイズ(*1) | bin | 4 | 集信データのサイズ
転送レート(*1) | bin | 4 | データサイズ(*1)÷集信時間（バイト/秒）
完了コード | bin | 4 | 集信処理の完了コード
詳細コード | bin | 2 | 集信処理の詳細コード
コメント | char | 60 | コメント、システムロケールの文字コードで格納
連携データベースID | char | 8 | 連携データベースID
コード変換 | char | 1 | コード変換の実施 S:配信側変換、無変換 R:集信側変換
ジョブID | char | 8 | 集信後起動ジョブID
配信レコード件数 | bin | 4 | 受信すべきレコード数
接続形態 | char | 1 | L:LAN、1:SAN（FAL）、2:SAN（XLD）
レコード数(*2) | bin | 8 | 実際に集信した件数
データサイズ(*2) | bin | 8 | 集信データのサイズ
転送レート(*2) | bin | 8 | データサイズ(*2)÷集信時間（バイト/秒）
終了日 | char | 8 | 集信終了日（YYYYMMDD）
IPバージョン | bin | 2 | 使用したIPプロトコルバージョン
システム使用域 | bin | 5 | HULFTが内部的に使用
メッセージ0 | char | 50 | メッセージ0の内容、システムロケールの文字コードで格納
メッセージ1 | char | 50 | メッセージ1の内容、システムロケールの文字コードで格納
メッセージ2 | char | 50 | メッセージ2の内容、システムロケールの文字コードで格納
メッセージ3 | char | 50 | メッセージ3の内容、システムロケールの文字コードで格納
メッセージ4 | char | 50 | メッセージ4の内容、システムロケールの文字コードで格納
メッセージ5 | char | 50 | メッセージ5の内容、システムロケールの文字コードで格納
システム使用域 | bin | 176 | HULFTが内部的に使用
転送識別子 | bin | 32 | 転送識別子
システム使用域 | bin | 64 | HULFTが内部的に使用
集信ファイル名(*3) | char | 256 | 集信ファイル名、システムロケールの文字コードで格納
最新処理識別子 | char | 34 | 最新処理識別子
開始処理識別子 | char | 34 | 開始処理識別子
ファイルID | char | 50 | 集信ファイルID
ジョブID | char | 50 | 集信後起動ジョブID
拡張メッセージ0 | char | 200 | 拡張メッセージ0の内容、システムロケールの文字コードで格納
拡張メッセージ1 | char | 200 | 拡張メッセージ1の内容、システムロケールの文字コードで格納
集信開始日時 | bin | 8 | 協定世界時（UTC）の1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間（秒）
集信終了日時 | bin | 8 | 協定世界時（UTC）の1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間（秒）
集信ファイル名 | char | 768 | 集信ファイル名、UTF-8で格納
コメント | char | 180 | コメント、UTF-8で格納
メッセージ0 | char | 150 | メッセージ0の内容、UTF-8で格納
メッセージ1 | char | 150 | メッセージ1の内容、UTF-8で格納
メッセージ2 | char | 150 | メッセージ2の内容、UTF-8で格納
メッセージ3 | char | 150 | メッセージ3の内容、UTF-8で格納
メッセージ4 | char | 150 | メッセージ4の内容、UTF-8で格納
メッセージ5 | char | 150 | メッセージ5の内容、UTF-8で格納
拡張メッセージ0 | char | 600 | 拡張メッセージ0の内容、UTF-8で格納
拡張メッセージ1 | char | 600 | 拡張メッセージ1の内容、UTF-8で格納
暗号種別 | char | 1 | 集信データの暗号に使用した暗号種別 0：暗号機能を使用していない 1：HULFT暗号化 2：HULFT暗号オプション（C4S） 3：HULFT暗号オプション（AES） 4：その他の暗号化方式
圧縮方式 | char | 1 | N:圧縮なし、1:横圧縮、2：縦横圧縮、3：DEFLATE圧縮、 半角スペース：圧縮方式の情報なし
リザーブ | char | 13 | リザーブ領域

*1 | : | 2GB以上の値については、保証されません。
*2 | : | 2GB以上の場合に参照してください。
*3 | : | 最大200バイトまで格納されます。

1レコードのレコード長は4762バイトです。

注意

- 使用していない項目はNULL(0x00)詰めされています。

- 集信ファイル名は、対象となるデータの末尾からカウントしたサイズで格納されます。

表A.9 Ver.8.1形式の集信履歴ファイルフォーマット

項目名 | 型 | サイズ （バイト） | 備考
--- | --- | --- | ---
ファイルID | char | 8 | 集信ファイルID
ホスト名 | char | 68 | 配信元ホスト名
集信開始日 | char | 8 | 集信開始日（YYYYMMDD）
集信開始時刻 | char | 6 | 集信開始時刻（HHMMSS）
集信終了時刻 | char | 6 | 集信終了時刻（HHMMSS）
データベース連携有無 | char | 1 | Y:連携あり、N:連携なし（CSV変換を含む）
集信ファイル名 | char | 50 | 集信ファイル名
転送タイプ | char | 1 | T:テキスト、B:バイナリ、F:フォーマット、M:マルチフォーマット
レコード数(*1) | bin | 4 | 実際に集信した件数
データサイズ(*1) | bin | 4 | 集信データのサイズ
転送レート(*1) | bin | 4 | データサイズ(*1)÷集信時間（バイト/秒）
完了コード | bin | 4 | 集信処理の完了コード
詳細コード | bin | 2 | 集信処理の詳細コード
コメント | char | 60 | コメント、システムロケールの文字コードで格納
連携データベースID | char | 8 | 連携データベースID
コード変換 | char | 1 | コード変換の実施 S:配信側変換、無変換 R:集信側変換
ジョブID | char | 8 | 集信後起動ジョブID
配信レコード件数 | bin | 4 | 受信すべきレコード数
接続形態 | char | 1 | L:LAN、1:SAN（FAL）、2:SAN（XLD）
レコード数(*2) | bin | 8 | 実際に集信した件数
データサイズ(*2) | bin | 8 | 集信データのサイズ
転送レート(*2) | bin | 8 | データサイズ(*2)÷集信時間（バイト/秒）
終了日 | char | 8 | 集信終了日（YYYYMMDD）
IPバージョン | bin | 2 | 使用したIPプロトコルバージョン
システム使用域 | bin | 5 | HULFTが内部的に使用
メッセージ0 | char | 50 | メッセージ0の内容、システムロケールの文字コードで格納
メッセージ1 | char | 50 | メッセージ1の内容、システムロケールの文字コードで格納
メッセージ2 | char | 50 | メッセージ2の内容、システムロケールの文字コードで格納
メッセージ3 | char | 50 | メッセージ3の内容、システムロケールの文字コードで格納
メッセージ4 | char | 50 | メッセージ4の内容、システムロケールの文字コードで格納
メッセージ5 | char | 50 | メッセージ5の内容、システムロケールの文字コードで格納
システム使用域 | bin | 176 | HULFTが内部的に使用
転送識別子 | bin | 32 | 転送識別子
システム使用域 | bin | 64 | HULFTが内部的に使用
集信ファイル名(*3) | char | 256 | 集信ファイル名、システムロケールの文字コードで格納
最新処理識別子 | char | 34 | 最新処理識別子
開始処理識別子 | char | 34 | 開始処理識別子
ファイルID | char | 50 | 集信ファイルID
ジョブID | char | 50 | 集信後起動ジョブID
拡張メッセージ0 | char | 200 | 拡張メッセージ0の内容、システムロケールの文字コードで格納
拡張メッセージ1 | char | 200 | 拡張メッセージ1の内容、システムロケールの文字コードで格納
集信開始日時 | bin | 8 | 協定世界時（UTC）の1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間（秒）
集信終了日時 | bin | 8 | 協定世界時（UTC）の1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間（秒）
集信ファイル名 | char | 768 | 集信ファイル名、UTF-8で格納
コメント | char | 180 | コメント、UTF-8で格納
メッセージ0 | char | 150 | メッセージ0の内容、UTF-8で格納
メッセージ1 | char | 150 | メッセージ1の内容、UTF-8で格納
メッセージ2 | char | 150 | メッセージ2の内容、UTF-8で格納
メッセージ3 | char | 150 | メッセージ3の内容、UTF-8で格納
メッセージ4 | char | 150 | メッセージ4の内容、UTF-8で格納
メッセージ5 | char | 150 | メッセージ5の内容、UTF-8で格納
拡張メッセージ0 | char | 600 | 拡張メッセージ0の内容、UTF-8で格納
拡張メッセージ1 | char | 600 | 拡張メッセージ1の内容、UTF-8で格納
暗号種別 | char | 1 | 集信データの暗号に使用した暗号種別 0：暗号機能を使用していない 1：HULFT暗号化 2：HULFT暗号オプション（C4S） 3：HULFT暗号オプション（AES） 4：その他の暗号化方式
リザーブ | char | 14 | リザーブ領域

*1 | : | 2GB以上の値については、保証されません。
*2 | : | 2GB以上の場合に参照してください。
*3 | : | 最大200バイトまで格納されます。

1レコードのレコード長は4762バイトです。

注意

- 使用していない項目はNULL(0x00)詰めされています。

- 集信ファイル名は、対象となるデータの末尾からカウントしたサイズで格納されます。

表A.10 Ver.8.0形式の集信履歴ファイルフォーマット

項目名 | 型 | サイズ （バイト） | 備考
--- | --- | --- | ---
ファイルID | char | 8 | 集信ファイルID
ホスト名 | char | 68 | 配信元ホスト名
集信開始日 | char | 8 | 集信開始日（YYYYMMDD）
集信開始時刻 | char | 6 | 集信開始時刻（HHMMSS）
集信終了時刻 | char | 6 | 集信終了時刻（HHMMSS）
データベース連携有無 | char | 1 | Y:連携あり、N:連携なし（CSV変換を含む）
集信ファイル名 | char | 50 | 集信ファイル名
転送タイプ | char | 1 | T:テキスト、B:バイナリ、F:フォーマット、M:マルチフォーマット
レコード数(*1) | bin | 4 | 実際に集信した件数
データサイズ(*1) | bin | 4 | 集信データのサイズ
転送レート(*1) | bin | 4 | データサイズ(*1)÷集信時間（バイト/秒）
完了コード | bin | 4 | 集信処理の完了コード
詳細コード | bin | 2 | 集信処理の詳細コード
コメント | char | 60 | コメント
連携データベースID | char | 8 | 連携データベースID
コード変換 | char | 1 | コード変換の実施 S:配信側変換、無変換 R:集信側変換
ジョブID | char | 8 | 集信後起動ジョブID
配信レコード件数 | bin | 4 | 受信すべきレコード数
接続形態 | char | 1 | L:LAN、1:SAN（FAL）、2:SAN（XLD）
レコード数(*2) | bin | 8 | 実際に集信した件数
データサイズ(*2) | bin | 8 | 集信データのサイズ
転送レート(*2) | bin | 8 | データサイズ(*2)÷集信時間（バイト/秒）
終了日 | char | 8 | 集信終了日（YYYYMMDD）
IPバージョン | bin | 2 | 使用したIPプロトコルバージョン
システム使用域 | bin | 5 | HULFTが内部的に使用
メッセージ0 | char | 50 | メッセージ0の内容
メッセージ1 | char | 50 | メッセージ1の内容
メッセージ2 | char | 50 | メッセージ2の内容
メッセージ3 | char | 50 | メッセージ3の内容
メッセージ4 | char | 50 | メッセージ4の内容
メッセージ5 | char | 50 | メッセージ5の内容
システム使用域 | bin | 176 | HULFTが内部的に使用
転送識別子 | bin | 32 | 転送識別子
システム使用域 | bin | 64 | HULFTが内部的に使用
集信ファイル名(*3) | char | 256 | 集信ファイル名
最新処理識別子 | char | 34 | 最新処理識別子
開始処理識別子 | char | 34 | 開始処理識別子
ファイルID | char | 50 | 集信ファイルID
ジョブID | char | 50 | 集信後起動ジョブID
拡張メッセージ0 | char | 200 | 拡張メッセージ0の内容
拡張メッセージ1 | char | 200 | 拡張メッセージ1の内容
集信開始日時 | bin | 8 | 協定世界時（UTC）の1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間（秒）
集信終了日時 | bin | 8 | 協定世界時（UTC）の1970年1月1日0時0分0秒からの経過時間（秒）
リザーブ | char | 125 | リザーブ領域

*1 | : | 2GB以上の値については、保証されません。
*2 | : | 2GB以上の場合に参照してください。
*3 | : | 最大200バイトまで格納されます。

1レコードのレコード長は1824バイトです。

注意

- 使用していない項目はNULL(0x00)詰めされています。

- 集信ファイル名は、対象となるデータの末尾からカウントしたサイズで格納されます。

表A.11 Ver.7.0形式の集信履歴ファイルフォーマット

項目名 | 型 | サイズ （バイト） | 備考
--- | --- | --- | ---
ファイルID | char | 8 | 集信ファイルID
ホスト名 | char | 68 | 配信元ホスト名
集信開始日 | char | 8 | 集信開始日（YYYYMMDD）
集信開始時刻 | char | 6 | 集信開始時刻（HHMMSS）
集信終了時刻 | char | 6 | 集信終了時刻（HHMMSS）
データベース連携有無 | char | 1 | Y:連携あり、N:連携なし（CSV変換、XML変換を含む）
集信ファイル名 | char | 50 | 集信ファイル名
転送タイプ | char | 1 | T:テキスト、B:バイナリ、F:フォーマット、M:マルチフォーマット
レコード数(*1) | bin | 4 | 実際に集信した件数
データサイズ(*1) | bin | 4 | 集信データのサイズ
転送レート(*1) | bin | 4 | データサイズ(*1)÷集信時間（バイト/秒）
完了コード | bin | 4 | 集信処理の完了コード
詳細コード | bin | 2 | 集信処理の詳細コード
コメント | char | 60 | コメント
連携データベースID | char | 8 | 連携データベースID
コード変換 | char | 1 | コード変換の実施 S:配信側変換、無変換 R:集信側変換
ジョブID | char | 8 | 集信後起動ジョブID
配信レコード件数 | bin | 4 | 受信すべきレコード数
接続形態 | char | 1 | L:LAN、1:SAN（FAL）、2:SAN（XLD）
レコード数(*2) | bin | 8 | 実際に集信した件数
データサイズ(*2) | bin | 8 | 集信データのサイズ
転送レート(*2) | bin | 8 | データサイズ(*2)÷集信時間（バイト/秒）
終了日 | char | 8 | 集信終了日（YYYYMMDD）
IPバージョン | bin | 2 | 使用したIPプロトコルバージョン
システム使用域 | bin | 5 | HULFTが内部的に使用
メッセージ0 | char | 50 | メッセージ0の内容
メッセージ1 | char | 50 | メッセージ1の内容
メッセージ2 | char | 50 | メッセージ2の内容
メッセージ3 | char | 50 | メッセージ3の内容
メッセージ4 | char | 50 | メッセージ4の内容
メッセージ5 | char | 50 | メッセージ5の内容
システム使用域 | bin | 176 | HULFTが内部的に使用
転送識別子 | bin | 32 | 転送識別子
システム使用域 | bin | 64 | HULFTが内部的に使用
集信ファイル名(*3) | char | 256 | 集信ファイル名
最新処理識別子 | char | 34 | 最新処理識別子
開始処理識別子 | char | 34 | 開始処理識別子
リザーブ | char | 96 | リザーブ領域

*1 | : | 2GB以上の値については、保証されません。
*2 | : | 2GB以上の場合に参照してください。
*3 | : | 最大200バイトまで格納されます。

1レコードのレコード長は1279バイトです。

注意

- 使用していない項目はNULL(0x00)詰めされています。

- 集信ファイル名は、対象となるデータの末尾からカウントしたサイズで格納されます。

表A.12 Ver.6.3形式の集信履歴ファイルフォーマット

項目名 | 型 | サイズ （バイト） | 備考
--- | --- | --- | ---
ファイルID | char | 8 | 集信ファイルID
ホスト名 | char | 68 | 配信元ホスト名
集信開始日 | char | 8 | 集信開始日（YYYYMMDD）
集信開始時刻 | char | 6 | 集信開始時刻（HHMMSS）
集信終了時刻 | char | 6 | 集信終了時刻（HHMMSS）
データベース連携有無 | char | 1 | Y:連携あり、N:連携なし（CSV変換、XML変換を含む）
集信ファイル名 | char | 50 | 集信ファイル名
転送タイプ | char | 1 | T:テキスト、B:バイナリ、F:フォーマット、M:マルチフォーマット
レコード数(*1) | bin | 4 | 実際に集信した件数
データサイズ(*1) | bin | 4 | 集信データのサイズ
転送レート(*1) | bin | 4 | データサイズ(*1)÷集信時間（バイト/秒）
完了コード | bin | 4 | 集信処理の完了コード
詳細コード | bin | 2 | 集信処理の詳細コード
コメント | char | 60 | コメント
連携データベースID | char | 8 | 連携データベースID
コード変換 | char | 1 | コード変換の実施 S:配信側変換、無変換 R:集信側変換
ジョブID | char | 8 | 集信後起動ジョブID
配信レコード件数 | bin | 4 | 受信すべきレコード数
接続形態 | char | 1 | L:LAN、1:SAN（FAL）、2:SAN（XLD）
レコード数(*2) | bin | 8 | 実際に集信した件数
データサイズ(*2) | bin | 8 | 集信データのサイズ
転送レート(*2) | bin | 8 | データサイズ(*2)÷集信時間（バイト/秒）
終了日 | char | 8 | 集信終了日（YYYYMMDD）
IPバージョン | bin | 2 | 使用したIPプロトコルバージョン
システム使用域 | bin | 5 | HULFTが内部的に使用
メッセージ0 | char | 50 | メッセージ0の内容
メッセージ1 | char | 50 | メッセージ1の内容
メッセージ2 | char | 50 | メッセージ2の内容
メッセージ3 | char | 50 | メッセージ3の内容
メッセージ4 | char | 50 | メッセージ4の内容
メッセージ5 | char | 50 | メッセージ5の内容
システム使用域 | bin | 176 | HULFTが内部的に使用
転送識別子 | bin | 32 | 転送識別子
システム使用域 | bin | 64 | HULFTが内部的に使用
集信ファイル名(*3) | char | 256 | 集信ファイル名
リザーブ | char | 164 | リザーブ領域

*1 | : | 2GB以上の値については、保証されません。
*2 | : | 2GB以上の場合に参照してください。
*3 | : | 最大200バイトまで格納されます。

1レコードのレコード長は1279バイトです。

注意

- 使用していない項目はNULL(0x00)詰めされています。

- 集信ファイル名は、対象となるデータの末尾からカウントしたサイズで格納されます。

表A.13 Ver.6.1形式の集信履歴ファイルフォーマット

項目名 | 型 | サイズ （バイト） | 備考
--- | --- | --- | ---
ファイルID | char | 8 | 集信ファイルID
ホスト名 | char | 68 | 配信元ホスト名
集信開始日 | char | 8 | 集信開始日（YYYYMMDD）
集信開始時刻 | char | 6 | 集信開始時刻（HHMMSS）
集信終了時刻 | char | 6 | 集信終了時刻（HHMMSS）
データベース連携有無 | char | 1 | Y:連携あり、N:連携なし（CSV変換、XML変換を含む）
集信ファイル名 | char | 50 | 集信ファイル名
転送タイプ | char | 1 | T:テキスト、B:バイナリ、F:フォーマット、M:マルチフォーマット
レコード数(*1) | bin | 4 | 実際に集信した件数
データサイズ(*1) | bin | 4 | 集信データのサイズ
転送レート(*1) | bin | 4 | データサイズ(*1)÷集信時間（バイト/秒）
完了コード | bin | 4 | 集信処理の完了コード
詳細コード | bin | 2 | 集信処理の詳細コード
コメント | char | 60 | コメント
連携データベースID | char | 8 | 連携データベースID
コード変換 | char | 1 | コード変換の実施 S:配信側変換、無変換 R:集信側変換
ジョブID | char | 8 | 集信後起動ジョブID
配信レコード件数 | bin | 4 | 受信すべきレコード数
接続形態 | char | 1 | L:LAN、1:SAN（FAL）、2:SAN（XLD）
レコード数(*2) | bin | 8 | 実際に集信した件数
データサイズ(*2) | bin | 8 | 集信データのサイズ
転送レート(*2) | bin | 8 | データサイズ(*2)÷集信時間（バイト/秒）
終了日 | char | 8 | 集信終了日（YYYYMMDD）
IPバージョン | bin | 2 | 使用したIPプロトコルバージョン
システム使用域 | bin | 5 | HULFTが内部的に使用
メッセージ0 | char | 50 | メッセージ0の内容
メッセージ1 | char | 50 | メッセージ1の内容
メッセージ2 | char | 50 | メッセージ2の内容
メッセージ3 | char | 50 | メッセージ3の内容
メッセージ4 | char | 50 | メッセージ4の内容
メッセージ5 | char | 50 | メッセージ5の内容
システム使用域 | char | 127 | HULFTが内部的に使用
リザーブ | char | 53 | リザーブ領域

*1 | : | 2GB以上の値については、保証されません。
*2 | : | 2GB以上の場合に参照してください。

1レコードのレコード長は767バイトです。

注意

- 使用していない項目はNULL(0x00)詰めされています。

- 集信ファイル名は、対象となるデータの末尾からカウントしたサイズで格納されます。

表A.14 Ver.6.0形式の集信履歴ファイルフォーマット

項目名 | 型 | サイズ （バイト） | 備考
--- | --- | --- | ---
ファイルID | char | 8 | 集信ファイルID
ホスト名 | char | 68 | 配信元ホスト名
集信開始日 | char | 8 | 集信開始日（YYYYMMDD）
集信開始時刻 | char | 6 | 集信開始時刻（HHMMSS）
集信終了時刻 | char | 6 | 集信終了時刻（HHMMSS）
データベース連携有無 | char | 1 | Y:連携あり、N:連携なし（CSV変換、XML変換を含む）
集信ファイル名 | char | 50 | 集信ファイル名
転送タイプ | char | 1 | T:テキスト、B:バイナリ、F:フォーマット、M:マルチフォーマット
レコード数(*1) | bin | 4 | 実際に集信した件数
データサイズ(*1) | bin | 4 | 集信データのサイズ
転送レート(*1) | bin | 4 | データサイズ(*1)÷集信時間（バイト/秒）
完了コード | bin | 4 | 集信処理の完了コード
詳細コード | bin | 2 | 集信処理の詳細コード
コメント | char | 60 | コメント
連携データベースID | char | 8 | 連携データベースID
コード変換 | char | 1 | コード変換の実施 S:配信側変換、無変換 R:集信側変換
ジョブID | char | 8 | 集信後起動ジョブID
配信レコード件数 | bin | 4 | 受信すべきレコード数
接続形態 | char | 1 | L:LAN、1:SAN（FAL）、2:SAN（XLD）
レコード数(*2) | bin | 8 | 実際に集信した件数
データサイズ(*2) | bin | 8 | 集信データのサイズ
転送レート(*2) | bin | 8 | データサイズ(*2)÷集信時間（バイト/秒）
終了日 | char | 8 | 集信終了日（YYYYMMDD）
IPバージョン | bin | 2 | 使用したIPプロトコルバージョン
システム使用域 | bin | 5 | HULFTが内部的に使用
メッセージ0 | char | 50 | メッセージ0の内容
メッセージ1 | char | 50 | メッセージ1の内容
メッセージ2 | char | 50 | メッセージ2の内容
メッセージ3 | char | 50 | メッセージ3の内容
メッセージ4 | char | 50 | メッセージ4の内容
メッセージ5 | char | 50 | メッセージ5の内容
リザーブ | char | 20 | リザーブ領域

*1 | : | 2GB以上の値については、保証されません。
*2 | : | 2GB以上の場合に参照してください。

1レコードのレコード長は607バイトです。