# マルチフォーマット情報

配信するファイルが複数の異なるレコードフォーマットを持っている場合、マルチフォーマットを登録します。

最大20個までのキーと、フォーマットIDおよびデフォルトフォーマットIDを登録することができます。以下の登録方法があります。

- HULFT管理画面による登録

  ⇒「マルチフォーマット情報を操作する」参照

- パラメーターファイル指定によるコマンド登録

  ⇒「管理情報バッチ登録コマンド」参照

## 項目一覧

以下の表の「省略」は、HULFT管理画面による登録の場合の値です。コマンド登録の場合、省略可否がHULFT管理画面とは異なる場合があります。

コマンド登録の場合の省略可否については、「管理情報バッチ登録コマンド」を参照してください。

表2.12 マルチフォーマット情報項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
画面 | ファイル
マルチフォーマットID | MFMT |  | 英大文字数字および“_” | × | 50バイト以内
コメント | COMMENT |  | 文字 | ○ | 60バイト以内
デフォルトフォーマットID | DFMTID |  | 英大文字数字および“_” | ○ | 50バイト以内
キー開始位置 | KEYSTART |  | 1～19997 | × |
キー長 | KEYLEN |  | 1～20 | × |
キー値 | MFORMAT DEF～ DEFEND |  | 英数字 | × | キー長
フォーマットID |  | 英大文字数字および“_” | × | 50バイト以内

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

## 各項目の説明

マルチフォーマット情報に設定する各項目について説明します。（ ）内はパラメーターファイル使用時に指定する項目名です。

マルチフォーマットID（MFMT）

  登録したマルチフォーマットを認識するためのID

  このマルチフォーマットIDと配信管理情報のマルチフォーマットIDが関連づけされます。

コメント（COMMENT）

  マルチフォーマットに対するコメント

デフォルトフォーマットID（DFMTID）

  データ内のキーと一致しなかった場合の初期値のフォーマットID

  デフォルトフォーマットIDを指定しておくと、データ内のキーがマルチフォーマット情報に登録されたキーと一致しないとき、デフォルトフォーマットIDのフォーマットが使用されます。

  指定しないと、キーと一致しなかった場合、変換エラーとなります。

キー開始位置（KEYSTART）

  レコード単位に設定するキーの開始位置

  キー開始位置とキー長を足した値が「19998」を超える値は設定できません。

  キー開始位置をフォーマット情報の長さよりも大きくすると、キー値が正しく適用されません。

キー長（KEYLEN）

  レコード単位に設定するキーの長さ

キー値（MFORMAT DEF～DEFEND）

  レコード単位に設定するキー

  キーはキー長と同じ長さの英数字で指定します。

  キー値を設定する領域の項目タイプは、以下のいずれかを指定してください。

  X

    : キャラクタ

  M

    : 可変長文字

フォーマットID

  キーが一致した場合に使用するフォーマットID

  フォーマット情報に登録されているフォーマットIDを指定します。

  キー値と同じ個数の登録が必要です。

  キー値からフォーマットIDを識別し、データに適用します。

## 設定時の注意点

キー値が正しく適用されない場合

キー開始位置よりも前にフォーマット情報の項目タイプに“P（サイン付内部10進数）”または“S（サイン付外部10進数）”が設定されていると、キー開始位置がずれるため、正しいキー値が適用されない場合があります。

フォーマットの適用位置について

キー値と一致したフォーマット情報を適用する場合、フォーマット情報の開始位置は、キー開始位置に関係なくレコードの1バイト目から適用されます。