# 複数集信情報ファイルのフォーマット

表内の型の意味は以下のとおりです。

bin

  : バイナリ

char

  : キャラクター

1件が以下の項目で構成される、固定長データで繰り返されるファイルです。

1件の区切りはありません（改行コードを含みません）。

表A.28 複数集信情報ファイルの内容（ファイルID.str）

項目名 | 型 | サイズ （バイト） | 備考
--- | --- | --- | ---
ホスト名 | char | 68 | 配信先（配信元）ホスト名
集信日付 | char | 8 | 集信開始日（YYYYMMDD）
集信時刻 | char | 6 | 集信開始時刻（HHMMSS）
データ開始位置 | bin | 4 | 集信ファイル内のデータ開始位置
データ終了位置 | bin | 4 | 集信ファイル内のデータ終了位置
データ開始位置 | bin | 8 | 集信ファイル内のデータ開始位置
データ終了位置 | bin | 8 | 集信ファイル内のデータ終了位置

1レコードのレコード長は106バイトです。

= 備考 =

0バイトデータを集信した場合、データ開始位置とデータ終了位置が同じ値になります。

複数集信情報ファイルのファイル名

ファイルID.str

複数集信情報ファイルの作成パス

HULPATHに作成されます。

複数集信情報ファイル作成のタイミング

複数集信情報ファイルは、HULFTが自動的に作成します。

集信ファイルが存在しなかった場合は、複数集信情報ファイルは新規に作成されます。