# メール連携情報

配信後、集信後に行うメールの送付先情報を登録します。

以下の登録方法があります。

- HULFT管理画面による登録

  ⇒「メール連携情報を操作する」参照

- パラメーターファイル指定によるコマンド登録

  ⇒「管理情報バッチ登録コマンド」参照

## 項目一覧

以下の表の「省略」は、HULFT管理画面による登録の場合の値です。コマンド登録の場合、省略可否がHULFT管理画面とは異なる場合があります。

コマンド登録の場合の省略可否については、「管理情報バッチ登録コマンド」を参照してください。

表2.13 メール連携情報項目一覧

項目名 | 初期値 | 設定値 | 省略 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
画面 | ファイル
メール連携ID | MAIL |  | 英大文字数字 | × | 50バイト以内
表題 | TITLE |  | 文字 | × | 60バイト以内
宛先 | DESTINATION |  | 英数字 | × | 1件85バイト以内 合計4300バイト以内
同報 | MULTICAST |  | 英数字 | ○ | 1件85バイト以内 合計4300バイト以内
本文 | TEXT DEF～ DEFEND | (*1) | 文字 | × | 512バイト以内
添付ファイル | ATTACHMENT | チェックなし（N） | N、Y | ○ |
ATTACHMENTFILE |  |  | ○ | 256バイト以内

○ | : | 省略可
× | : | 省略不可

*1 | : | 例文が表示されます。

## 各項目の説明

メール連携情報に設定する各項目について説明します。（ ）内はパラメーターファイル使用時に指定する項目名です。

メール連携ID（MAIL）

  配信後または集信後に送信するメールを認識するID

表題（TITLE）

  メールの表題

宛先（DESTINATION）

  メールを送信するメールアドレス

  アドレスとアドレスの区切りは「,（カンマ）」を使用してください。アドレス帳から指定する場合は、自動的に「,（カンマ）」で区切られます。

同報（MULTICAST）

  メールのコピーを送信するメールアドレス

  アドレスとアドレスの区切りは「,（カンマ）」を使用してください。アドレス帳から指定する場合は、自動的に「,（カンマ）」で区切られます。

本文（TEXT DEF～DEFEND）

  送信するメールの本文

  本文中に環境変数名が含まれている場合、変換規則に従い変換されます。

  変換規則については、以下を参照してください。

  HULFT10 for Windows アドミニストレーション マニュアル : メール連携

添付ファイル（ATTACHMENT）

  メールの添付ファイルの有無

  画面で添付ファイルを指定する場合は、チェックボックスをチェックします。

  パラメーターファイルで指定する場合、添付ファイルの有無によって以下を指定します。

  Y

    : 添付ファイルあり

  N

    : 添付ファイルなし

  省略すると、“N（添付ファイルなし）”が設定されます。

添付ファイル（ATTACHMENTFILE）

  添付ファイルの指定

  HULFTで配信または集信したファイル、または任意のファイルを添付するかどうか指定します。

  添付できるファイルサイズは20KB以内です。

  画面で指定する場合、以下のどちらかを指定します。

  転送ファイル

    : 配信ファイルまたは集信ファイルを添付

  固定ファイル

    : 任意のファイルを添付（ファイル名を256バイト以内で指定）

  パラメーターファイルで任意のファイルを指定する場合は、ファイル名を256バイト以内で指定します。

  添付ファイル（ATTACHMENT）に“なし（N）”を指定した場合、添付ファイル（ATTACHMENTFILE）の設定は無視されます。

## 設定時の注意点

添付ファイル

- 添付ファイル名に日本語などの文字が含まれるとメール受信ソフトによっては、ファイル名が正しく表示されない場合があります。その場合、ファイル内容には問題はありません。

- 添付ファイル名にネットワークドライブおよびUNC名を使用したファイル名を指定することはできません。