# SMSで管理された環境でのHULFTの動作

HULFTは、SMSで管理されているファイルの配信や、SMSで管理されているファイルへの集信を行うことができます。

以下に、SMSで管理された環境でHULFTが動作する場合の注意点を説明します。

= 備考 =

本節では、以下の表記を使用しています。

- SMSで管理されているボリューム

  POOLタイプのストレージ・グループに登録されたボリュームのこと

- SMSで管理されているファイル

  POOLタイプのストレージ・グループに登録されたボリューム上のファイルのこと

## SMSで管理されているファイルを配信する場合

配信ファイルは、システムの初期値に設定されたユニットグループに属するボリューム上に割り当てられている必要があります。

ダイレクト転送

ダイレクト転送を行う場合は、以下の注意点があります。

システム動作環境設定

配信ファイル・集信ファイルのUNIT名（INIT-UNIT）

SMSで管理されているファイルを動的に指定して配信する場合、ストレージ・グループに登録されているUNITが優先されるため、配信ファイル・集信ファイルのUNIT名
（INIT-UNIT）に指定した値は使用されません。

配信管理情報

ボリューム通番（VOL）

SMSで管理されているファイルを配信する場合、ボリューム通番（VOL）を指定しないでください。

UNIT（UNIT）

SMSで管理されているファイルを配信する場合、ストレージ・グループに登録されているUNITが優先されるため、UNIT（UNIT）の指定は使用されません。

ワークファイル転送

ワークファイル転送を行う場合は、上記のダイレクト転送の注意点に加え、以下の注意点があります。

システム動作環境設定

配信ワークファイルの第一修飾子（PREFIX）

配信ワークファイルをSMSで管理されているボリュームに作成する場合、以下の設定をしてください。

- システム動作環境設定の配信ワークファイルの第一修飾子（PREFIX）に任意の修飾子を指定

- 上記の第一修飾子から始まるデータ・セットがSMSで管理されているボリュームに作成されるよう、ACSルーチンに設定

配信ワークファイルのUNIT名（UNIT）

配信ワークファイルをSMSで管理されているボリュームに作成する場合、ストレージ・グループに登録されているUNITが優先されるため、配信ワークファイルのUNIT名（UNIT）の指定は使用されません。

ワークボリュームモード（WORKVOLMODE）

配信ワークファイルをSMSで管理されているボリュームに作成する場合、ストレージ・グループに登録されているUNITが優先されるため、ワークボリュームモード（WORKVOLMODE）の値は使用されません。

配信管理情報

ワークボリューム通番（WORK-VOL）

配信ワークファイルをSMSで管理されているボリュームに作成する場合、ワークボリューム通番を指定しないでください。

配信ワークファイルをSMSで管理されているボリュームに作成する方法は、本節のシステム動作環境設定の配信ワークファイルの第一修飾子（PREFIX）の注意点を参照してください。

装置台数（UNIT-CNT）

配信ワークファイルをSMSで管理されているボリュームに作成する場合、配信管理情報の装置台数（UNIT-CNT）の設定値に従ってマルチボリュームファイルが作成されます。

ただし、装置台数（UNIT-CNT）が“1”のときは、データ・クラスの「volume count」の設定値に従ってマルチボリュームファイルが作成されます。

## SMSで管理されているファイルに集信する場合

システム動作環境設定

集信ワークファイルの第一修飾子（RPREFIX）

複数集信を行う場合のワークファイルをSMSで管理されているボリュームに作成するときは、以下の設定をしてください。

- システム動作環境設定の集信ワークファイルの第一修飾子（RPREFIX）に任意の修飾子を指定

- 上記の第一修飾子から始まるデータ・セットがSMSで管理されているボリュームに作成されるよう、ACSルーチンに設定

配信ファイル・集信ファイルのUNIT名（INIT-UNIT）

SMSで管理されているファイルに集信する場合、ストレージ・グループに登録されているUNITが優先されるため、配信ファイル・集信ファイルのUNIT名（INIT-UNIT）に指定した値は使用されません。

集信管理情報

ボリューム通番（VOL）

SMSで管理されている既存のファイルに集信する場合は、ボリューム通番（VOL）の指定は使用されません。ストレージ・グループに設定されたボリュームに集信ファイルが作成されます。

なお、ストレージ・グループに設定されたボリュームは、システムの初期値に設定されたユニットグループに属している必要があります。

ワークボリューム通番（WORK-VOL）

複数集信を行う場合のワークファイルをSMSで管理されているボリュームに作成するときは、ワークボリューム通番（WORK-VOL）を指定しないでください。

複数集信を行う場合のワークファイルをSMSで管理されているボリュームに作成する方法は、本節のシステム動作環境設定の集信ワークファイルの第一修飾子（RPREFIX）の注意点を参照してください。

マルチボリューム区分（VOL-TYPE）

以下の条件をすべて満たす場合、マルチボリュームファイルを新規に作成して集信できます。

- 集信ファイルがSMSで管理されているファイル

- 集信ファイルに設定されるデータ・クラスの「volume count」の値が2以上

以下の条件をすべて満たす場合、集信ファイルがマルチボリュームファイルに変更される可能性があるため、集信管理情報のマルチボリューム区分（VOL-TYPE）に“A（自動）”を設定してください。

- SMSで管理されている既存のファイルに集信

- 設定されているデータ・クラスの「Dynamic Volume Count」の値が2以上

SMSで管理されている既存の集信ファイルに集信する場合、集信管理情報のマルチボリューム区分（VOL-TYPE）に“A（自動）”を設定することをお勧めします。そうすることで、集信ファイルがシングルボリュームファイルかマルチボリュームファイルかを意識せずに集信できます。

UNIT（UNIT）

SMSで管理されているファイルに集信する場合、ストレージ・グループに設定されたボリュームに集信ファイルが作成されるため、UNIT（UNIT）の指定は使用されません。

異常時の処置（ABNORMAL）

異常時の処置（ABNORMAL）に“R（復元）”を指定する場合は、集信管理情報の以下の項目に、集信ファイルと属性が同じクラスを指定してください。

- ストレージクラス（STORCLAS）

- 管理クラス（MGMTCLAS）

- データクラス（DATACLAS）

カタログ処理（CATALOG）

SMSで管理されたボリュームに集信ファイルを新規作成する場合は、カタログ処理（CATALOG）の指定にかかわらずカタログされます。

MF間集信属性（MFRCVORG）

配信ファイルがSMSで管理されているファイルの場合、配信ファイルのクラス属性は集信ファイルには使用されません。

データクラス（DATACLAS）

SMSで管理されたボリュームに集信ファイルを新規作成する場合は、ご利用の環境に応じて、データクラス（DATACLAS）を指定してください。

集信管理情報のデータクラス（DATACLAS）を指定して、集信ファイルを新規作成して集信する場合、以下の項目を省略、または「なし」を指定すると、データクラス（DATACLAS）で指定したデータ・クラスに登録されている値が集信ファイルに反映されます。

- レコード形式（RECFM）

- レコード長（LRECL）

- ブロック長（BLOCKLEN）

- 印刷文字（PRINT-CNTL）

- 容量（CYL|TRK）

- 一次要求量（CYL|TRK）

- 増分量（CYL|TRK）

注意

データ・クラスの「Override Space」に「Y」のデータ・クラスを利用して集信ファイルを新規作成しても、集信管理情報の設定が優先されます。データ・クラスの値を優先させる場合は、各項目を省略してください。

ストレージクラス（STORCLAS）

SMSで管理されたボリュームに集信ファイルを新規作成する場合は、ご利用の環境に応じて、ストレージクラス（STORCLAS）を指定してください。

管理クラス（MGMTCLAS）

SMSで管理されたボリュームに集信ファイルを新規作成する場合は、ご利用の環境に応じて、管理クラス（MGMTCLAS）を指定してください。

## 操作ログのバックアップを作成する場合

システム動作環境設定

コマンド実行ログバックアップ出力先ボリューム名（OPLCMDBKVOL）

コマンド実行ログバックアップ出力先データセット名（OPLCMDBK）で指定した世代管理ファイルがSMSで管理されているボリュームに作成される場合、コマンド実行ログバックアップ出力先ボリューム名（OPLCMDBKVOL）で指定したボリュームではなく、対象のストレージ・グループ内の任意のボリュームに作成されます。

ファイルアクセスログバックアップ出力先ボリューム名（OPLFILEBKVOL）

ファイルアクセスログバックアップ出力先データセット名（OPLFILEBK）で指定した世代管理ファイルがSMSで管理されているボリュームに作成される場合、ファイルアクセスログバックアップ出力先ボリューム名（OPLFILEBKVOL）で指定したボリュームではなく、対象のストレージ・グループ内の任意のボリュームに作成されます。

操作ログ出力先データセットのUNIT名（OPLUNIT）

コマンド実行ログバックアップ出力先データセット名（OPLCMDBK）、またはファイルアクセスログバックアップ出力先データセット名（OPLFILEBK）の世代管理ファイルがSMSで管理されているボリュームに作成される場合、ストレージ・グループに登録されているUNITが優先されるため、操作ログ出力先データセットのUNIT名（OPLUNIT）に指定した値は使用されません。

## 集信後ジョブで環境変数を利用する場合

&VOL

SMSで管理されているファイルに集信する場合、集信後ジョブには、集信管理情報のボリューム通番（VOL）に指定した値が引き継がれます。

注意

本節の動作は、ストレージ・クラスにて「Guaranteed Space」がNO（初期値）の場合の動作です。

「Guaranteed Space」がYESの場合は、特定のボリューム通番を指定すると、そのボリュームにファイルが作成されます。