# 動的指定

HULFTでは、ファイル転送を行う場合、あらかじめ管理情報を設定しておく必要がありますが、その管理情報の設定内容を動的に変更できます。

配信ファイル名や配信先などを動的に変更できるため、ファイル名や送り先が転送ごとに変わるような場合、1つのファイルIDを利用して運用できます。

また、集信管理情報に環境変数を設定することにより、集信ファイル名を配信ファイル名と同一にすることができます。

## 配信時の動的指定

配信管理情報にある汎用機DSN（DSNAME）および転送グループID（GRPID）は、配信要求の実行時に動的に設定内容を変更できます。変更する内容は、配信要求プログラムのパラメーターに指定します。

また、配信要求プログラム実行時に、ホスト名を動的に指定できます。ホスト名の動的指定を行うと、配信管理情報内の転送グループIDは無効になります。

詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 配信要求

## 集信時の動的指定

集信管理情報にある汎用機DSNは、“&SNDFILE”と設定することにより配信ファイル名と同じ名前に変更できます。