# システム動作環境設定一覧

表3.6 システム動作環境設定一覧

項目名 | タグ名 | 初期値 | 設定値 | 備考
--- | --- | --- | --- | ---
配信プログラムのジョブ名 | START-TASK | HULSND | 英数字 | 8バイト以内
配信ワークファイルのUNIT名 | UNIT | SYSDA | 英数字 | 8バイト以内
集信ポートNo. | PORTNO | 30000 | 1～65535 |
配信起動タスク数 | TASK-CNT | 5 | 1～100 |
配信用ファイルI/Oバッファ数 | SNDBNO | 5 | 1～255 |
集信用ファイルI/Oバッファ数 | RCVBNO | 5 | 1～255 |
TCP/IPのアドレススペース名 | TCPIP | TCPIP |  |
配信子タスクのアベンド処理 | TASK-ABEND | CONTINUE | CONTINUE、ABEND |
自ホスト名 | HOST-NAME | MVS | 英数字 | 8バイト以内
自ドメイン名 | DOMAIN |  | 英数字 | 68バイト以内
自ホスト名または自ドメイン名の 小文字・大文字選択 | HSTCHA | L | L、U |
データ件数チェック | DATACHK | N | Y、N |
接続エラー時のリトライ回数 | RETRY | 3 | 0～32760 |
再配信待ちキューの削除条件 | RESENDDEL | 0 | 0、1、2、3、9 |
配信ワークファイルの第一修飾子 | PREFIX | XR | 英数字 | 8バイト以内
集信ワークファイルの第一修飾子 | RPREFIX | XRM | 英数字 | 8バイト以内
配信ファイルのシフトコードの扱い | RECLEN | N | Y、N |
圧縮用ワークファイルのブロック長 | CMPBLK | 32760 | 500～32760 |
配信前ジョブのタイムアウト | JOBTIME | 15 | 0～1440 | 1440:無制限
ソケットリード待ち時間 | TIMEOUT | 3600 | 10～259200 |
同期転送時のキャンセルの扱い | SCANMODE | N | N、A |
集信多重時のオーバーリトライ | RCVOVER-RTY | 0 | 0、1 |
配信後クリアの扱い | CLEARMODE | B | A、B |
配信転送後異常時の処置 | ENDERRMODE | 0 | 0、1 |
状況表示選択 | STATUSDISPLAY | 1 | 0、1 |
転送グループチェック | TGRPCHK | 0 | 0、1、2 |
ホストチェック | HSTCHK | 0 | 0、1 |
ログ削除しきい値 | LOGDELTHRESHOLD | 0 | 0～999999 |
ログ保持件数 | LOGKEEPCOUNT |  | 0～999999 |
EBCDICコード間変換 | EBCDIC | 0 | 0、1 |
パック・ゾーン変換 | PSCHG | 0 | 0、1、B、F、9、S、N |
ASCII用符号部 | PSASCII | 1 | 1、2 |
EBCDIC用符号部 | PSEBCDIC | 1 | 1、2 |
外字テーブル使用 | GAIJIFILE | 0 | 0、1 |
外字未登録時の処理 | GAIJIERR | 0 | 0、1 |
動的指定時のダイレクト転送の扱い | DYNAMIC-DIRECT | N | Y、N |
配信ファイル・集信ファイルのUNIT名 | INIT-UNIT | SYSDA | 英数字 | 8バイト以内
ワークボリュームモード | WORKVOLMODE | 0 | 0、1 |
JESコマンドの頭文字 | JESC | $|(*2) | 英数字 | 1バイト以内
後続ジョブ付加ステップのSTEPLIB設定1 | JLIB1,JLIB2,JLIB3 |  | 英数字 | 44バイト以内(*1)
後続ジョブ付加ステップのSTEPLIB設定2 | JELIB1,JELIB2,JELIB3 |  | 英数字 | 44バイト以内(*1)
配信ファイルのリトライ回数 | SNDRETRY | 10 | 0～9999 |
配信ファイルのリトライ間隔 | SNDRTIME | 10 | 0～1440 |
EUCコード変換時のスペースコードの扱い | EUCSP | 1 | 0、1 |
自動再配信リトライ回数 | SOCKERR-AUTORETRY | 0 | 0～9 |
自動再配信時または接続エラー時のリトライ間隔 | RETRYTIME | 0 | 0～99999 |
メッセージ動的パラメータ指定 | MSGDYNPARM | 3 | 0、1、2、3 |
集信タスク名 | RECV-TASK | HULRCV | 英数字 | 8バイト以内
暗号化方式 | CIPHERTYPE | 0 | 0、1 |
要求受付同期待ちモード | REQWAITMODE | 0 | 0、1 |
ユーザ固有メッセージ | CONSMSG |  | 英数字 | 8バイト以内
デファードマウント | DEFER | 0 | 0、1 |
ジョブ名 | JOBNM |  |  | 8バイト以内(*3)
クラス | CLASS | A |  | (*3)
メッセージクラス | MSGCLASS | B |  | (*3)
ジョブオペランド1 | JOBOP1 |  |  | 20バイト以内(*3)
ジョブオペランド2 | JOBOP2 |  |  | 30バイト以内(*3)
シリアル番号 | SERIALNO |  |  | 13バイトまたは 15バイト
プロダクトキー | PRODUCTKEY |  |  | 25バイトまたは 29バイト
ユーザID・パスワードチェック | USRIDCHKMODE | 0 | 0、1 |
電文転送タイプ | PROCTRANSTYPE | A | N、S、R、A |
JCLライブラリのリトライ回数 | JCLRETRY | 0 | 0～9999 | 4バイト以内
JCLライブラリのリトライ間隔 | JCLRTIME | 0 | 0～1440 | 4バイト以内
操作ログ出力選択 | OPLSELECT | 0 | 0、1、2、3 |
コマンド実行ログ出力先データ セット名1 | OPLCMD1 |  | 英数字 | 44バイト以内(*1)
コマンド実行ログ出力先データ セット名2 | OPLCMD2 |  | 英数字 | 44バイト以内(*1)
ファイルアクセスログ出力先データセット名1 | OPLFILE1 |  | 英数字 | 44バイト以内(*1)
ファイルアクセスログ出力先データセット名2 | OPLFILE2 |  | 英数字 | 44バイト以内(*1)
操作ログユーザー指定文字 | OPLCHARACTER |  | 英数字 | 8バイト以内(*1)
操作ログEBCDICコード | OPLEBCDIC |  | A、B、E、F、H |
コマンド実行ログバックアップ 出力先ボリューム名 | OPLCMDBKVOL |  | 英数字 | 6バイト以内
ファイルアクセスログバックアップ 出力先ボリューム名 | OPLFILEBKVOL |  | 英数字 | 6バイト以内
操作ログ出力先データセットのUNIT名 | OPLUNIT |  | 英数字 | 8バイト以内
コマンド実行ログバックアップ 出力先データセット名 | OPLCMDBK |  | 英数字 | 44バイト以内
ファイルアクセスログバックアップ 出力先データセット名 | OPLFILEBK |  | 英数字 | 44バイト以内
操作ログ自動切り替えジョブ名 | OPLBKJOBNM |  | 英数字 | 8バイト以内
コード変換後データ長チェック | CNVLENCHK | 0 | 0、1 |
HULFT動作言語 | HULLANG | JPN | ENG、JPN |
日付形式 | DATEFMT | 1 | 1、2、3 |
ソケット送信バッファサイズ | SNDSOCKSIZE | 0 | 0、4096～262144 |
ソケット受信バッファサイズ | RCVSOCKSIZE | 0 | 0、4096～524288 |
配信処理番号しきい値 | SND-SEQNO-THRESHOLD | 0 | 0、1～999999999999999 |
再配信処理番号しきい値 | RESND-QUELISTNO-THRESHOLD | 0 | 0、1～99999999 |
転送動作モード | TTMODE | 0 | 0、1 |
集信結果制御 | TTRCVOMIT | 0 | 0、1 |
集信ファイル出力 | TTRCVFILOUTPUT | 0 | 0、1 |
配信前ジョブ実行 | TTPRESNDJOB | 0 | 0、1、2 |
配信後ジョブ実行 | TTSNDJOB | 0 | 0、1、2 |
集信後ジョブ実行 | TTRCVJOB | 0 | 0、1、2 |
転送履歴出力 | TTSNDRCVLOG | 1 | 0、1 |
子タスクID出力 | OUTSTSKID | N | N、Y |
コンソールメッセージ出力選択 | CNSSELECT | 0 | 0、1 |
利用期間ライセンスキー | TERMLICENSEKEY |  |  | 25バイトまたは 29バイト
HULFTキャラクタセット | HULCHARSET | 939 | エミュレーターのCCSIDの値 | 1～61439
環境変数の頭文字選択 | INDOPTVAR | 0 | 0、1 |
配信起動モード | SND-START-MODE | WARM | WARM、COLD、COLD2、COLD3 |
接続待ち最大数 | LISTEN | 0 | 0、1～2147483647 |
集信アプリ名 | RCV-APPLNM | HULRCV | 英数字 | 8バイト以内
集信多重度 | RCV-MAXCON | 16 | 1～100 |
集信レコード長のチェック | RCV-RECCHK | N | Y、N |
集信ファイル使用時の扱い | RCV-FILE-WAIT | N | Y、N |
集信ファイルの探索対象 | RCV-FILE-SEARCH | V | V、C |
集信ファイルのリトライ回数 | RCV-FILE-RETRY | 0 | 0～9999 |
集信ファイルのリトライ間隔 | RCV-FILE-RTIME | 0 | 0～32760 |
集信後ジョブ実行タイムアウト時間 | RCV-JOBWTIME | 15 | 1～1440 |
詰め文字の選択 | RCV-CHRSET | 0 | 0、S |
集信ソケットリード待ち時間 | RCV-TIMEOUT | 3600 | 10～259200 |
要求受付アプリ名 | APT-APPLNM | HULSRV |  |
最大同時要求受付数 | APT-MAXCON | 16 | 1～100 |
要求受付ソケットリード待ち時間 | APT-TIMEOUT | 3600(*7) | 10～259200 |
未登録ホストからの送信要求・再送要求受付許可 | ALLOWSNDREQ | Y | Y、N |
未登録ホストからの集信後ジョブ結果参照要求受付許可 | ALLOWPOSTRJOBRSLT | Y | Y、N |
未登録ホストからのジョブ実行結果通知受付許可 | ALLOWJOBRSLTNTFY | Y | Y、N |
未登録ホストからのリモートジョブ実行受付許可 | ALLOWRMTJOBEXE | Y | Y、N |
未登録ホストからの簡易転送受付許可 | ALLOWINSTTRANS | N | Y、N |
簡易転送コード変換 | INSTTRANSCODCNV | R | S、R |
簡易転送EBCDICセット | INSTTRANSEBCDIC | 0 | 0、A～H、V、W、X |
簡易転送集信ファイル名許可リストファイル | INSTTRANSDSNLST |  | カタログされたファイル名 | (*4)
簡易転送集信ボリューム許可リストファイル | INSTTRANSVOLLST |  | カタログされたファイル名 | (*4)
簡易転送集信ファイルUNIT | INSTTRANSRCVUNIT |  | 英数字 | 8バイト以内
簡易転送集信ファイル容量 | INSTTRANSRCVSPACE | (CYL,(5,3) ,RLSE) | (容量,(一次要求量,増分量),未使用領域を解放するか否か) または 0 |
簡易転送集信ファイルDCB | INSTTRANSRCVDCB | (RECFM=VB, LRECL=256, BLKSIZE=6233) | (RECFM=レコード形式,LRECL=レコード長,BLKSIZE=ブロック長) または 0 |
簡易転送集信MF間配信属性利用 | INSTTRANSMFRCVORG | S | S、R |
簡易転送コマンド発行用配信制御ファイル | INSTTRANSCMDQUE |  | 英数字 | 44バイト以内
メッセージ重大度別出力要否選択 | CONSOLELOG | 111 | 0、1 | (*5)
メッセージフィルタファイル | CONS-MSGFILTER |  | 英数字 | 44バイト以内
高強度暗号強制モード | STRONGKEYMODE | 0 | 0、1 |
システム制御ファイル名 | CONTROL-FILE |  | 英数字 | 44バイト以内
コード変換テーブルの記憶域 | CODE-CONVERSION-LOCATION | ANY | ANY、64、31 |
システムファイル出力モード | SYSFILEOUTPUTMODE | 0 | 0、1 |

*1 | : | HULFT導入時タグなし。
*2 | : | JESコマンドの頭文字（JESC）の初期値は16進で“0x5B”です。
*3 | : | JESコマンドを発行する権限がない場合に、HULFT管理画面で要求を発行するのに必要です。
*4 | : | 順編成ファイルまたは区分編成ファイルのファイル名を指定します。区分編成ファイルの場合はメンバー名まで指定してください。
*5 | : | 設定値は項目内の要素の設定値を並べたものです。詳細は「各項目の説明」を参照してください。
*6 | : | 省略した場合は、ソケットリード待ち時間（TIMEOUT）の設定値を使用します。