# HULFT管理画面での要求の発行について

HULFTでは、HULFT管理画面で要求を発行する場合、配信プログラムおよび集信プログラムに対してMODIFYコマンドを発行するため、インターナル・リーダーにJESコマンド（$VSコマンド）を出力します。この処理を行うために、インターナル・リーダーにJESコマンド実行権限が必要となります。

権限が必要なHULFT管理画面の処理は以下のとおりです。

## 配信ファイル一覧画面および配信管理情報一覧画面

配信要求コマンド（I行コマンド）

## 転送状況一覧画面

配信キャンセルコマンド（C行コマンド）

集信キャンセルコマンド（C行コマンド）

## 再配信待ち状況一覧画面

再配信要求コマンド（R行コマンド）

## JESコマンド実行権限の確認方法

JES2の場合

JES2の初期設定パラメーターファイル（JES2PARM）のINTRDRステートメントが、以下の設定になっていることを確認してください。

    INTRDR AUTH=(SYSTEM=YES)

下線部の個所が、“YES”に設定されていることを確認してください。“YES”に設定されていない場合、HULFT管理画面から要求を発行できません。詳細は、「JES2初期設定およびチューニングの解説書」を参照してください。

また、コンソールから$D INTRDRコマンドを投入することでも確認できます。

[コマンド投入例]

      $D INTRDR

[応答メッセージ例]

      $HASP838 INTRDR AUTH=(DEVICE=NO,JOB=YES,SYSTEM=NO),BATCH=YES
      $HASP838         CLASS=A,DCBATTR=NO,HOLD=NO,HONORLIM=NO,

該当の要求を発行し、インターナル・リーダーにJESのコマンド実行権限がない場合は、HULFTが標準で提供している方法とは別の方法で、要求を発行できるようにする方法があります。詳細は、「ジョブ経由での要求の発行」を参照してください。