# 管理画面からの送信要求時の詳細コード一覧

## 送信要求時に「送信要求異常」が表示された場合について

管理画面から送信要求を行うと、管理画面の右上にメッセージが表示されます。

メッセージに「送信要求異常」が表示された場合、何らかの理由により送信要求が正常に発行できませんでした。メッセージが表示された状態で［PF1］キーを押すと、詳細メッセージと詳細コードが表示されます。下記の詳細コード一覧を参照してください。

詳細コード一覧

詳細コード | 意味
--- | ---
5B | 管理情報ファイルのオープンに失敗しました。
5C | 指定した集信管理情報は存在しません。
5D | 指定した集信管理情報の読み込みに失敗しました。
5E | 集信管理情報に登録した転送グループIDが存在しません。
5F | 集信管理情報に登録した転送グループIDの読み込みに失敗しました。
60 | 集信管理情報に登録した転送グループID内の詳細ホスト情報の読み込みに失敗しました。
61 | 通信対象のバージョンとの間で利用できない機能が指定されています。 ファイルIDなどに9バイト以上設定している
864 | ホスト名が間違っています。転送グループ情報を確認してください。
14C6 | 相手ホストとの接続に失敗しました。要求受付ポート番号または相手ホストの要求受付が立ち上がっているか確認してください。
上記以外 | 「通信エラーコード一覧」、または相手機種のマニュアルより要求状態確認画面の完了コードを参照してください。