# 集信処理のメッセージ

XRR0000

  HULFT RECEIVER INITIALIZATION COMPLETE

内容）

  集信タスクの環境を初期化しました。(ML=I)

XRR0001

  CONNECTION MAX OVER MAX-CON=100

内容）

  EXECパラメータで指定された集信多重度は「100」以下でなくてはいけません。集信多重度を「100」とします。(ML=W)

XRR0002

  INSUFFICIENT MEMORY

内容）

  集信処理を実行するためのメモリが足りません。(ML=E)

対処）

  REGIONサイズを大きくして、集信プログラムを立ち上げなおしてください。

XRR0003

  ISP OPEN FAILED RC=code

code

  : 通信エラーコード(「通信エラーコード一覧」参照)

内容）

  TCP/IPのオープンに失敗しました。(ML=E)

対処）

  TCP/IPを立ち上げてから、集信プログラムを立ち上げてください。

XRR0004

  macro FAILED RC=code

macro

  : 通信マクロ名

code

  : 通信エラーコード(「通信エラーコード一覧」参照)

内容）

  通信命令実行において何らかの異常が発生しました。(ML=E)

対処）

  通信エラーコードの対処を行い、再配信処理を行ってください。

XRR0005

  macro FAILED RC=code HST=host FILEID=fileid

macro

  : 通信マクロ名

code

  : 通信エラーコード(「通信エラーコード一覧」参照)

host

  : ホスト名

  ホスト名を表示できない場合は、配信側IPアドレスを16進数表示する

fileid

  : ファイルID

  ファイルIDを表示できない場合は、「????????」を表示する

内容）

  集信中に通信命令実行において何らかの異常が発生した。(ML=E)

対処）

  通信エラーコードの対処を行い、再配信処理を行ってください。

XRR0006

  HULFT RECEIVER TERMINATED

内容）

  集信プログラムが終了しました。(ML=I)

XRR0007

  CONNECTION-MAX IS INVALID; IGNORE

内容）

  EXECパラメータの集信多重度は無効です。(ML=W)

対処）

  集信多重度は数値で指定してください。

XRR0008

  ISP APPL-NAME IS INVALID; IGNORE

内容）

  EXECパラメータの集信アプリケーション名は無効です。(ML=W)

対処）

  PORT管理ファイル定義で設定したプログラム名を指定してください。

XRR0009

  UNDEFINED PARAMETER; IGNORE

内容）

  EXECパラメータで定義されていないパラメータが指定されました。(ML=W)

XRR0010

  HULFT VERSION ERROR

内容）

  配信側のバージョンがVER1のため、転送できません。(ML=E)

対処）

  配信側のバージョンを確認し、新しいバージョンのHULFTをインストールしてください。

XRR0011

  RECEIVE FILE INFORMATION IS NOT FOUND

内容）

  配信側より転送されたファイルIDは、集信側で登録されていません。(ML=E)

対処）

  集信側で該当ファイルIDを登録して、再配信処理を行ってください。

XRR0012

  INSUFFICIENT MEMORY FOR RECEIVE BUFFER

内容）

  集信データバッファを取得できません。(ML=E)

対処）

  REGIONサイズを大きくして、集信プログラムを立ち上げなおしてください。

XRR0013

  INSUFFICIENT MEMORY FOR RECEIVER WORK AREA

内容）

  集信処理のためのワークエリアを取得できません。(ML=E)

対処）

  REGIONサイズを大きくして、集信プログラムを立ち上げなおしてください。

XRR0014

  INSUFFICIENT MEMORY FOR RECEIVE WORK AREA

内容）

  集信用ワークエリアを取得できません。(ML=E)

対処）

  REGIONサイズを大きくして、集信プログラムを立ち上げなおしてください。

XRR0015

  PROTOCOL ERROR (UNDEFIND DATA TYPE)

内容）

  集配信のプロトコルエラーが発生しました。(ML=E)

対処）

  HULFTのシステムエラーです。技術サポート契約を締結していらっしゃるお客様は、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

XRR0016

  CONNECTION COMPLETE HOST=host FILEID=fileid

host

  : ホスト名

fileid

  : ファイルID

内容）

  該当ホストと接続されました。(ML=I)

XRR0017

  DISCONNECTED HOST=host FILEID=fileid

host

  : ホスト名

fileid

  : ファイルID

内容）

  該当ホストとの接続を切り離しました。(ML=I)

XRR0018

  JOB EXECUTION COMPLETE JOBID=jobid

jobid

  : ジョブID

内容）

  該当ジョブIDのジョブを実行しました。(ML=I)

XRR0019

  RCV-FILE ALLOC ERROR FILEID=fileid RC=code-info VOL=vol

fileid

  : ファイルID

code

  : 完了コード（表3.5 参照）

info

  : 情報コード（表3.5 参照）

vol

  : ボリューム通番

内容）

  集信ファイルの割り当てに失敗しました。(ML=E)

対処）

  DASDの領域に空きがないか、集信ファイルが使用中であることが考えられます。空き領域を作成し再配信処理を行ってください。空き領域が原因でない場合は、完了コードを参考に対処を行ってください。

表3.5 完了コード一覧

完了コード | エラーメッセージ
--- | ---
9999 | 集信ファイルは順編成ファイル以外の設定はできません。
9998 | 集信処理を実行するためのメモリが足りません。
9997 | 集信管理情報の登録モードが新規作成時に該当ファイルが既に存在しています。
0004 | 指定されたファイルがカタログ簿に存在しません。情報コードにLOCATEマクロのエラーコードが設定されます。 ※「DFSMSdfp Advanced Services」を参照してください。
0008 | 指定されたボリュームに該当ファイルが存在しません。情報コードにOBTAINマクロのエラーコードが設定されます。 ※「DFSMSdfp Advanced Services」を参照してください。
000C | 集信ファイルの名前の変更に失敗しました。情報コードにRENAMEマクロのエラーコードが設定されます。 ※「DFSMSdfp Advanced Services」を参照してください。
上記以外 | ｢Authorized Assembler Services Guide｣のDYNALLOCマクロのエラーコードを参照してください。情報コードにDYNALLOCマクロの情報コードが設定されています。

XRR0020

  RCV-FILE OPEN ERROR FILEID=fileid RC=code VOL=vol

fileid

  : ファイルID

code

  : 完了コード（表3.6 参照）

vol

  : ボリューム通番

内容）

  集信ファイルのオープンに失敗しました。(ML=E)

対処）

  集信ファイルが集信管理情報と違う形式で創成されていると思われます。既存の集信ファイルの場合は、集信管理情報と同じ形式で創成しなおしてください。

表3.6 完了コード一覧

完了コード | エラーメッセージ
--- | ---
9999 | 集信ファイルは順編成ファイル以外の設定はできません。 また、固定長、可変長以外の設定はできません。
5 | OPENマクロ実行時にエラーが発生しました
20 | 集信管理情報のレコード長、ブロック長、またはレコード形式が既存の集信ファイルと異なっています。
上記以外 | ｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣のOPENマクロのエラーコードを参照してください。

XRR0021

  RCV-FILE PUT ERROR FILEID=fileid RC=code VOL=vol

fileid

  : ファイルID

code

  : 完了コード（表3.7 参照）

vol

  : ボリューム通番

内容）

  集信ファイルの出力に失敗しました。(ML=E)

対処）

  DASD障害が発生している可能性があります。障害回復後、再配信処理を行ってください。

表3.7 完了コード一覧

完了コード | エラーメッセージ
--- | ---
D3D5 | フォーマットIDの長さと実データのレコード長が合っていません。
C5D9 | ファイルアクセスで異常が発生しています。 コンソールに「XRR1002」が同時に出力されている場合は、そちらも参照してください。
C4D5 | 受信したデータのレコード長が集信ファイルのレコード長を超えています。
E4E3 | 指定したユーザコード変換テーブルは使用できません。 フラグを「00」から「FF」に設定してください。

XRR0022

  RCV-FILE FREE ERROR FILEID=fileid RC=code VOL=vol

fileid

  : ファイルID

code

  : DYNALLOCマクロのエラーコード

vol

  : ボリューム通番

内容）

  集信ファイルの解放に失敗しました。(ML=E)

対処）

  集信プログラムを立ち上げなおしてください。

XRR0023

  LOG DATA ACCESS ERROR RC=code

code

  : 完了コード（表3.8 参照）

内容）

  集信履歴の出力に失敗しました。(ML=E)

対処）

  集配信履歴ファイルを再創成してください。

表3.8 完了コード一覧

完了コード | エラーメッセージ
--- | ---
801C | 集配信履歴ファイルの容量が足りません。
上記以外 | ｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣のフィードバックコードを参照してください。

XRR0024

  SYSTEM ERROR MACRO=macro RC=code

macro

  : マクロ名

code

  : マクロのエラーコード

内容）

  内部エラーが発生しました。(ML=E)

対処）

  HULFTのシステムエラーです。技術サポート契約を締結していらっしゃるお客様は、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

XRR0025

  fileid host errmsg

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

errmsg

  : 配信側のエラーメッセージ

内容）

  配信側で何らかの異常が発生しました。(ML=E)

対処）

  配信側の障害復旧後、再配信処理を行ってください。

XRR0026

  DISPLAY COMMAND ACCEPTED

内容）

  DISPLAYコマンドを受け付けました。(ML=I)

XRR0027

  FILEID=fileid,HOST=host,RECCNT=rec-cnt,DTLEN=length,NO=rcv-no

  FILE=dsname

  SYSTEM-ID=system-id,JOBNAME=job-name

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

rec-cnt

  : レコード件数

length

  : バイト数

rcv-no

  : 集信処理番号

dsname

  : 集信ファイル名

system-id

  : 集信プログラムが稼働するシステムID

job-name

  : 集信プログラムのジョブ名

内容）

  現在集信中のファイル情報です。(ML=I)

XRR0028

  STATUS COMMAND ACCEPTED

内容）

  STATUSコマンドを受け付けました。(ML=I)

XRR0029

  MAX-CON=max-con ACTIVE=act-cnt INACTIVE=inact-cnt

  SYSTEM-ID=system-id,JOBNAME=job-name

max-con

  : 集信多重度

act-cnt

  : 現在の集信ファイル数

inact-cnt

  : 受付可能集信数

system-id

  : 集信プログラムが稼働するシステムID

job-name

  : 集信プログラムのジョブ名

内容）

  集信稼動状態です。(ML=I)

XRR0030

  *** NOTHING ***

内容）

  DISPLAYコマンドで出力される情報がありません。(ML=I)

XRR0031

  INVALID MODIFY COMMAND

内容）

  無効なMODIFYコマンドが投入されました。(ML=E)

XRR0032

  NORMAL STOP COMMAND ACCEPTED

内容）

  ノーマルモードのSTOPコマンドを受け付けました。(ML=I)

XRR0033

  QUICK STOP COMMAND ACCEPTED

内容）

  クイックモードのSTOPコマンドを受け付けました。(ML=I)

XRR0034

  fileid RECEIVE COMPLETE HOST=host RECCNT=rec-cnt

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

rec-cnt

  : レコード件数

内容）

  集信が終了しました。(ML=I)

XRR0035

  fileid IS NOW RECEIVING

fileid

  : ファイルID

内容）

  該当ファイルIDは、現在、他で集信中です。(ML=I)

XRR0036

  HULFT RECEIVER ABNORMAL ENDED

内容）

  ABENDコマンドにより異常終了しました。(ML=I)

XRR0037

  CANCEL COMMAND ACCEPTED

内容）

  キャンセルコマンドを受け付けました。(ML=I)

XRR0038

  F=fileid,H=host IS CANCEL

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  該当ファイルID、ホスト名の集信をキャンセルしました。(ML=I)

XRR0039

  INVALID OPERAND

内容）

  無効なオペランドが指定されました。(ML=E)

XRR0040

  F=fileid,H=host IS NOT EXIST

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  該当ファイルID、ホスト名が存在していません。(ML=E)

XRR0041

  RECEIVE FILE BACKUP FAILED

内容）

  登録モードが追加書きで、異常時の処置が復元の時に作成される集信ファイルのバックアップに失敗しました。(ML=E)

対処）

  バックアップファイルの容量が足りているか、すでに同じ名前でバックアップファイルが存在していないか、または、集信ファイルが使用中でないか確認してください。

XRR0042

  ISP SUB TASK ENDED CODE=code

code

  : 子タスクの完了コード

内容）

  集信タスクが終了しました。(ML=I)

XRR0043

  F=fileid DOMAIN=domain

fileid

  : ファイルID

domain

  : ドメイン名

内容）

  該当ホストと該当ドメイン名で接続されています。(ML=I)

XRR0044

  ISP SUB TASK RESTART

内容）

  子タスクが再立ち上げされました。(ML=I)

XRR0045

  JOB WAIT TIME MAXCEED IS 1440

内容）

  ジョブタイムアウトの最大値は1440です。(ML=W)

対処）

  ジョブタイムアウトの指定を変更してください。

XRR0046

  RECEIVE FILE ALLOC RETRY COUNT ERROR

内容）

  集信ファイルのリトライ回数に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  集信ファイルのリトライ回数は「0」から「9999」の間の数値で指定してください。

XRR0047

  RECEIVE TASK ABNORMAL ENDED CODE=code

code

  : 子タスクの完了コード（表3.9 参照）

内容）

  集信タスクが異常終了しました。(ML=E)

対処）

  完了コードを調べ、適切な対処を行ってください。

表3.9 完了コード一覧

完了コード | エラーメッセージ
--- | ---
00001 | 集信ファイルがクローズ時にパンクしました。集信ファイルサイズを大きくしてください。
上記以外 | 集信タスクが異常終了したので、集信プログラムを再起動してください。

XRR0048

  RECEIVE FILE ALLOC RETRY TIME ERROR

内容）

  集信ファイルのリトライ間隔に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  集信ファイルのリトライ間隔は「0」から「32760」の間の数値で指定してください。

XRR0049

  MULTI FORMAT SELECT ERROR

内容）

  集信ファイルのキーとマルチフォーマット情報のキーが一致しません。(ML=E)

対処）

  マルチフォーマット情報を確認してください。

XRR0050

  JOB INFORMATION IS NOT FOUND

内容）

  ジョブ起動情報が見つかりません。(ML=E)

対処）

  ジョブIDがジョブ起動情報に登録されているか確認してください。

XRR0051

  JOB EXECUTION TIMEOUT OCCURED JOBID=jobid

jobid

  : ジョブID

内容）

  実行ジョブがタイムアウトしました。(ML=E)

対処）

  ジョブタイムアウトの時間を変更してください。

XRR0052

  JOB EXECUTION ABNORMAL ENDED JOBID=jobid RC=code

jobid

  : ジョブID

code

  : 完了コード（表3.10 参照）

内容）

  実行ジョブが異常終了しました。(ML=E)

対処）

  完了コードを調べ、適切な対処を行ってください。

表3.10 完了コード一覧

完了コード | エラーメッセージ
--- | ---
04 | ジョブが完了コード異常で終了しました。
08 | ジョブが異常終了しました。
12 | 次のジョブ実行に失敗しました。
99 | ジョブの実行で何らかの異常が発生しました。

XRR0053

  fileid CHECK POINT RECEIVE INITIATED

fileid

  : ファイルID

内容）

  チェックポイントでの集信を開始しました。(ML=I)

XRR0054

  RCVRETRY IS INVALID; IGNORE

内容）

  集信ファイルのリトライ回数の指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  「0」から「9999」の間の数値を設定しているか確認してください。

XRR0055

  JOBWTIME IS INVALID; IGNORE

内容）

  集信後ジョブ実行タイムアウト時間の指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  「0」から「1440」の間の数値を設定しているか確認してください。

XRR0056

  RCVRTIME IS INVALID; IGNORE

内容）

  集信ファイルのリトライ間隔の指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  「0」から「32760」の間の数値を設定しているか確認してください。

XRR0057

  TCPIP IS INVALID; IGNORE

内容）

  TCPIPのアドレススペース名の指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  8文字までの正しい値を設定しているか確認してください。

XRR0058

  PORT IS INVALID; IGNORE

内容）

  ポートの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  正しい値を設定しているか確認してください。

XRR0059

  TIMEOUT IS INVALID; IGNORE

内容）

  ソケットリード待ち時間の指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  「10」から「259200」の間の数値を設定しているか確認してください。

XRR0060

  RESTORE IS NOT SPECIFIED FOR MULTI VOLUME RECEIVING

内容）

  マルチボリューム集信時、集信管理情報の「異常時の処置」に「復元」が設定されています。(ML=E)

対処）

  シングルボリュームの集信ファイルを指定するか、または集信管理情報の「異常時の処置」を変更してください。

XRR0061

  MULTIPLE HOST IS NOT SPECIFIED FOR MULTI VOLUME RECEIVING

内容）

  マルチボリューム集信時、集信管理情報の「集信形態」に「複数集信」が設定されています。(ML=E)

対処）

  シングルボリュームの集信ファイルを指定するか、または集信管理情報の「集信形態」を変更してください。

XRR0062

  CHRSET IS INVALID ; IGNORE

内容）

  EXECパラメータの詰め文字の選択(CHRSET)の指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  詰め文字選択(CHRSET)には「S」または「0」いずれかを指定してください。指定がない場合は初期値の「0」が設定されます。

XRR0063

  SENDING SIDE HOST NOT EXIST IN TRANSFER GROUP

内容）

  配信側のホスト名が集信管理情報の転送グループIDのホスト名に登録されていません。(ML=E)

対処）

  転送グループID、ホスト名を確認してください。または、システム動作環境の転送グループチェックを外してください。

XRR0064

  HOST INFORMATION IS NOT REGISTERED

内容）

  配信側のホスト名が詳細ホスト情報に存在しません。(ML=E)

対処）

  配信側のホストを詳細ホスト情報に登録してください。または、システム動作環境のホストチェックを外してください。

XRR0065

  RECEIVE DATA LENGTH OR RECORD COUNT UNMATCH

内容）

  配信側と集信側のレコード件数、またはレコードサイズが異なります。(ML=E)

対処）

  配信データと集信データを確認してください。

  = 備考 =

  HULFT 暗号オプションを使用している場合、暗号キーが正しく設定されているか確認してください。

XRR0066

  RECEIVE FILE NAME IS INVALID

内容）

  集信ファイル名に配信ファイル名を使用することに失敗しました。(ML=E)

対処）

  汎用機では使用できない文字が使用されていないか、または、文字数が44バイトを超えていないか確認してください。

XRR0067

  RECEIVE ATTRIBUTE IS SPECIFIED

内容）

  集信管理情報の「MF間集信属性」が「配信ファイルの属性を使用」に指定されていますが、配信側の属性が使用できないため集信側の属性を使用します。(ML=W)

XRR0068

  EBCDIC CODE CONVERSION ERROR

内容）

  EBCDICコード間変換ができません。(ML=E)

対処）

  転送相手が指定した「EBCDICコードセット」に対応しているか、または集信管理情報の「EBCDICコードセット」がユーザテーブル以外になっているか確認してください。

XRR0069

  RECEIVE FILE DEVICE CHECK FAILED

内容）

  集信ファイルのUNITの取得に失敗しました。(ML=E)

対処）

  集信ファイルのUNIT・ボリューム通番・データセット名を確認してください。

XRR0070

  SYSTEM FILE OPEN FAILED

内容）

  管理情報ファイルのオープンに失敗しました。(ML=E)

対処）

  管理情報ファイルを再創成してください。

XRR0071

  LOG FILE OPEN FAILED

内容）

  集信履歴のオープンに失敗しました。(ML=E)

対処）

  集配信履歴ファイルを再創成してください。

XRR0072

  RECEIVE ATTRIBUTE IS NOT FOUND

内容）

  集信管理情報の属性が指定されていません。(ML=E)

対処）

  「MF間集信属性」が「配信ファイルの属性を使用」に指定されていますが、配信側の属性が使用できません。配信側が汎用機以外の場合は、集信管理情報に属性を設定してください。

XRR0073

  GAIJI CONVERT ERROR CODE=code

code

  : 外字変換できなかった漢字コード(16進数で表示)

内容）

  外字変換できません。(ML=E)

対処）

  変換できなかった漢字コードが外字テーブルに存在するか確認してください。また、システム動作環境の外字未登録時の処理により、外字テーブルに未登録の漢字コードがある場合、エラーとせず、デフォルトコードを使用することができます。

XRR0074

  RECEIVE DATA DECODE ERROR

内容）

  暗号データの復号化に失敗しました。(ML=E)

対処）

  暗号化ルーチンの設定を確認してください。

XRR0083

  RESTORE MODIFY MULTI_RECEIVE IS NOT SPECIFIED FOR MT DIRECT RECEIVING

内容）

  テープ装置への直接集信ができません。(ML=E)

対処）

  集信管理情報を確認してください。テープ装置への集信時には、集信形態が「複数集信」、登録モードが「追加」、異常時の処置が「復元」は指定できません。

XRR0084

  MULTI_RECEIVE VOLUME UNKNOWN

内容）

  複数集信時に、ボリューム通番が指定されていません。(ML=E)

対処）

  ボリューム通番を指定するか、または集信ファイルをカタログしてください。

XRR0085

  MSG CHANGE FAILED

内容）

  メッセージ(&MSG)の変換処理に失敗しました。(ML=E)

対処）

  配信から送られてくるメッセージ内容と管理情報のメッセージの指定を確認してください。

XRR0086

  MULTI_VOLUME DIVISION UNMATCH

内容）

  マルチボリューム区分の指定に誤りがあります。(ML=E)

対処）

  集信管理情報を確認してください。集信ファイルのボリューム区分と集信管理情報の「ボリューム区分」が異なっています。

XRR0087

  RECEIVE FILE INFORMATION IS UNSUITABLE

内容）

  集信管理情報の設定に誤りがあります。(ML=E)

対処）

  集信管理情報を確認してください。マルチボリューム区分が「マルチ」のとき、カタログ処理で「世代管理」を指定することができません。

XRR0088

  CANCEL COMMAND OPERAND ERROR

内容）

  キャンセルコマンドのオペランドに誤りがあります。(ML=E)

XRR0091

  RECEIVE FILE SPACE UNITS ERROR

内容）

  集信ファイルをトラック、シリンダ以外で作成することはできません。(ML=E)

対処）

  集信管理情報の「MF間集信属性」を「配信ファイルの属性を使用」以外に指定するか、または集信管理情報の容量を指定してください。

XRR0092

  LOG FILE CLOSE COMMAND ACCEPTED

内容）

  集配信履歴ファイル再編成プログラム（XRREORG）から集配信履歴ファイルクローズコマンドを受け付けました。(ML=I)

XRR0093

  LOG FILE CLOSED

内容）

  集配信履歴ファイルをクローズしました。(ML=I)

XRR0094

  LOG FILE OPEN COMMAND ACCEPTED

内容）

  集配信履歴ファイルオープンコマンドを受け付けました。(ML=I)

XRR0095

  LOG FILE OPENED

内容）

  集配信履歴ファイルをオープンしました。(ML=I)

XRR0096

  LOG FILE CLOSE FAILED

内容）

  コマンドによる集配信履歴ファイルのクローズに失敗しました。(ML=E)

対処）

  集配信履歴ファイルの属性、集配信履歴ファイルを他のユーザジョブで使用していないか確認してください。

XRR0097

  LOG FILE OPEN FAILED

内容）

  コマンドによる集配信履歴ファイルのオープンに失敗しました。

  または再編成前の集配信履歴ファイルを使用しています。(ML=W)

対処）

  集配信履歴ファイルの属性、集配信履歴ファイルを他のユーザジョブで使用していないか確認してください。LOGOPENコマンドを投入してもこのメッセージが出力される場合はHULFTを再起動してください。

XRR0098

  HULFT RECEIVER IS OPERATING

内容）

  集信タスクは稼動中です。(ML=I)

XRR0099

  HULFT RECEIVER IS STOPPING

内容）

  集信タスクは停止中です。(ML=I)

XRR0101

  SERIOUS ERROR OCCURED,CHANGE TO STOPPING

内容）

  重大なエラーが発生したため、すべての集信の完了を待って集信タスクが終了します。(ML=E)

対処）

  集信タスクの終了後、環境を確認の上、集信を再起動してください。

XRR0102

  SMS FILE ALLOC ERROR RC=code SMSRC=smsrc

code

  : SMS関連の完了コード

smsrc

  : SMS関連の詳細コード

内容）

  SMS管理ファイルの割り当てに失敗しました。(ML=E)

対処）

  詳細コードを調べ、対処を行ってください。

XRR0103

  CANCEL COMMAND CANNOT BE EXECUTED ID=fileid

id

  : ファイルID

内容）

  上記ファイルIDで発行されたキャンセルコマンドは実行されませんでした。(ML=E)

XRR0104

  SYSTEM FILE OPEN COMPLETED

内容）

  管理情報ファイルのオープンが正常に完了しました。(ML=I)

XRR0105

  LOG FILE OPEN COMPLETED

内容）

  集配信履歴ファイルのオープンが正常に完了しました。(ML=I)

XRR0106

  RECEIVING ENDED RC= code-fdbk FILEID=fileid HOST=host

code

  : 完了コード

fdbk

  : 詳細コード

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  集信処理が終了しました。(ML=I)

対処）

  「集信処理の完了コードおよび詳細コード」を参照してください。

XRR0107

  EXCEPT BINARY TRANS IS NOT SPECIFIED FOR RDW RECEIVE

内容）

  RDW付集信時、バイナリ以外の転送は受け付けられません。(ML=E)

対処）

  転送タイプにバイナリを指定してください。

XRR0108

  DATA VERIFY CHECK ERROR

内容）

  データ検証でエラーが発生しました。(ML=E)

対処）

  この転送データは通信中にデータの欠落が生じた可能性があります。ネットワークの状態を確認し、再度実行してください。

XRR0109

  DATA VERIFY VERSION CHECK ERROR

内容）

  データ検証でエラーが発生しました。(ML=E)

対処）

  配信側ホストのバージョンはデータ検証が行えるバージョンではありません。配信側ホストのバージョンと集信管理情報のデータ検証の設定を見直してください。

XRR0112

  RDW RECEIVE FILE IS NOT VARIABLE

内容）

  RDW付集信時、集信ファイルが可変長形式でありません。(ML=E)

対処）

  可変長形式ファイルを指定してください。

XRR0113

  RDW RECEIVE DATA ERROR

内容）

  RDW付集信時、不正なデータを受け付けました。(ML=E)

対処）

  配信側の設定、データを確認の上、再度集信してください。

XRR0116

  AES-CIPHER IS NOT EXIST

内容）

  HULFT10 暗号オプション（AES）モジュールのロードに失敗しました。(ML=E)

対処）

  HULFT10 暗号オプション（AES）を使用する場合、HULFT10 暗号オプション（AES）をインストールしてください。

XRR0117

  EBCDIC CODESET ERROR

内容）

  UTF-8からのコード変換時、ユーザテーブルは指定できません。（ML=E)

対処）

  集信管理情報のEBCDICコードセットを確認し、ユーザテーブル以外を指定してください。

XRR0118

  CODE CONVERSION ERROR CODE=code

code

  : 集信側ホストのコードセット、またはコード変換エラーが発生したUTF-8コードの16進数

内容）

  コード変換でエラーが発生しました。(ML=E)

対処1）

  システム動作環境の「転送コードセット」が“UTF-8”の場合、集信側ホストでコード変換ができません。配信側ホストの配信管理情報の「コード変換」を“配信側”に設定し、再度転送してください。

対処2）

  16進数の値がUTF-8のコードポイントであることを確認してください。

XRR0119

  HULFT RCV TERMINATED DUE TO ISP ERR

内容）

  通信命令実行において続行不能な異常が発生しました。すべての集信の完了を待って、集信プログラムは終了します。（ML=E)

対処）

  集信プログラム終了後、環境を確認の上、集信プログラムを再起動してください。

XRR0120

  XML ERROR

内容）

  配信管理情報の連携DBIDにXMLを指定した集信はできません。(ML=E)

対処）

  配信管理情報の連携DBIDにXML以外を指定してください。

XRR0123

  NOT EXIST NO= recv-no

recv-no

  : 集信処理番号

内容）

  該当の集信処理番号の集信処理は存在しません。(ML=E)

XRR0124

  RECEIVING STARTS IN TEST-RUN MODE F=file-id

  H=host

file-id

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  テストモードで集信します。(ML=I)

XRR0125

  RECEIVING IN TEST-RUN MODE TERMINATED RC=code-fdbk F=file-id

  H=host

code

  : 完了コード

fdbk

  : 詳細コード

File-id

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  テストモードによる集信が完了しました。(ML=I)

XRR0126

  TEST-RUN ERROR OCCURRED DUE TO SND HOST OF UNSUPPORTED VERSION

内容）

  配信側ホストが転送テスト機能に非対応なバージョンか、HULFT7通信モードが有効になっています。(ML=E)

対処）

  配信側ホストのシステム動作環境設定、または詳細ホスト情報を確認してください。

XRR0127

  CHANGED TO TEST-RUN MODE ACCORDING TO SETTING

内容）

  配信側ホストの設定によりテストモードに切り替えます。(ML=W)

XRR0128

  RECEIVING HOST IS IN TEST-RUN MODE

内容）

  集信側ホストはテストモードで動作します。(ML=I)

XRR0129

  FILE-ID=fileid

fileid

  : ファイルID

内容）

  集信ワークファイルからデータを集信ファイルに書き込みます。(ML=I)

XRR0130

  HOST-ID=host

host

  : ホスト名

内容）

  集信ワークファイルからデータを集信ファイルに書き込みます。(ML=I)

XRR0131

  IN-FILE=file

file

  : 集信ワークファイル名

内容）

  集信ワークファイルからデータを集信ファイルに書き込みます。(ML=I)

XRR0132

  DATE =date

date

  : 実行日付

内容）

  集信ワークファイルからデータを集信ファイルに書き込みます。(ML=I)

XRR0133

  TIME =time

time

  : 実行時間

内容）

  集信ワークファイルからデータを集信ファイルに書き込みます。(ML=I)

XRR0134

  RECEIVE INF OPEN FAILED RC=fdbk

fdbk

  : 詳細コード(｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣参照)

内容）

  集信管理情報のオープンに失敗しました。(ML=E)

対処）

  集信管理情報を確認してください。

XRR0135

  RECEIVE INF ACCESS ERROR RC=fdbk

fdbk

  : 詳細コード(｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣参照)

内容）

  集信管理情報のアクセスに失敗しました。(ML=E)

対処）

  集信管理情報を確認してください。

XRR0136

  CONTROL FILE ALLOCATION FAILED RC=code

code

  : DYNALLOCマクロのエラーコード(｢MVS/ESA SP許可アセンブラー解説書 ALE-DYN｣参照)

内容）

  複数集信情報ファイルのアロケーションに失敗しました。(ML=E)

対処）

  エラーコードを調べ対処を行ってください。

XRR0137

  FILE MERGE ERROR RC=code

code

  : DYNALLOCマクロのエラーコード(｢MVS/ESA SP許可アセンブラー解説書 ALE-DYN｣参照)

内容）

  集信ファイルへのマージ処理に失敗しました。(ML=E)

対処）

  エラーコードを調べ対処を行ってください。

XRR0138

  SYNAD ERR(errmsg)

errmsg

  : SYNADエラーメッセージ

内容）

  集信ファイル作成中にエラーが発生しました(ML=E)

対処）

  「DFSMS Macro Instructions for Data Sets」を参照し、対処してください。

XRR0139

  RECEIVE FILE IS NOW USED,RETRY=R,STOP=E

内容）

  集信ファイルは使用中です。(ML=I)

対処）

  リトライを繰り返す場合は｢R｣、処理を終了させるには｢E」をリプライ要求に返答してください。

XRR0140

  SMS FILE ALLOC ERROR RC=code SMSRC=smsrc

内容）

  SMS管理ファイルの割り当てに失敗しました。(ML=E)

対処）

  詳細コードを調べ、対処を行ってください。

XRR0141

  RECEIVE FILE DSORG ERROR

内容）

  ファイル編成に誤りがあります。(ML=E)

対処）

  集信管理情報を確認してください。

XRR0142

  CODE SET COMBINATION ERROR

内容）

  詳細ホスト情報の「転送コードセット(KCODETYPE)」に設定されている相手ホストのコードセットとシステム動作環境設定の「転送コードセット(CS4TRNSFR)」に設定されているコードセットの組み合わせはサポートされていません。(ML=E)

対処）

  詳細ホスト情報の「転送コードセット(KCODETYPE)」で設定されている相手ホストのコードセットとシステム動作環境設定の「転送コードセット(CS4TRNSFR)」に設定されているコードセットの組み合わせがサポートされていることを確認してください。

  詳細は、「コード変換 マニュアル」の「変換可能なコードセットの組み合わせ」を参照してください。

XRR0143

  COMBINATION ERROR WITH EBCDIC SET

内容）

  詳細ホスト情報の「転送コードセット(KCODETYPE)」に設定されているコードセットと、配信管理情報または集信管理情報に設定されているEBCDICセットの組み合わせはサポートされていません。(ML=E)

対処）

  「転送コードセット(KCODETYPE)」に設定されているコードセットと、配信管理情報または集信管理情報に設定されている「EBCDICセット」の組み合わせがサポートされていることを確認してください。

  詳細は、「コード変換 マニュアル」の「変換可能なコードセットの組み合わせ」を参照してください。

XRR0144

  CHANGE RECIEVE MULTIPLE FRM AAA TO BBB

AAA

  : 元の多重度

BBB

  : 変更後の多重度

内容）

  集信多重度をAAAからBBBへ変更しました。（ML=I）

XRR0145

  INSTANT TRANSFER RCVLOC(VOL) LENGTH ERROR

内容）

  配信側から指定されたボリューム通番（RCVLOC）の長さが6バイトを超えています。(ML=E)

対処）

  ボリューム通番（RCVLOC）を6バイト以内にしてください。

XRR0146

  INSTANT TRANSFER RCVFILE LENGTH ERROR

内容）

  配信側から指定された集信ファイル名（RCVFILE）の長さが44バイトを超えています。(ML=E)

対処）

  集信ファイル名は44バイト以下にしてください。

XRR0147

  INSTANT TRANSFER RCVFILE NAME ERROR

内容）

  配信側から指定された集信ファイル名を利用できません。(ML=E)

対処）

  汎用機では使用できない文字が使用されていないかを確認してください。

XRR0148

  INSTANT TRANSFER REQUEST REJECTED

内容）

  INSTTRANSRCVDCBの設定の組み合わせに不整合が発生しています。レコード形式、レコード長、ブロック長において、初期値で動作します。（RECFM=VB,LRECL=256,BLKSIZE=6233）。(ML=E)

対処）

  システム動作環境設定の対象のタグの設定を見直してください。

XRR0149

  CNTL FILE OPEN FAILED RC=code-fdbk

code

  : 完了コード（表3.15 参照）

fdbk

  : VSAMマクロの詳細コード(｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣参照)

内容）

  システム制御ファイルのオープンに失敗しました。(ML=E)

対処）

  システム動作環境設定に指定したシステム制御ファイルが正しいか確認してください。

XRR0150

  CNTL FILE GET FAILED TYPE=type RC=code-fdbk

type

  : 弊社内部で使用する値です。フィードバックコードのみで解決しない場合は、フィードバックコードとtypeの値を、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

  ※問い合わせの際は技術サポート契約の締結が必要となります。

code

  : 完了コード（表3.15 参照）

fdbk

  : VSAMマクロの詳細コード(｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣参照)

内容）

  システム制御ファイルの情報を取得できません。(ML=E)

対処）

  システム動作環境設定に指定したシステム制御ファイルが正しいか確認してください。

XRR0151

  CNTL FILE MODIFY FAILED TYPE=type RC=code-fdbk

type

  : 弊社内部で使用する値です。フィードバックコードのみで解決しない場合は、フィードバックコードとtypeの値を、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

  ※問い合わせの際は技術サポート契約の締結が必要となります。

code

  : 完了コード（表3.15 参照）

fdbk

  : VSAMマクロの詳細コード(｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣参照)

内容）

  システム制御ファイルの情報の変更に失敗しました。(ML=E)

対処）

  システム動作環境設定に指定したシステム制御ファイルが正しいか確認してください。

XRR0153

  INSTANT TRANSFER RCVFILE NAME IS NOT ALLOWED

内容）

  指定されたファイル名が簡易転送集信ファイル名許可リストで許可されていない為、簡易転送要求を拒否しました。(ML=E)

対処）

  簡易転送集信ファイル名許可リストに集信するファイル名のプレフィックスを登録してください。

XRR0154

  INSTANT TRANSFER RCVLOC(VOL) IS NOT ALLOWED

内容）

  指定されたボリュームが簡易転送集信ボリューム許可リストで許可されていない為、簡易転送要求を拒否しました。(ML=E)

対処）

  簡易転送集信ボリューム許可リストに集信するボリュームを登録してください。

XRR0155

  INSTTRANSDSNLST ALLOC ERROR RC=code-info

code

  : DYNALLOCマクロの完了コード

info

  : DYNALLOCマクロの情報コード

内容）

  簡易転送集信ファイル名許可リストのアロケーションに失敗しました。簡易転送によるすべてのファイルの集信を拒否します。(ML=E)

対処）

  エラーコードを調べ対処を行ってください。

XRR0156

  INSTTRANSDSNLST FILE OPEN ERROR

内容）

  簡易転送集信ファイル名許可リストのオープンに失敗しました。簡易転送によるすべてのファイルの集信を拒否します。(ML=E)

対処）

  INSTTRANSDSNLSTに指定したファイルが正しいか確認してください。

XRR0157

  INSTTRANSDSNLST RECORD IN LINE reccnt IS INVALID.

reccnt

  : レコード番号

内容）

  指定された簡易転送集信ファイル名許可リストに誤りがあります。対象のレコードは読み飛ばされました。(ML=W)

対処）

  reccntに表示されたレコード番号のレコードを確認し、正しい値を指定してください。

XRR0158

  INSTTRANSVOLLST ALLOC ERROR RC=code-info

code

  : DYNALLOCマクロの完了コード

info

  : DYNALLOCマクロの情報コード

内容）

  簡易転送集信ボリューム許可リストのアロケーションに失敗しました。簡易転送によるすべてのファイルの集信を拒否します。(ML=E)

対処）

  エラーコードを調べ対処を行ってください。

XRR0159

  INSTTRANSVOLLST FILE OPEN ERROR

内容）

  簡易転送集信ボリューム許可リストのオープンに失敗しました。簡易転送によるすべてのファイルの集信を拒否します。(ML=E)

対処）

  INSTTRANSDSNLSTに指定したファイルが正しいか確認してください。

XRR0160

  INSTTRANSVOLLST RECORD IN LINE reccnt IS INVALID.

reccnt

  : レコード番号

内容）

  指定された簡易転送集信ボリューム許可リストに誤りがあります。対象のレコードは読み飛ばされました。(ML=W)

対処）

  reccntに表示されたレコード番号のレコードを確認し、正しい値を指定してください。

XRR0161

  INSUFFICIENT MEMORY FOR ALLOW LIST

内容）

  簡易転送集信ファイル名許可リストまたは簡易転送集信ボリューム許可リストを読み込むためのメモリが足りません。(ML=E)

対処）

  REGIONサイズを大きくして、集信プログラムを立ち上げなおしてください。

XRR0163

  FORCED STRONG KEY MODE IS ENABLED. HOWEVER, AES CIPHER OPTION IS NOT INSTALLED

内容）

  高強度暗号強制モードが有効になっていますが、AES暗号オプションがインストールされていません。(ML=E)

対処）

  AES暗号オプションが必要です。以下の２点を確認してください。

  1. AES暗号オプションの導入

  2. 「暗号化方式(CIPHERTYPE)」に1 : 暗号オプションの暗号化方式を使用 を指定

XRR0165

  FORCED STRONG KEY MODE ERROR OCCURRED DUE TO INSTANT TRANSFER

内容）

  高強度暗号強制モードが有効での簡易転送はできません。(ML=E)

対処）

  配信側で指定した集信側ホストの情報を確認してください。

XRR0166

  FAILED TO COMMUNICATE BECAUSE FORCED STRONG KEY MODE IS DISABLED ON THE DESTINATION HOST

内容）

  高強度暗号強制モードが有効になっていますが、相手の高強度暗号強制モードが無効なため通信に失敗しました。(ML=E)

対処）

  相手ホストが高強度暗号強制モードが有効になっているかを確認してください。

XRR0167

  FORCED STRONG KEY MODE ERROR OCCURRED

内容）

  高強度暗号強制モードが有効になっていますが、相手がV8.4未満であるため通信に失敗しました。(ML=E)

対処）

  配信側ホストのバージョンを確認してください。

XRR0168

  CIPHER KEY LENGTH ERROR

内容）

  システム動作環境設定の高強度暗号強制モードと、管理情報の暗号キー長に不整合があります。(ML=E)

対処1）

  高強度暗号強制モードが有効の場合は、暗号キーに64桁の16進文字列を設定してください。

対処2）

  高強度暗号強制モードが無効の場合は、暗号キーに0または8～20バイトの英数字を設定してください。

XRR0169

  INSTANT TRANSFER DEFAULT VOL NOTHING

内容）

  配信側ホストからの簡易転送要求を拒否しました。(ML=E)

対処）

  簡易転送要求発行時に、集信側ロケーションパスに集信ボリュームを指定してください。

XRR0171

  FAILED TO COMMUNICATE IN FORCED STRONG KEY MODE BECAUSE THE DESTINATION HOST IS LOWER THAN V8.4

内容）

  高強度暗号強制モードが有効になっていますが、相手がV8.4未満であるため通信に失敗しました。(ML=E)

対処）

  配信側で指定した集信側ホストの情報を確認してください。

XRR0172

  FORCED STRONG KEY MODE IS ENABLED. HOWEVER, CIPHERTYPE IS 0

内容）

  高強度暗号強制モードが有効になっていますが、「暗号化方式(CIPHERTYPE)」に0が指定されています。(ML=E)

対処）

  「暗号化方式(CIPHERTYPE)」に1 : 暗号オプションの暗号化方式を使用 を指定してHULFTを起動してください。

XRR0173

  ATTEMPT TO ALLOCATE MEMORY ON 64-BIT STORAGE FAILED RC=code RSN=rsn

code

  : IARV64マクロの戻りコード

rsn

  : IARV64マクロの理由コード（システム完了コードDC2の理由コード）

内容）

  64ビット・ストレージでのメモリ確保に失敗しました。(ML=E)

対処）

  64ビット・ストレージでのメモリ確保が許可されていない可能性があります。64ビット・ストレージへのメモリ確保が可能となるようにJCL、または、OSの設定を変更してください。設定を変更しても事象が改善しない場合、技術サポート契約を締結済みのお客様は、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

XRR0174

  MEM ALLOC ON 64BIT STORAGE FAILED SO MEMORY ALLOCATED ON 31BIT STORAGE RC=code RSN=rsn

code

  : IARV64マクロの戻りコード

rsn

  : IARV64マクロの理由コード（システム完了コードDC2の理由コード）

内容）

  64ビット・ストレージでのメモリ確保に失敗した為、31ビット・ストレージにメモリを確保しました。(ML=W)

対処）

  64ビット・ストレージでのメモリ確保が許可されていない可能性があります。64ビット・ストレージへのメモリ確保が可能となるようにJCL、または、OSの設定を変更してください。設定を変更しても事象が改善しない場合、技術サポート契約を締結済みのお客様は、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

XRR0175

  cipher1 IS NOT SUPPORTED BY SENDING SIDE. CHANGED CIPHER TO cipher2

cipher1

  : 配信側で指定された暗号方式

cipher2

  : 転送で使用した暗号方式

内容）

  相手ホストのHULFTが（cipher1）暗号に対応していません。（cipher2）暗号で転送します。

XRR0176

  TRANSFERRED WITHOUT ENCRYPTION BECAUSE CIPHER KEY NOT SPECIFIED BY DESTINATION HOST

内容）

  相手ホストのHULFTは暗号キーの設定がありません。暗号なしで転送します。

XRR0177

  INFLATE UNEXPECTED ERROR ZLIB=zlib

zlib

  : zLIB関数が返すエラーコード

内容）

  INFLATEの処理で予期せぬエラーが発生しました。

対処）

  技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

  ※問い合わせの際は技術サポート契約の締結が必要となります。

XRR1001

  RECEIVE FILE RECORD LENGTH ERROR

内容）

  既存の集信ファイルと集信管理情報に登録したレコード長が異なっています。または、受信したデータのレコード長が集信ファイルのレコード長を超えています。(ML=E)

対処）

  登録したレコード長を確認し変更するか、または既存の集信ファイルを削除してください。

XRR1002

  errmsg

errmsg

  : SYNADエラーメッセージ

内容）

  集信ファイルをアクセス中に起きたエラーの内容を表示しています。(ML=E)

対処）

  「DFSMS Macro Instructions for Data Sets」のSYNADエラーメッセージを確認してください。

XRR1003

  RECEIVE FILE IS NOW USED FILE=dsname

dsname

  : 集信ファイル名

内容）

  集信ファイルは現在使用中です。集信ファイルの再割当てを試みます。(ML=W)

XRR8005

  macro FAILED RC=code F=fileid

  H=host

macro

  : 通信マクロ名

code

  : 通信エラーコード(「通信エラーコード一覧」参照)

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  集信中に通信命令実行において何らかの異常が発生した。(ML=E)

対処）

  通信エラーコードの対処を行い、再配信処理を行ってください。

XRR8016

  RECEIVING STARTED F=fileid

  H=host

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  集信を開始しました。(ML=I)

XRR8019

  FILE ALLOC ERROR RC=code-info VOL=vol F=fileid

code

  : 完了コード（表3.5 参照）

info

  : 情報コード（表3.5 参照）

vol

  : ボリューム通番

fileid

  : ファイルID

内容）

  集信ファイルの割り当てに失敗しました。(ML=E)

対処）

  DASD の領域に空きがないか、集信ファイルが使用中であることが考えられます。空き領域を作成し再配信処理を行ってください。空き領域が原因でない場合は、完了コードを参考に対処を行ってください。

XRR8020

  FILE OPEN ERROR RC=code VOL=vol F=fileid

code

  : 完了コード（表3.6 参照）

vol

  : ボリューム通番

fileid

  : ファイルID

内容）

  集信ファイルのオープンに失敗しました。(ML=E)

対処）

  集信ファイルが集信管理情報と違う形式で創成されていると思われます。既存の集信ファイルの場合は、集信管理情報と同じ形式で創成しなおしてください。

XRR8021

  FILE PUT ERROR RC=code VOL=vol F=fileid

code

  : 完了コード（表3.7 参照）

vol

  : ボリューム通番

fileid

  : ファイルID

内容）

  集信ファイルの出力に失敗しました。(ML=E)

対処）

  DASD 障害が発生している可能性があります。障害回復後、再配信処理を行ってください。

XRR8022

  FILE FREE ERROR RC=code VOL=vol F=fileid

code

  : DYNALLOC マクロのエラーコード

vol

  : ボリューム通番

fileid

  : ファイルID

内容）

  集信ファイルの解放に失敗しました。(ML=E)

対処）

  集信プログラムを立ち上げなおしてください。

XRR8025

  errmsg F=fileid

  H=host

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

errmsg

  : 配信側のエラーメッセージ

内容）

  配信側で何らかの異常が発生しました。(ML=E)

対処）

  配信側の障害復旧後、再配信処理を行ってください。

XRR8027

  F=fileid

  H=host

  RECCNT=rec-cnt,DTLEN=length,NO=rcv-no

  FILE=dsname

  SYSTEM-ID=system-id,JOBNAME=job-name

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

rec-cnt

  : レコード件数

length

  : バイト数

rcv-no

  : 集信処理番号

dsname

  : 集信ファイル名

system-id

  : 集信プログラムが稼働するシステムID

job-name

  : 集信プログラムのジョブ名

内容）

  現在集信中のファイル情報です。(ML=I)

XRR8034

  RECEIVE PROCESSING ENDED F=fileid

  RCNT=rec-cnt H=host

fileid

  : ファイルID

rec-cnt

  : レコード件数

host

  : ホスト名

内容）

  集信処理が終了しました。(ML=I)

XRR8035

  RECEIVING BY OTHERS F=fileid

fileid

  : ファイルID

内容）

  該当ファイルID は、現在、他で集信中です。(ML=I)

XRR8038

  CANCELLED F=fileid

  H=host

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  該当ファイルID、ホスト名の集信をキャンセルしました。(ML=I)

XRR8040

  NOT EXIST F=fileid

  H=host

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  該当ファイルID、ホスト名が存在していません。(ML=E)

XRR8052

  JOB ENDED UNSUCCESSFULLY RC=code JOBID=jobid

code

  : 完了コード（表3.10 参照）

jobid

  : ジョブID

内容）

  実行ジョブが異常終了しました。(ML=E)

対処）

  完了コードを調べ、適切な対処を行ってください。

XRR8053

  RECEIVING FRM CHECKPOINT STARTED F=fileid

fileid

  : ファイルID

内容）

  チェックポイントでの集信を開始しました。(ML=I)

XRR8106

  RECEIVING TERMINATED RC=code-fdbk F=fileid

  H=host

code

  : 完了コード

fdbk

  : 詳細コード

fileid

  : ファイル ID

host

  : ホスト名

内容）

  集信が終了しました。 (ML=I)

対処）

  「集信処理の完了コードおよび詳細コード」を参照してください。

XRRM001

  RECEIVE MAX CONNECTION OVER

内容）

  集信多重度を超えて接続されました。(ML=E)

対処）

  集信多重度を大きく設定して再起動してください。

XRRM002

  RECEIVE MAX CONNECTION RECOVERY ENDED

内容）

  集信多重度オーバーに関する修復処理を完了しました。(ML=I)

XRRM003

  RECOVERY BUFFER RELEASE FAILED

内容）

  集信多重度オーバーに関する修復処理を行う領域の解放に失敗しました。(ML=W)

XRR9002

  BKUP FILE SCRATCH FAILED

内容）

  集信バックアップファイルの削除に失敗しました。(ML=E)

対処）

  HULFT以外の他のジョブまたはユーザが集信バックアップファイルを使用中であることが考えられます。

XRR9004

  BKUP FILE ALLOC FAILED

内容）

  集信バックアップファイルの割り当てに失敗しました。(ML=E)

対処）

  HULFT以外の他のジョブまたはユーザが集信バックアップファイルを使用中であることが考えられます。

XRR9005

  BKUP FILE RENAME FAILED

内容）

  集信バックアップファイルのリネームに失敗しました。(ML=E)

対処）

  集信バックアップファイルが作成されたボリュームに何らかの障害が発生したことが考えられます。

XRR9006

  BKUP FILE FREE FAILED

内容）

  集信バックアップファイルの解放に失敗しました。(ML=E)

対処）

  集信バックアップファイルが作成されたボリュームに何らかの障害が発生したことが考えられます。

XRR9999

  SYNAD ERR (errmsg)

errmsg

  : SYNADエラーメッセージ

内容）

  集信バックアップファイル作成中に、I/Oエラーが発生しました。(ML=E)

対処）

  「DFSMS Macro Instructions for Data Sets」のSYNADエラーメッセージを確認してください。