# 再送要求のメッセージ

    * XRRSNDRQ * MANAGEMENT FILE OPEN FAILED

内容）

  集配信管理ファイルのオープンに失敗しました。

対処）

  集配信管理ファイルに何らかの障害が発生しています。VSAMの詳細コードを参照し､適切な処置を行ってください｡

    * XRRSNDRQ * ACCESS(PNT) ERROR

内容）

  詳細ホスト情報への位置付けに失敗しました｡

対処）

  再送要求を行うホスト情報が存在しません。再送要求を発行する詳細ホスト情報を登録してください。

    * XRRSNDRQ * ACCESS(GTP) ERROR

内容）

  該当詳細ホスト情報の読込みに失敗しました｡

対処）

  再送要求を行うホスト情報が存在しません。再送要求を発行する詳細ホスト情報を登録してください。

    * XRRSNDRQ * HOST INF GET ERROR

内容）

  詳細ホスト情報の読込みに失敗しました｡

対処）

  ホスト情報を確認してください。

    * XRRSNDRQ * ISP OPEN FAILED RC=code

code

  : 通信エラーコード (「通信エラーコード一覧」参照)

内容）

  TCPIP for MVSのオープンに失敗しました｡

対処）

  TCPIP for MVSが立ち上がっていない、またはTCPIP for MVS応用アプリ名の定義がされていない等が考えられます。通信エラーコードの対処を行い､再度実行してください｡

    * XRRSNDRQ * ISP CONN FAILED RC=code

code

  : 通信エラーコード (「通信エラーコード一覧」参照)

内容）

  相手ホストとの接続に失敗しました｡

対処）

  相手ホストの要求受付が立ち上がっていない、要求受付のポート番号が違うなどが考えられます。通信エラーコードの対処を行い、再度実行してください｡

    * XRRSNDRQ * ISP CONV FAILED RC=code

code

  : 通信エラーコード (「通信エラーコード一覧」参照)

内容）

  相手ホストとの通信に失敗しました｡

対処）

  相手ホストの要求受付が終了したなどが考えられます。通信エラーコードの対処を行い､再度実行してください｡

    * XRRSNDRQ * RESEND ISSUE HOST=host

host

  : ホスト名

内容）

  該当ホストに再送要求を正常に発行しました。

    * XRRSNDRQ * RESEND ERROR RC=code

code

  : 相手から通知された完了コード(相手先がMainframeの場合は「要求受付処理の完了コードおよび詳細コード」参照)

内容）

  再送要求は正常に受付られませんでした。

対処）

  完了コードを参照し、適切な対処を行って､再度実行してください。

    * XRRSNDRQ * ID LENGTH ERROR PARAMETER=FILEID VALUE=value

value

  : IDの設定値

内容）

  HULFT7通信モードが有効になっている、もしくは要求受付側がHULFT7以下だったため、9バイト以上のIDを設定することが出来ません。

対処）

  8バイト以内のIDを設定してください。

    * XRRSNDRQ * RECONNECT ON HULFT7 MODE

内容）

  要求受付側がHULFT7以下だったため、HULFT7通信モードで再接続します。

    * XRRSNDRQ * PROTOCOL VERSION IS 8 OR OVER

内容）

  要求受付側がHULFT8以上です。HULFT7通信モードの設定を外すことで新機能がご利用できます。

    * XRRSNDRQ * PARAMETER CARD ERROR

内容）

  上記のカード番号のXRCRD定義カードの指定方法が間違っています。

対処）

  JCLのXRCRD定義カードを確認してください。

    * XRRSNDRQ * HOSTNAME IS INVALID HOST=host

内容）

  ホスト名の指定に誤りがあります。

対処）

  正しく設定し、再度実行してください。

    * XRRSNDRQ * FILEID IS INVALID FILEID=fileid

内容）

  ファイルIDの指定に誤りがあります。

対処）

  正しく設定し、再度実行してください。

    * XRRSNDRQ * CHECK POINT PARAMETER IS INVALID

内容）

  チェックポイントの指定に誤りがあります。

対処）

  チェックポイントを正しく設定し、再度実行してください。

    * XRRSNDRQ * PRODUCT VERSION ERROR

内容）

  接続先製品との接続にて、バージョン不整合が発生しました。

対処）

  サポートバージョンを確認してください。

    * XRRSNDRQ * _INSTANT_TRANSFER_ IS A SYSTEM-RESERVED WORD

内容）

  ファイルID「_INSTANT_TRANSFER_」は予約語のため、再送要求を実行できません。(ML=E)

    * XRRSNDRQ * REQUESTS CANNOT BE ISSUED IN FORCED STRONG KEY MODE BECAUSE USE HULFT7 COMM. MODE IS SET TO "Y"
                 H=host
                 F=fileid

host

  : ホスト名

fileid

  : ファイルID

内容）

  高強度暗号強制モードが有効になっていますが、HULFT7通信モードが有効になっているため通信に失敗しました。

対処）

  HULFT7通信モードを無効にし、再度要求を発行してください。

    * XRRSNDRQ * FAILED TO COMMUNICATE IN FORCED STRONG KEY MODE
                 H=host
                 F=fileid

host

  : ホスト名

fileid

  : ファイルID

内容）

  高強度暗号強制モードが有効になっていますが、相手がV8.4未満、または高強度暗号強制モードが無効であるため通信に失敗しました。

対処1）

  相手ホストのバージョンを確認してください。

対処2）

  相手ホストが高強度暗号強制モードが有効になっているかを確認してください。