# 簡易転送のメッセージ

HUL1000I

  HULSNDGO(HULS) START

内容）

  簡易転送配信要求コマンドを開始します。

HUL1001I

  SEND FILE SUCCESSFUL ENDED, CHECK SEND LOG, FID=_INSTANT_TRANSFER_

内容）

  配信要求コマンドを発行しました。

対処）

  配信履歴、配信側コンソールを確認してください（FILEID=_INSTANT_TRANSFER_）

HUL1002E

  SEND FILE FAILED

内容）

  配信要求コマンドの発行に失敗しました。

HUL1003I

  SENDING FILE ENDED RC=code

code

  : 完了コード(「表2.17 完了コード一覧」参照)

内容）

  配信処理に成功しました。

表2.17 完了コード一覧

完了コード | メッセージ
--- | ---
0 | 全ホストに対して転送が正常終了しました。 または、いくつかのホストがキャンセルされました。(*1)
4 | いくつかのホストに対して転送が異常終了しました。
8 | 全ホストに対して転送が異常終了しました。
78 | 全ホストがキャンセルされました。
79 | いくつかのホストがキャンセルされました。(*1)
9999 | 配信待ちがキャンセルされました。

*1 | : | システム動作環境設定の「同期転送時のキャンセルの扱い」(SCANMODE)が「N」の場合は「0」に、「A」の場合は「79」になります。

HUL1004E

  SENDING SIDE ERROR, CHECK SEND LOG, FID=_INSTANT_TRANSFER_

内容）

  配信側でエラーが発生しました。

対処）

  配信履歴、配信側コンソールを確認してください。

  （FILEID=_INSTANT_TRANSFER_）

HUL1005E

  RECEIVING SIDE ERROR, CHECK RECEIVE LOG, FID=_INSTANT_TRANSFER_

内容）

  集信側でエラーが発生しました。

対処）

  集信履歴、集信側コンソールを確認してください。

  （FILEID=_INSTANT_TRANSFER_）

HUL1006E

  SYNC FAILED, CHECK SEND/RECEIVE LOG FID=_INSTANT_TRANSFER_

内容）

  転送でエラーが発生しました。

対処）

  配信側／集信側の履歴／コンソールを確認してください。

  （FILEID=_INSTANT_TRANSFER_）

HUL1007I

  SYNC TRASFERRING IN PROGRESS

内容）

  同期転送中です。

HUL1008E

  SEND PROGRAM IS NOT RUN

内容）

  配信プログラムが起動していないため、同期転送できないので、コマンドを終了します。

対処）

  配信プログラムを起動し、再度コマンドを実行してください。

HUL1009E

  XRQUE OPEN FAILED RC=code-fdbk

code

  : 完了コード(「ファイルアクセスエラーコード一覧」参照)

fdbk

  : VSAMマクロの詳細コード(｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣参照)

内容）

  配信制御ファイルのOPENに失敗しました。

対処）

  詳細コードを調べ対処を行ってください。

HUL1010E

  XRQUE PUT FAILED RC=code-fdbk

code

  : 完了コード(「ファイルアクセスエラーコード一覧」参照)

fdbk

  : VSAMマクロの詳細コード(｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣参照)

内容）

  配信制御ファイルの出力に失敗しました。

対処）

  詳細コードを調べ対処を行ってください。

HUL1011E

  XRQUE NOT FOUND FILE=quefile

内容）

  配信制御ファイルが存在しません。

対処）

  システム動作環境設定の「簡易転送コマンド発行用配信制御ファイル（INSTTRANSCMDQUE）」に正しい配信制御ファイルを指定しているか、確認してください。

HUL1012E

  XRQUE FREE FAILED

内容）

  配信制御ファイルの解放に失敗しました。

対処）

  HULSNDGOを利用するユーザをLOGOFF、またはOSのFREEコマンドにて配信制御ファイルを解放してください。

HUL1013E

  COMMAND PARAM CHECK ERROR RC=code-fdbk

code

  : コマンドパラメータチェックの完了コード

fdbk

  : コマンドパラメータチェックの詳細コード

内容）

  コマンドパラメータチェックでエラーが発生しました。

対処）

  「オペレーション マニュアル」のHULSNDGOの章を確認し、パラメータを正しく指定し、再度実行してください。

HUL1014E

  MODIFY COMMAND ISSUE FAILED RC=rtncd

内容）

  配信要求のMODIFYコマンドの発行に失敗しました。

対処）

  インターナルリーダのエラーを確認してください。また、問題が解決しない場合、技術サポート契約を締結していらっしゃるお客様は、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

HUL1015E

  SEND FILE DSORG ERROR, CHECK DSORG

内容）

  配信ファイルのデータセット編成が、HULFTがサポートしていないデータセット編成です。

対処）

  配信ファイルのデータセット編成を確認してください。

HUL1016E

  SEND FILE RECFM ERROR, CHECK RECFM

内容）

  配信ファイルのデータセット形式が、HULFTがサポートしていないデータセット形式です。

対処）

  配信ファイルのデータセット形式を確認してください。

HUL1017E

  SEND FILE NOT SUPPORTED : LRECL=0

内容）

  配信ファイルのレコード長が0バイトです。

対処）

  配信ファイルのレコード長を確認してください。

HUL1018E

  SEND FILE NOT SUPPORTED : BLKSIZE=0

内容）

  配信ファイルのブロック長が0バイトです。

対処）

  配信ファイルのブロック長を確認してください。

HUL1019E

  XRQUE ACCESS FAILED RC=code-fdbk

code

  : 完了コード(「ファイルアクセスエラーコード一覧」参照)

fdbk

  : VSAMマクロの詳細コード(｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣参照)

内容）

  配信制御ファイルの読み込みに失敗しました。

対処）

  詳細コードを調べ対処を行ってください。

HUL1020E

  XRQUE DELETE ERROR RC=code-fdbk

code

  : 完了コード(「ファイルアクセスエラーコード一覧」参照)

fdbk

  : VSAMマクロの詳細コード(｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣参照)

内容）

  未配信レコードの削除に失敗しました。

HUL1022W

  SEND FILE ATTRIBUTE GET FAILED RC=code

code

  : 完了コード（表2.18 参照）

内容）

  配信ファイルの属性情報が取得できません。

対処）

  完了コードを調べ対処を行ってください。

表2.18 完了コード一覧

完了コード | エラーメッセージ
--- | ---
0001 | OBTAINマクロで異常が発生しました。
0002 | 該当ボリュームにデータセットが存在しません。
0003 | データセットがカタログ簿に存在しません。
上記以外 | 「MVS/ESA SP 許可アセンブラー解説書 ALE-DYN」のDYNALLOCマクロのエラーコード参照。

HUL1023E

  INSUFFICIENT STORAGE RC=code

内容）

  メモリが足りません。

対処）

  利用可能なREGIONサイズを大きくして、再度実行してください。また、問題が解決しない場合、技術サポート契約を締結していらっしゃるお客様は、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

HUL1026E

  COMMAND PARAM ERROR. REENTER PARAM

内容）

  対話式コマンドにおいて、コマンドパラメータにエラーがありました。

対処）

  再度入力してください。

HUL1027E

  TGET ERROR RC=code

code

  : TGETの完了コード

内容）

  対話式コマンドにおいて、TGETマクロにエラーが発生しました。

対処）

  技術サポート契約を締結していらっしゃるお客様は、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

HUL1029E

  PO FILE MEMBER ERROR

内容）

  指定した配信ファイルは区分編成ファイルにメンバ名を指定していません。

対処）

  配信ファイルにメンバ名までを指定してください。

HUL1032I

  HULSNDGO(HULS) ENDED RC=code

code

  : HULSNDGOの完了コード

内容）

  簡易転送配信要求コマンドが終了しました。

対処）

  完了コードが0でない場合は出力されたエラーメッセージの内容に従って対処してください。

HUL1033E

  INSTTRANSCMDQUE ALLOC ERROR RC=code-fdbk

code

  : DYNALLOCの完了コード

fdbk

  : DYNALLOCの詳細コード

内容）

  システム動作環境設定に指定した「簡易転送コマンド発行用配信制御ファイル(INSTTRANSCMDQUE)」のアロケーションに失敗しました。

対処）

  完了コード、詳細コードを調べ、対処を行ってください。

HUL1034E

  RCVLOC UTF-8 CONVERSION ERROR

内容）

  RCVLOCパラメータのUTF-8への変換でエラーが発生しました。

対処）

  「オペレーション マニュアル」のHULSNDGOの章を確認し、RCVLOCパラメータに指定した内容を確認してください。また、問題が解決しない場合、技術サポート契約を締結していらっしゃるお客様は、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

HUL1035E

  RCVFILE UTF-8 CONVERSION ERROR

内容）

  RCVFILEパラメータのUTF-8への変換でエラーが発生しました。

対処）

  「オペレーション マニュアル」のHULSNDGOの章を確認し、RCVFILEパラメータに指定した内容を確認してください。また、問題が解決しない場合、技術サポート契約を締結していらっしゃるお客様は、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

HUL1036E

  STRONG KEY MODE ERROR

内容）

  「高強度暗号強制モード（STRONGKEYMODE）」に有効（1）が指定されています。

対処）

  「高強度暗号強制モード（STRONGKEYMODE）」を無効（0）にし、再度実行してください。

HUL1037E

  UNDEFINED PARAM ERROR PARAM=parameter

parameter

  : エラーが発生したパラメータ

内容）

  存在しないパラメータが指定されました。

対処）

  対象のパラメータの内容を確認し、再度実行してください。

HUL1038E

  DATASET NAME ERROR PARAM=parameter

parameter

  : エラーが発生したパラメータ

内容）

  MFのデータセット名規約にあっていません。

対処）

  対象のパラメータの内容を確認し、再度実行してください。

HUL1039E

  INVALID SINGLE QUOTES

内容）

  シングルクォーテーションの指定に誤りがあります。

対処）

  コマンドパラメータの内容を確認し、再度実行してください。

HUL1040E

  PARAM DUPLICATE ERROR PARAM=parameter

parameter

  : エラーが発生したパラメータ

内容）

  パラメータが重複しています。

対処）

  対象のパラメータの内容を確認し、再度実行してください。

HUL1041E

  BRACKETS ERROR

内容）

  括弧の指定に誤りがあります。

対処）

  コマンドパラメータの内容を確認し、再度実行してください

HUL1042E

  VALUE ERROR PARAM=parameter

parameter

  : エラーが発生したパラメータ

内容）

  値に誤りがあります。

対処）

  対象のパラメータの内容を確認し、再度実行してください。

HUL1043E

  NUMERIC ERROR PARAM=parameter

parameter

  : エラーが発生したパラメータ

内容）

  数値以外が指定されています。

対処）

  対象のパラメータの内容を確認し、再度実行してください。

HUL1044E

  REQUIRED PARAM MISSING PARAM=parameter

parameter

  : エラーが発生したパラメータ

内容）

  必須パラメータが指定されていません。

対処）

  対象のパラメータの内容を確認し、再度実行してください。

HUL1045E

  PLUS SIGN OF GDG IS NOT SUPPORTED

内容）

  世代管理ファイルの相対世代番号へのプラス記号の指定はサポートしていません。

対処）

  世代管理ファイルの相対世代番号へのプラス記号は付与せず、数字のみで指定してください。