# システム動作環境設定初期値変更のメッセージ

    * XRPRMSET * VERIFY ERROR

内容）

  JOBLIBまたはSTEPLIBのHULFTロードモジュールライブラリとSYSLMODのHULFTロードモジュールライブラリのシステム動作環境設定の初期値に差異が発生しました。

  SYSLMODに指定されたHULFTロードモジュールライブラリのシステム動作環境の初期値のみ変更されています。

対処）

  本メッセージは警告となりますので動作への影響はありません。システム動作環境設定初期値変更プログラム（XRPRMSET）のJOBLIBまたはSTEPLIBのHULFTロードモジュールライブラリとSYSLMODのHULFTロードモジュールライブラリを同じにすると出力されなくなります。

    * XRPRMSET * ASSEMBLER ERROR

内容）

  アセンブルに失敗しました。

対処）

  リージョンサイズが不足している可能性があります。

    * XRPRMSET * LINKAGE ERROR

内容）

  リンケージに失敗しました。

対処）

  完了コードとジョブログを調査後、再度実行してください。

    * XRPRMSET * EXEC PARAMETER IS INVALID

内容）

  実行パラメータの指定方法が間違っています。

対処）

  JCLの実行パラメータを正しく指定してください。

    * XRPRMSET * FILE OPEN ERROR DDNAME=ddname

ddname

  : エラー対象のDD名

内容）

  ファイルのオープンに失敗しました。

対処）

  JCLのDD文に指定したデータセットを確認してください。

    * XRPRMSET * THIS PARAMETER IS UNDEFINED. paracard IGNORE

paracard

  : パラメータカードの内容

内容）

  不明なパラメータカードが指定されています。

対処）

  定義されているパラメータカードを指定してください。

    * XRPRMSET * PORTNO PARAMETER IS INVALID

内容）

  PORTNOパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「1」から「65535」までの数値で設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * TCPIP PARAMETER IS INVALID

内容）

  TCPIPのパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  8バイトまでの正しい値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * UNIT PARAMETER IS INVALID

内容）

  UNITパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  UNIT名を8文字以内で設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * START-TASK PARAMETER IS INVALID

内容）

  START-TASKパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  ジョブ名を8文字以内で設定しているか確認してください。また、英字ではじまっているか確認してください。

    * XRPRMSET * TASK-CNT PARAMETER IS INVALID

内容）

  TASK-CNTパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「1」から「100」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * TASK-ABEND PARAMETER IS INVALID

内容）

  TASK-ABENDパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「CONTINUE」か「ABEND」を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * HOST-NAME PARAMETER IS INVALID

内容）

  HOST-NAMEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  ホスト名を8文字以内で設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * DATACHK PARAMETER IS INVALID

内容）

  DATACHKパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「Y」か「N」を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RETRY PARAMETER IS INVALID

内容）

  RETRYパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「32760」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * QDEL PARAMETER IS INVALID

内容）

  QDELパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「Y」か「N」を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * DOMAIN PARAMETER IS INVALID

内容）

  DOMAINパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  ドメイン名を68文字以内で設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * PREFIX PARAMETER IS INVALID

内容）

  PREFIXパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  配信ワークファイルの第一修飾子を8文字以内で設定しているか確認してください。また、英字ではじまっているか確認してください。

    * XRPRMSET * HSTCHA PARAMETER IS INVALID

内容）

  HSTCHAパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「U(大文字)」か「L(小文字)」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * CMPBLK PARAMETER IS INVALID

内容）

  CMPBLKパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「500」から「32760」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RECLEN PARAMETER IS INVALID

内容）

  RECLENパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JOBTIME PARAMETER IS INVALID

内容）

  JOBTIMEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「1440」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * PSCHG PARAMETER IS INVALID

内容）

  PSCHGパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」「1」「B」「F」「9」「S」「N」のいずれかを指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * PSASCII PARAMETER IS INVALID

内容）

  PSASCIIパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「1」か「2」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * PSEBCDIC PARAMETER IS INVALID

内容）

  PSEBSDICパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「1」か「2」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * DYNAMIC-DIRECT PARAMETER IS INVALID

内容）

  DYNAMIC-DIRECTパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * TIMEOUT PARAMETER IS INVALID

内容）

  TIMEOUTパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  タイムアウトの値が正しい値に設定されているか確認してください。

    * XRPRMSET * SCANMODE PARAMETER IS INVALID

内容）

  SCANMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「A」か「N」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * WORKVOLMODE PARAMETER IS INVALID

内容）

  WORKVOLMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * ENDERRMODE PARAMETER IS INVALID

内容）

  ENDERRMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * TGRPCHK PARAMETER IS INVALID

内容）

  TGRPCHKパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」「1」「2」のいずれかを指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * HSTCHK PARAMETER IS INVALID

内容）

  HSTCHKパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * INIT-UNIT PARAMETER IS INVALID

内容）

  INIT-UNITパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  INIT-UNIT名を8文字以内で設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JLIB1 PARAMETER IS INVALID

内容）

  JLIB1パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JLIB2 PARAMETER IS INVALID

内容）

  JLIB2パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JLIB3 PARAMETER IS INVALID

内容）

  JLIB3パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JELIB1 PARAMETER IS INVALID

内容）

  JELIB1パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JELIB2 PARAMETER IS INVALID

内容）

  JELIB2パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JELIB3 PARAMETER IS INVALID

内容）

  JELIB3パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JCAT1 PARAMETER IS INVALID

内容）

  JCAT1パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JCAT2 PARAMETER IS INVALID

内容）

  JCAT2パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JCAT3 PARAMETER IS INVALID

内容）

  JCAT3パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JECAT1 PARAMETER IS INVALID

内容）

  JECAT1パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JECAT2 PARAMETER IS INVALID

内容）

  JECAT2パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JECAT3 PARAMETER IS INVALID

内容）

  JECAT3パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JLIB1 IS NOT SPECIFIED;IGNORE

内容）

  JLIB1パラメータカードが指定されていません。

対処）

  STEPLIBには3つまで、ライブラリを指定することが可能です。JLIB1から順に指定されているか確認してください。

    * XRPRMSET * JELIB1 IS NOT SPECIFIED;IGNORE

内容）

  JELIB1パラメータカードが指定されていません。

対処）

  STEPLIBには3つまで、ライブラリを指定することが可能です。JELIB1から順に指定されているか確認してください。

    * XRPRMSET * JCAT1 IS NOT SPECIFIED;IGNORE

内容）

  JCAT1パラメータカードが指定されていません。

対処）

  STEPCATには3つまで、カタログ簿データセットを指定することが可能です。JCAT1から順に指定されているか確認してください。

    * XRPRMSET * JECAT1 IS NOT SPECIFIED;IGNORE

内容）

  JECAT1パラメータカードが指定されていません。

対処）

  STEPCATには3つまで、カタログ簿データセットを指定することが可能です。JECAT1から順に指定されているか確認してください。

    * XRPRMSET * CLEARMODE PARAMETER IS INVALID

内容）

  CLEARMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「A」か「B」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JESC PARAMETER IS INVALID

内容）

  JESCパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  1バイトの記号を指定してください。

    * XRPRMSET * SNDRETRY PARAMETER IS INVALID

内容）

  SNDRETRYパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「9999」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * SNDRTIME PARAMETER IS INVALID

内容）

  SNDRTIMEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「1440」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * EUCSP PARAMETER IS INVALID

内容）

  EUCSPパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * SNDBNO PARAMETER IS INVALID

内容）

  SNDBNOパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「1」から「255」までの数値を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RCVBNO PARAMETER IS INVALID

内容）

  RCVBNOパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「1」から「255」までの数値を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RCVOVER-RTY PARAMETER IS INVALID

内容）

  RCVOVER-RTYパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * EBCDIC PARAMETER IS INVALID

内容）

  EBCDICパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * STATUSDISPLAY PARAMETER IS INVALID

内容）

  STATUSDISPLAYパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * LOGDELTHRESHOLD PARAMETER IS INVALID

内容）

  LOGDELTHRESHOLDパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「999999」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * LOGKEEPCOUNT PARAMETER IS INVALID

内容）

  LOGKEEPCOUNTパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「999999」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * LOGKEEPCOUNT IS GREATER THAN LOGDELTHRESHOLD

内容）

  ログ保持件数(LOGKEEPCOUNT)の値がログ削除しきい値(LOGDELTHRESHOLD)を超えています。

対処）

  ログ保持件数はログ削除しきい値より少ない値を指定してください。

    * XRPRMSET * LOGKEEPCOUNT IS NOT SPECIFIED

内容）

  LOGKEEPCOUNTパラメータカードが指定されていません。

対処）

  LOGDELTHRESHOLDパラメータを指定したときは必須項目です。2つの項目を確認してください。

    * XRPRMSET * GAIJIFILE PARAMETER IS INVALID

内容）

  GAIJIFILEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * GAIJIERR PARAMETER IS INVALID

内容）

  GAIJIERRパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * SOCKERR-AUTORETRY PARAMETER IS INVALID

内容）

  SOCKERR-AUTORETRYパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「9」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RETRYTIME PARAMETER IS INVALID

内容）

  RETRYTIMEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「99999」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * MSGDYNPARM PARAMETER IS INVALID

内容）

  MSGDYNPARMパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「3」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * CIPHERTYPE PARAMETER IS INVALID

内容）

  CIPHERTYPEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JOBNM PARAMETER IS INVALID

内容）

  JOBNMパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  8バイト以内の英数字を指定してください。

    * XRPRMSET * CLASS PARAMETER IS INVALID

内容）

  CLASSパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  1バイトの英数字を指定してください。

    * XRPRMSET * MSGCLASS PARAMETER IS INVALID

内容）

  MSGCLASSパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  1バイトの英数字を指定してください。

    * XRPRMSET * JOBOP1 PARAMETER IS INVALID

内容）

  JOBOP1パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  30バイトの英数字を指定してください。

    * XRPRMSET * JOBOP2 PARAMETER IS INVALID

内容）

  JOBOP2パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  30バイトの英数字を指定してください。

    * XRPRMSET * RECV-TASK PARAMETER IS INVALID

内容）

  RECV-TASKパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  8バイト以内の英数字を設定しているか確認してください。また、英字ではじまっているか確認してください。

    * XRPRMSET * PRODUCTKEY PARAMETER IS INVALID

内容）

  PRODUCTKEYパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  25バイトの正しい値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * SERIALNO PARAMETER IS INVALID

内容）

  SERIALNOパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  正しい値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * SAN-VER5 PARAMETER IS INVALID

内容）

  SAN-VER5パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「H」か「F」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RESENDDEL PARAMETER IS INVALID

内容）

  RESENDDELパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」「1」「2」「3」「9」のいずれかを指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * REQWAITMODE PARAMETER IS INVALID

内容）

  REQWAITMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * CONSMSG PARAMETER IS INVALID

内容）

  CONSMSGパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  8バイト以内の英数字を指定してください。

    * XRPRMSET * DEFER PARAMETER IS INVALID

内容）

  DEFERパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * OPLSELECT PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLSELECTパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「3」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * OPLCMD1 PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLCMD1パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * OPLCMD2 PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLCMD2パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * PARAMETER VALUES OF OPLCMD1 AND OPLCMD2 ARE THE SAME

内容）

  OPLCMD1パラメータカードとOPLCMD2 パラメータカードの指定値が同じです。

対処）

  OPLCMD1パラメータカードとOPLCMD2 パラメータカードを正しく設定してください。

    * XRPRMSET * OPLFILE1 PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLFILE1パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * OPLFILE2 PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLFILE2パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * PARAMETER VALUES OF OPLFILE1 AND OPLFILE2 ARE THE SAME

内容）

  OPLFILE1パラメータカードとOPLFILE2 パラメータカードの指定値が同じです。

対処）

  OPLFILE1パラメータカードとOPLFILE2 パラメータカードを正しく設定してください。

    * XRPRMSET * OPLCHARACTER LENGTH OVER

内容）

  OPLCHARACTERパラメータカードに指定できるバイト数を超えました。OPLCHARACTERパラメータカードに指定できるバイト数分だけ設定します。

    * XRPRMSET * OPLEBCDIC PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLEBCDICパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「A」「B」「E」「F」「H」のいずれかを指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * USRIDCHKMODE PARAMETER IS INVALID

内容）

  USRIDCHKMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * APTHSTCHK PARAMETER IS INVALID

内容）

  APTHSTCHKパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JCLRETRY PARAMETER IS INVALID

内容）

  JCLRETRY パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「9999」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * JCLRTIME PARAMETER IS INVALID

内容）

  JCLRTIME パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「1440」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * OPLCMDBKVOL PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLCMDBKVOLパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  VOLUME通番を6文字以内で設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * OPLFILEBKVOL PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLFILEBKVOLパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  VOLUME通番を6文字以内で設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * OPLUNIT PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLUNITパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  UNIT名を8文字以内で設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * OPLCMDBK PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLCMDBKパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * OPLFILEBK PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLFILEBKパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * OPLBKJOBNM PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLBKJOBNMパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  8バイトの正しい値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * HULPRMFILE PARAMETER IS INVALID

内容）

  HULPRMFILEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * PROCTRANSTYPE PARAMETER IS INVALID

内容）

  PROCTRANSTYPEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「N」、「S」、「R」、「A」のいずれかを設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * PARAMETER VALUES OF OPLCMDBK AND OPLFILEBK ARE THE SAME

内容）

  OPLFILEBKパラメータカードとOPLCMDBKパラメータカードの指定値が同じです。

対処）

  OPLFILEBKパラメータカードとOPLCMDBKパラメータカードを正しく設定してください。

    * XRPRMSET * CNVLENCHK PARAMETER IS INVALID

内容）

  CNVLENCHKパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * SNDSOCKSIZE PARAMETER IS INVALID

内容）

  SNDSOCKSIZEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「4096」から「262144」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RCVSOCKSIZE PARAMETER IS INVALID

内容）

  RCVSOCKSIZEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「4096」から「524288」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * HULLANG PARAMETER IS INVALID

内容）

  HULLANGパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「JPN」か「ENG」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * DATEFMT PARAMETER IS INVALID

内容）

  DATEFMTパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  日付形式に「1」「2」「3」のいずれかを指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * PROCCIPHER PARAMETER IS INVALID

内容）

  PROCCIPHERパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * INFBUFSIZE PARAMETER IS INVALID

内容）

  INFBUFSIZE パラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「32768」から「262144」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * TTMODE PARAMETER IS INVALID

内容）

  TTMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * TTRCVOMIT PARAMETER IS INVALID

内容）

  TTRCVOMITパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * TTRCVFILOUTPUT PARAMETER IS INVALID

内容）

  TTRCVFILOUTPUTパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * TTPRESNDJOB PARAMETER IS INVALID

内容）

  TTPRESNDJOBパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」、「1」または「2」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * TTSNDJOB PARAMETER IS INVALID

内容）

  TTSNDJOBパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」、「1」または「2」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * TTRCVJOB PARAMETER IS INVALID

内容）

  TTRCVJOBパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」、「1」または「2」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * TTSNDRCVLOG PARAMETER IS INVALID

内容）

  TTSNDRCVLOGパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * OUTSTSKID PARAMETER IS INVALID

内容）

  OUTSTSKIDパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * CNSSELECT PARAMETER IS INVALID

内容）

  CNSSELECTパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RPREFIX PARAMETER IS INVALID

内容）

  RPREFIXパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  RPREFIXを8文字以内で設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * INDOPTVAR PARAMETER IS INVALID

内容）

  INDOPTVARパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * SND-SEQNO-THRESHOLD PARAMETER IS INVALID

内容）

  SND-SEQNO-THRESHOLDパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「999999999999999」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RESND-QUELISTNO-THRESHOLD PARAMETER INVALID

内容）

  RESND-QUELISTNO-THRESHOLDパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「999999999」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * TERMLICENSEKEY PARAMETER IS INVALID

内容）

  TERMLICENSEKEYパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  正しい値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * HULCHARSET PARAMETER IS INVALID

内容）

  HULCHARSETパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  使用しているエミュレータのCCSID（コード化文字セット識別コード）の値を指定してください。詳細は、「アドミニストレーション マニュアル」を参照してください。

    * XRPRMSET * CS4TRNSFR PARAMETER IS INVALID

内容）

  CS4TRNSFRパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「I」か「8」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * LISTEN PARAMETER IS INVALID

内容）

  LISTENパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「2147483647」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * SND-START-MODE PARAMETER IS INVALID

内容）

  SND-START-MODEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「WARM」「COLD」「COLD2」「COLD3」のいずれかを指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RCV-APPLNM PARAMETER IS INVALID

内容）

  RCV-APPLNMパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  8文字以内の英数字を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RCV-MAXCON PARAMETER IS INVALID

内容）

  RCV-MAXCONパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「1」から「100」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RCV-RECCHK PARAMETER IS INVALID

内容）

  RCV-RECCHKパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RCV-FILE-WAIT PARAMETER IS INVALID

内容）

  RCV-FILE-WAITパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RCV-FILE-SEARCH PARAMETER IS INVALID

内容）

  RCV-FILE-SEARCHパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「V」か「C」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RCV-FILE-RETRY PARAMETER IS INVALID

内容）

  RCV-FILE-RETRYパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「9999」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RCV-FILE-RTIME PARAMETER IS INVALID

内容）

  RCV-FILE-RTIMEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」から「32760」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RCV-JOBWTIME PARAMETER IS INVALID

内容）

  RCV-JOBWTIMEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「1」から「1440」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RCV-CHRSET PARAMETER IS INVALID

内容）

  RCV-CHRSETパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「S」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * RCV-TIMEOUT PARAMETER IS INVALID

内容）

  RCV-TIMEOUTパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「10」から「259200」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * APT-APPLNM PARAMETER IS INVALID

内容）

  APT-APPLNMパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  8文字以内の英数字を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * APT-MAXCON PARAMETER IS INVALID

内容）

  APT-MAXCONパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「1」から「100」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * APT-TIMEOUT PARAMETER IS INVALID

内容）

  APT-TIMEOUTパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「10」から「259200」までの数値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * ALLOWSNDREQ PARAMETER IS INVALID

内容）

  ALLOWSNDREQパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * ALLOWPOSTRJOBRSLT PARAMETER IS INVALID

内容）

  ALLOWPOSTRJOBRSLTパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * ALLOWJOBRSLTNTFY PARAMETER IS INVALID

内容）

  ALLOWJOBRSLTNTFYパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * ALLOWRMTJOBEXE PARAMETER IS INVALID

内容）

  ALLOWRMTJOBEXEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * ALLOWINSTTRANS PARAMETER IS INVALID

内容）

  ALLOWINSTTRANSパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * INSTTRANSCODCNV PARAMETER IS INVALID

内容）

  INSTTRANSCODCNVパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「S」か「R」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * INSTTRANSEBCDIC PARAMETER IS INVALID

内容）

  INSTTRANSEBCDICパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」「A」「B」「C」「D」「E」「F」「G」「H」「V」「W」「X」のいずれかを設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * INSTTRANSRCVUNIT PARAMETER IS INVALID

内容）

  INSTTRANSRCVUNITパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  UNIT名を8文字以内で設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * INSTTRANSRCVSPACE PARAMETER IS INVALID

内容）

  INSTTRANSRCVSPACEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  正しい値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * INSTTRANSRCVDCB PARAMETER IS INVALID

内容）

  INSTTRANSRCVDCBパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  正しい値を設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * INSTTRANSMFRCVORG PARAMETER IS INVALID

内容）

  INSTTRANSMFRCVORGパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「S」か「R」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * INSTTRANSCMDQUE PARAMETER IS INVALID

内容）

  INSTTRANSCMDQUEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  正しいデータセット名が設定されているか確認してください。

    * XRPRMSET * CONSOLELOG PARAMETER IS INVALID

内容）

  CONSOLELOGパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「000」「001」「010」「011」「100」「101」「110」「111」のいずれかを設定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * CONS-MSGFILTER PARAMETER IS INVALID

内容）

  CONS-MSGFILTERパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  正しいデータセット名が設定されているか確認してください。

    * XRPRMSET * CONTROL-FILE PARAMETER IS INVALID

内容）

  CONTROL-FILEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  正しいデータセット名が設定されているか確認してください。

    * XRPRMSET * INSTTRANSDSNLST PARAMETER IS INVALID

内容）

  INSTTRANSDSNLSTパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  正しいデータセット名が設定されているか確認してください。

    * XRPRMSET * INSTTRANSVOLLST PARAMETER IS INVALID

内容）

  INSTTRANSVOLLSTパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  正しいデータセット名が設定されているか確認してください。

    * XRPRMSET * STRONGKEYMODE PARAMETER IS INVALID

内容）

  STRONGKEYMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * CODE-CONVERSION-LOCATION PARAMETER IS INVALID

内容）

  CODE-CONVERSION-LOCATIONパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「ANY」「64」「31」のいずれかを指定しているか確認してください。

    * XRPRMSET * SYSFILEOUTPUTMODE PARAMETER IS INVALID

内容）

  SYSFILEOUTPUTMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。