# 結合ファイル分解のメッセージ

CARD NO: nn * XRBREAK * 001

  CARD DEFINE ERROR (MISSING " * -)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  カードの定義エラーです。(「"」「*」または「-」がありません。)

対処）

  XRCRD定義カードのTGTFILEパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 002

  BREAK REQUEST FILE IS NOT JOINT

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  分解要求のあったファイルは結合されていません。

対処）

  XRJOINファイルに結合されているファイルを指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 003

  NO DATA FILE (XRJOIN ERROR)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  データファイルが存在しません。(XRJOINファイルのエラーです)

対処）

  XRJOINファイルを正しく指定し、再度実行してください。

* XRBREAK * 003

  NO DATA FILE (XRJOIN ERROR)

内容）

  データファイルが存在しません。(XRJOINファイルのエラーです)

対処）

  XRJOINファイルを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 004

  XRJOIN ERROR (SEEKSIZE OR ELSE)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRJOINファイルのエラーです。(シークサイズなど)

対処）

  XRJOINファイルを正しく指定し、再度実行してください。

* XRBREAK * 004

  XRJOIN ERROR (SEEKSIZE OR ELSE)

内容）

  XRJOINファイルのエラーです。(シークサイズなど)

対処）

  XRJOINファイルを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 005

  DATASET ALREADY EXIST

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  区分編成ファイルのメンバがすでに存在しています。

対処）

  XRCRD定義カードのREPパラメータを正しく指定し、再度実行してください

CARD NO: nn * XRBREAK * 006

  LRECL NO DEFINE

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  レコード長が定義されていません。

対処）

  XRCRD定義カードのLRECLパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 007

  NO USER TABLE (EBCDIC CODE SET)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  ユーザテーブルが存在しません。(EBCDICコードセット)

対処）

  ユーザコード変換テーブルを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 008

  MULTI FORMAT TABLE OR RECORD DATA WRONG

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  マルチフォーマットテーブル、またはレコードデータが間違っています。

対処）

  XRJOINファイルを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 009

  BPAM BREAK ERROR

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  区分編成ファイルが分解できません。

対処）

  出力先のファイルを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 010

  FILE ALREADY EXIST AND CANNOT REPLACE DATA

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  ファイルがすでに存在しており、ファイルのレコード形式・レコード長・ブロック長が異なるため、データを置き換えられません。

対処）

  XRCRD定義カードのパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

* XRBREAK *

  ** WARNING *** JOINT DATA OVER FLOW

内容）

  **警告** 結合データで桁溢れが発生しています。

対処）

  出力先ファイルのレコード長を正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 011

  DD DEFINE ERROR. CASE (LRECL WRONG)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  DDに指定されたファイルのレコード長が不正です。

対処）

  出力先ファイルのレコード長を正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 012

  BINARY TYPE BREAK ERROR (LRECL=0)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  バイナリタイプの分解ができません。(LRECLに0が設定されています)

対処）

  XRCRD定義カードのLRECLパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 013

  OUTFILE OPEN SYSTEM ERROR

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  出力先ファイルのオープン時にシステムエラーが発生しました。

対処）

  出力先ファイルを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 014

  CODE CHANGE ERROR

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  コード変換のエラーです。

対処）

  正しいコード変換テーブルを指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 015

  F(M) INFOR TABLE PARM ERROR (XRJOIN ERROR)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  フォーマット(マルチフォーマット)情報テーブルのパラメータが間違っています。(XRJONファイルエラーです。)

対処）

  XRJOINファイルを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 016

  CARD LRECL ERROR(CASE OF F(M) TYPE BREAK)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  カードのレコード長が間違っています。(転送タイプがフォーマット、またはマルチフォーマットの時)

対処）

  XRCRD定義カードのLRECLパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 017

  BPAM V TYPE CANNOT BREAK

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  可変長の区分編成ファイルは分解できません。

CARD NO: nn * XRBREAK * 018

  XRCRD DUMMY (NO CARD)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カードが存在しません。

対処）

  カードを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 019

  CARD ERROR：TGTFILE LENGTH ERROR

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カード(ターゲットファイルの長さ)が間違っています。

対処）

  XRCRDのTGTFILEパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 020

  CARD NAME JOINT DEFINE ERROR(-)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  ターゲットファイル名が間違っています。

対処）

  XRCRD定義カードのTGTFILEパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 021

  CARD ERROR：CARD PARM ERROR

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カードのパラメータが間違っています。

対処）

  XRCRD定義カードのパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 022

  CARD PARM NAME DUPLICATE OR PARM DEFINE ERROR.(CHECK COMMA)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  カードのパラメータの名前が重複しているか、またはパラメータの定義が間違っています。(カンマをチェックしてください。)

対処）

  XRCRD定義カードのパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 023

  SEQNO AND TGTFILE AS THE SAME TIME ERROR

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  順序番号とターゲットファイルは同時指定できません。

対処）

  XRCRD定義カードのSEQNO、またはTGTFILEのどちらか一方を正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 024

  CARD ERROR：NO SEQNO AND NO TGTFILE

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カードにSEQNOまたはTGTFILEがありません。

対処）

  XRCRD定義カードのSEQNO、またはTGTFILEを正しく指定し、再度実行してくだい。

CARD NO: nn * XRBREAK * 025

  NUMERIC ERROR (XRCRD PARM CHECK)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カードのパラメータの数値が正しくありません。

対処）

  XRCRD定義カードのパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 026

  SEQNO DEFINE ERROR

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  順序番号が間違っています。

対処）

  XRCRD定義カードのSEQNOパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 027

  SPACE 1ST EXTENT ERROR

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  スペース容量の一次要求量が間違っています。

対処）

  XRCRD定義カードのSPACEパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 028

  CARD PARM NOT ENOUGH (LRECL,BLKSIZE,RECFM)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カードのレコード長、ブロック長、レコード形式の指定が正しくありません。

対処）

  XRCRD定義カードのLRECLパラメータ、BLOCKLENパラメータ、RECFMパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 029

  CARD PARM ERROR:LRECL OR BLKSIZE=0

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カードのレコード長、またはブロック長の指定が0です。

対処）

  XRCRD定義カードを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 030

  CARD PARM ERROR:BLKSIZE ERROR

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カードのブロック長の指定が間違っています。

対処）

  XRCRD定義カードのBLOCKLENパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 031

  CARD ERROR:SEQNO ERROR

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カードの順序番号の指定が間違っています。

対処）

  XRCRD定義カードのSEQNOパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 032

  CARD ERROR:NO VOL DEFINE

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カードのボリューム通番が指定されていません。

対処）

  XRCRD定義カードのVOLパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 033

  CARD ERROR：PARM SET ERROR CASE OF DD DEFINE

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カードのDD名の指定が間違っています。

対処）

  XRCRD定義カードのパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 034

  CARD ERROR:SPACE DEFINE ERROR

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カードのスペース容量の指定が間違っています。

対処）

  XRCRD定義カードのSPACEパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 035

  CARD ERROR:PARM LENGTH ERROR

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カードのパラメータの長さの指定が間違っています。

対処）

  XRCRD定義カードのパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

* XRBREAK 036 *

  DD DEFINE DATASET ERROR

内容）

  DDのデータセット名の指定が間違っています。

対処）

  XRCRD定義カードのDDパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 037

  XRJOIN ERROR.KEY PARM ERROR.

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  結合ファイルを分解できません。

対処1）

  結合時のコードセットからのコード変換ができません。分解がサポートされているコードセットでファイルを結合し、再度実行してください。

対処2）

  日本語の文字コードセットを使用した結合ファイルのみ分解することができます。

対処3）

  システム動作環境の「転送コードセット」が”UTF-8”の場合、結合時の転送タイプがバイナリ転送のファイルのみ分解することができます。

CARD NO: nn * XRBREAK * 038

  CARD SPACE 1ST EXTENT PARM IS NOT ENOUGH.(FOR PO TYPE DIRECTLY)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カードのスペース容量の一次要求量のパラメータが不足しています。

対処）

  XRCRD定義カードのSPACEパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 039

  LRECL OR BLKSIZE ERROR

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  レコード長、またはブロック長が間違っています。

対処）

  XRCRD定義カードのLRECLパラメータ、またはBLOCKLENパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 040

  DYNALLOC ERROR.ER-CODE=code

nn

  : エラーの発生したカード番号

code

  : DYNALLOCマクロのエラーコード(｢Authorized Assembler Services Guide｣参照)

内容）

  出力ファイルの作成に失敗しました。

対処）

  エラーコードを参照し、対処を行ってください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 041

  BPAM BREAK ERROR(DIRECTORY BLK FULL)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  ディレクトリブロック数が不足しました。

対処）

  ディレクトリブロック数の指定を増やして、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 042

  INSUFFICIENT MEMORY

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  作業用仮想領域のGETMAINに失敗しました。

対処）

  分解するファイルの数を減らすか、またはリージョンサイズを大きくして、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 043

  WARNING:CARD DEFINE LENGTH IS NOT EQUAL M/FORMAT INFORMATION LENGTH

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  フォーマットタイプの分解時に、指定されたレコード長とフォーマット情報の長さが異なるため、フォーマット情報の長さで分解しました。(出力先が可変長の場合は、フォーマット情報の長さに4バイト足した値になります。）

対処）

  フォーマット情報の長さを確認し、フォーマット情報と同じレコード長を指定するか、レコード長を省略して分解してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 044

  M/FORMAT NOT BREAK TO OUTFILE. CHECK LRECL.

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  フォーマットタイプの分解に失敗しました。既存のファイルに上書きで分解する場合、フォーマット情報の長さと既存ファイルのレコード長が異なる場合は分解できません。(出力先が可変長の場合は、フォーマット情報の長さに4バイト足した値になります。）

対処）

  フォーマット情報と同じ長さのレコード長を指定してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 045

  OUTFILE DCB IS IMPOSSIBLE TO BREAK msg

nn

  : エラーの発生したカード番号

msg

  : エラーの理由（表2.8 参照）

内容）

  出力先のファイルへの分解に失敗しました。既存のファイルへ上書きで分解する場合、以下のファイルへは分解できません。

  - 可変長形式の区分編成ファイル

  - 順編成、または区分編成以外のファイル

  - 固定長形式、または可変長形式以外のファイル

対処）

  上記エラーの理由を参考、出力先ファイルの形式を確認し、対応しているファイル形式へ分解してください。

表2.8 エラーの理由

エラーの理由 | 意味
--- | ---
PO AND VB CASE | 可変長の区分編成ファイルへの分解はできません。
DSORG INVALID | 順編成、または区分編成以外のファイルへの分解はできません。
RECFM INVALID | 固定長、または可変長以外のレコード形式への分解はできません。

* XRBREAK * 046

  XRCRD ERROR

内容）

  XRCRDファイルのオープンに失敗しました。

対処）

  XRCRDを属性、レコード長を確認し、正しいファイルを指定してください。

* XRBREAK * 047

  EXEC PARAMETER ERROR:UNIT

内容）

  実行パラメータのエラーです。

対処）

  実行パラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 048

  CARD PARM ERROR: parameter

nn

  : エラーの発生したカード番号

parameter

  : 不正な値のパラメータ

内容）

  パラメータが不正です。

対処）

  XRCRD定義カードのパラメータを正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 049

  BPAM BREAK ERROR(MEMBER ADD ERROR)

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  区分編成ファイルへのメンバ追加処理がエラーとなりました。

対処）

  出力先ファイルを再創生して分解しなおしてください。

ddname * XRBREAK * 050

  WARNING:M/FMT LENGTH NOT EQUAL OUT FILE

ddname

  : 分解先のDD名

内容）

  フォーマットまたはマルチフォーマットタイプの分解時にフォーマット情報のデータ長より短いファイルへ分解されました。データが切れている可能性があります。

対処）

  出力先ファイルのレコード長を正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 051

  EBCDIC CODESET ERROR

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  UTF-8からのコード変換時、ユーザテーブルは指定できません。

対処）

  XRCRD定義カードのEBCDICコードセットを確認し、ユーザテーブル以外を指定してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 052

  CODE CONVERSION ERROR CODE=code

nn

  : エラーの発生したカード番号

code

  : コード変換できなかったコード(16進数で表示)

内容）

  UTF-8からのコード変換ができません。

対処）

  変換できなかったコードがUTF-8コード体系に合っているか確認してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 053

  OBTAIN ERROR.ER-CODE=code

nn

  : エラーの発生したカード番号

code

  : OBTAINマクロのエラーコード

内容）

  出力ファイル情報の取得に失敗しました。

対処）

  エラーコードを参照し、対処を行ってください。

DD = ddnameBREAK END

ddname

  : 分解先のDD名

内容）

  指定したDDに正しく分解しました（ML=I）

CARD NO: nn

  DATA SET NAME:dsname

内容）

  表示のデータセットに分解しました（ML=I）

MEMBER NAME:memname

内容）

  表示のメンバーに分解しました（ML=I）

ddname : * XRBREAK *

  ** WARNING *** JOINT DATA OVER FLOW

ddname

  : 分解先のDD名

内容）

  **警告** 結合データで桁溢れが発生しています。

対処）

  出力先ファイルのレコード長を正しく指定し、再度実行してください。

DD=ddname: * XRBREAK *

  ** WARNING *** JOINT DATA OVER FLOW

ddname

  : 分解先のDD名

内容）

  **警告** 結合データで桁溢れが発生しています。

対処）

  出力先ファイルのレコード長を正しく指定し、再度実行してください。

CARD NO: nn * XRBREAK * 062

  OUTPUT FILE DCB-INFORMATION AUTO SET ERROR:attribute

nn

  : エラーの発生したカード番号

attribute

  : 取得に失敗したファイルの属性

内容）

  出力ファイルの属性情報の設定に失敗しました。attributeに表示された属性を省略値で分解を行います。

* XRBREAK * 063

  INVALID VERSION

内容）

  結合ファイルが未対応の形式です。

対処）

  XRJOINにXRBREAKで分解可能な形式を指定して再度結合を行ってください。