# 集信側ホストでエラーが発生した場合の詳細コード

完了コードが「16」の場合の詳細コードを以下に示します。

注意

技術サポートサービス窓口にお問い合わせの際は、システムコードをお知らせください。

例）

      完了コード：0000-0000(0000)
                            システムコード

## 相手機種がHULFT for Mainframeの場合

集信側 | 詳細コード | 内容
--- | --- | ---
HULFT | 501 | 集信ファイルアクセスエラーです。
502 | 集信バッファのメモリ確保に失敗しました。
503 | 配信側のHULFTのバージョンが不一致です。
504 | HULFT上のプロトコルエラーが発生しました。
505 | 集信ファイルの出力に失敗しました。
506 | 集信ファイルのアロケーションに失敗しました。
507 | 集信ファイルの解放に失敗しました。
508 | 集信ファイルのオープンに失敗しました。
509 | 集信ファイルのクローズに失敗しました。
510 | 該当ファイルIDが集信管理情報に未登録です。
511 | 該当ファイルIDが集信中です。
512 | 集信側からのキャンセル処理を実行しました。
513 | 集信ファイルが既に存在しています。
514 | 集信後ジョブが失敗しました。
515 | 集信後ジョブがタイムアウトしました。
516 | 集信側で多重度オーバーです。
517 | 配信側ホストは転送テスト機能に対応していません。
520 | 集信管理情報の内容が不適切です。
521 | 転送グループ・ホスト名エラーです。
522 | 配信ファイル名動的変換エラーです。
523 | EBCDICコード間変換に失敗しました。
530 | レコード件数・レコードサイズエラーです。
531 | 外字変換エラーです。
532 | 暗号データの復号化エラーです。
533 | メッセージの動的変換エラーです。
534 | 集信ファイルのボリューム通番が不明です。
535 | データ検証でエラーが発生しました
536 | データ検証でエラーが発生しました(バージョン不整合)
537 | UTF-8からのコード変換時、ユーザテーブルは指定できません。
538 | UTF-8からのコード変換ができません。
540 | 配信側で「XML転送」設定がされています。
541 | 対応していない要求を受け付けました。送信要求などの要求発行が集信に対して発行された場合に発生します。
543 | 詳細ホスト情報の「転送コードセット(KCODETYPE)」に設定されている相手ホストのコードセットとシステム動作環境設定の「転送コードセット(CS4TRNSFR)」に設定されているコードセットの組み合わせがサポートされていることを確認してください。 詳細は、「コード変換 マニュアル」の「変換可能なコードセットの組み合わせ」を参照してください。
HULFT | 544 | 詳細ホスト情報の転送コードセットに設定されているコードセットと、配信管理情報または集信管理情報に設定されているEBCDICセットの組み合わせがサポートされていることを確認してください。 詳細は、「コード変換 マニュアル」の「変換可能なコードセットの組み合わせ」を参照してください。
545 | 高強度暗号強制モードでの通信に失敗しました。 通信相手が以下のすべての条件に合致することを確認してください。 高強度暗号強制モードが有効 HULFT V8.4.0 以上 Ver.8.0.0以降のHULFT暗号オプション（AES）がインストールされている
546 | システム動作環境設定の高強度暗号強制モードと、管理情報の暗号キー長に不整合があります。 高強度暗号強制モードが有効の場合は、暗号キーに64桁の16進文字列を設定してください。 高強度暗号強制モードが無効の場合は、暗号キーに0または8～20バイトの英数字を設定してください。 強制モードが有効の時、簡易転送はできません。
HULFT-SAN (FAL) | 591 | マルチボリューム区分にマルチが指定されています。
592 | 集信ファイルが世代管理ファイルになっています。
593 | 登録モードに追加が指定されています。
594 | 集信形態に複数集信が指定されています。
595 | 印刷文字が指定されています。
596 | 指定されたUNITがMT装置です。
597 | 集信管理情報にクラスが指定されています。
HULFT-SAN (XLD) | 591 | 共有ボリュームのオープンでエラーが発生しました。
592 | 共有ボリュームからの読み込みでエラーが発生しました。

## 相手機種がHULFT for UNIX/Linux、HULFT for Windows、またはHULFT for IBMiの場合

相手機種の以下マニュアルを参照してください。

HULFT10 for Windows エラーコード・メッセージ : 配信プログラムの完了コード

HULFT10 for Linux/AIX エラーコード・メッセージ : 配信プロセスの完了コード

HULFT10 for IBMi エラーコード・メッセージ : 配信プログラムの完了コード