# ジョブ実行結果通知のメッセージ

    * XRSNDRC * MANAGEMENT FILE OPEN FAILED

内容）

  集配信管理ファイルのオープンに失敗しました。

対処）

  集配信管理ファイルに何らかの障害が発生しています。VSAMの詳細コードを参照し､適切な処置を行ってください。

    * XRSNDRC * HOST CARD NOTHING

内容）

  定義カードに接続先ホスト名が指定されていません。

対処）

  接続先ホスト名は必須パラメータです。正しく設定してください。

    * XRSNDRC * HOST INF GET ERROR

内容）

  詳細ホスト情報の読み込みに失敗しました。

対処）

  ホスト情報を確認してください。

    * XRSNDRC * ISP OPEN FAILED RC=code

code

  : 通信エラーコード(「通信エラーコード一覧」参照)

内容）

  TCPIP for MVSのオープンに失敗しました。

対処）

  TCPIP for MVSが立ち上がっていない。TCPIP for MVS応用アプリ名が定義されていない等が考えられます。通信エラーコードの対処を行い、再度実行してください。

    * XRSNDRC * ISP CONN FAILED RC=code

code

  : 通信エラーコード(「通信エラーコード一覧」参照)

内容）

  相手ホストとの接続に失敗しました。

対処）

  相手ホストの要求受付が立ち上がっていない、要求受付ポート番号が違う等が考えられます。通信エラーコードの対処を行い、再度実行してください。

    * XRSNDRC * ISP CONV FAILED RC=code

code

  : 通信エラーコード(「通信エラーコード一覧」参照)

内容）

  相手ホストとの通信に失敗しました。

対処）

  相手ホストの要求受付が終了した等が考えられます。通信エラーコードの対処を行い、再度実行してください。

    * XRSNDRC * MESSAGE SEND SUCCESSFUL HOST=host

host

  : ホスト名

内容）

  該当ホストにメッセージが通知されました。

    * XRSNDRC * SNDRC ERROR RC=code

code

  : 通信エラーコード(「通信エラーコード一覧」参照)

内容）

  相手ホストからエラーが返ってきました。

対処）

  相手ホストのエラーを確認してください。

    * XRSNDRC * ERROR-CODE LENGTH ERROR

内容）

  XRCARD定義カードの完了コードの長さが4バイトを超えています。

対処）

  XRCARD定義カードの完了コードの長さを確認してください。

    * XRSNDRC * HOST-NAME LENGTH ERROR

内容）

  XRCARD定義カードのホスト名の長さが50バイトを超えています。

対処）

  XRCARD定義カードのホスト名の長さを確認してください。

    * XRSNDRC * RECONNECT ON HULFT7 MODE

内容）

  要求受付側がHULFT7以下だったため、HULFT7通信モードで再接続します。

    * XRSNDRC * PROTOCOL VERSION IS 8 OR OVER

内容）

  要求受付側ホストはHULFT Ver.8以上ですが、HULFT7通信モードが有効になっています。

    * XRSNDRC * REQUESTS CANNOT BE ISSUED IN FORCED STRONG KEY MODE BECAUSE USE HULFT7 COMM. MODE IS SET TO "Y"
                H=host

host

  : ホスト名

内容）

  高強度暗号強制モードが有効になっていますが、HULFT7通信モードが有効になっているため通信に失敗しました。

対処）

  HULFT7通信モードを無効にし、再度要求を発行してください。

    * XRSNDRC * FAILED TO COMMUNICATE IN FORCED STRONG KEY MODE
                H=host

host

  : ホスト名

内容）

  高強度暗号強制モードが有効になっていますが、相手がV8.4未満、または高強度暗号強制モードが無効であるため通信に失敗しました。

対処1）

  相手ホストのバージョンを確認してください。

対処2）

  相手ホストが高強度暗号強制モードが有効になっているかを確認してください。