# ユーザ固有メッセージ付加機能

複数のHULFTが起動しているとき、コンソールに表示されたメッセージをどのHULFTが表示したのか判別しやすくするために、メッセージにユーザ固有のメッセージを付加することができます。

付加するメッセージは、システム動作環境設定のユーザ固有メッセージ（CONSMSG）で設定します。システム動作環境設定については、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS アドミニストレーション マニュアル : 各項目の説明

設定したユーザ固有メッセージは、配信、集信、要求受付が出力するメッセージのメッセージ番号とメッセージ本文の間に付加されます。

例) メッセージが「XR0001 ISP OPEN SUCCESSFUL」の場合

CONSMSGの値 | 表示されるメッセージ
--- | ---
未定義または空白 | XR0001 ISP OPEN SUCCESSFUL
1234ABCD | XR0001 1234ABCD ISP OPEN SUCCESSFUL

ユーザ固有メッセージ付加機能の対象となるのは、配信処理、集信処理、要求受付処理が出力するメッセージすべてです。

メッセージ種 | 配信制御 | 配信処理 | 集信処理 | 要求受付 | 操作ログ
メッセージ番号の 接頭辞 | XRxxxx | XRTxxxx | XRRxxxx XRMxxxx | XRAxxxx | XROPxxxx

xxxx、xx | : | メッセージ番号

= 備考 =

以下のメッセージでは、システム動作環境設定のユーザ固有メッセージ（CONSMSG）の設定は無視されます。ユーザ固有メッセージは出力されません。

- XRC9999

- XRY0001～XRY0003