# 集信履歴リスト出力のメッセージ

    *XRLOGGET*  **TRANSFER LOG FILE  ACCESS ERROR IS DETECTED RC=code FDBK=fdbk**

code

  : 完了コード(「ファイルアクセスエラーコード一覧」参照)

fdbk

  : VSAMマクロの詳細コード

内容）

  集配信履歴ファイルの読み込みに失敗しました。

対処）

  エラーコードを参照し、対処を行ってください。

    *XRRLOGF5*  **SORT UNSUCCESSFUL R/C=code**

code

  : ソートの完了コード

内容）

  ソートマクロがエラーで終了しました。

対処）

  SYSOUT DD文に詳細なメッセージが出力されています。メッセージの詳細はDFSORTメッセージコードおよび診断の手引きを参照し、JCLのSORTWK01定義内容を確認してください。

    *XRRLOGFL*  **SORT UNSUCCESSFUL R/C=code**

code

  : ソートの完了コード

内容）

  ソートマクロがエラーで終了しました。

対処）

  SYSOUT DD文に詳細なメッセージが出力されています。メッセージの詳細はDFSORTメッセージコードおよび診断の手引きを参照し、JCLのSORTWK01定義内容を確認してください。

    *XRRHLGL*  **SORT UNSUCCESSFUL R/C=code**

code

  : ソートの完了コード

内容）

  ソートマクロがエラーで終了しました。

対処）

  SYSOUT DD文に詳細なメッセージが出力されています。メッセージの詳細はDFSORTメッセージコードおよび診断の手引きを参照し、JCLのSORTWK01定義内容を確認してください。

    *XRRLOGL*  **SORT UNSUCCESSFUL R/C=code**

code

  : ソートの完了コード

内容）

  ソートマクロがエラーで終了しました。

対処）

  SYSOUT DD文に詳細なメッセージが出力されています。メッセージの詳細はDFSORTメッセージコードおよび診断の手引きを参照し、JCLのSORTWK01定義内容を確認してください。

    *XRRLOGF8*  **SORT UNSUCCESSFUL R/C=code**

code

  : 完了コード

内容）

  ソート処理に失敗しました。

対処）

  JCLのSORTWK01定義内容を確認してください。

    *XRRLOGF5*  CARD-NO:nn **PARAMETER CARD ERROR**

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  上記のカード番号のXRCRD定義カードの指定方法が間違っています。

対処）

  JCLのXRCRD定義カードを確認してください。

    *XRRLOGFL*  CARD-NO:nn **PARAMETER CARD ERROR**

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  上記のカード番号のXRCRD定義カードの指定方法が間違っています。

対処）

  JCLのXRCRD定義カードを確認してください。

    *XRRHLGL*  CARD-NO:nn **PARAMETER CARD ERROR**

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  上記のカード番号のXRCRD定義カードの指定方法が間違っています。

対処）

  JCLのXRCRD定義カードを確認してください。

    *XRRLOGL*  CARD-NO:nn **PARAMETER CARD ERROR**

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  上記のカード番号のXRCRD定義カードの指定方法が間違っているか、またはXRCRD定義カードが6行以上にまたがって指定されています。

対処）

  JCLのXRCRD定義カードを確認してください。

    *XRRLOGF8*  CARD-NO:nn **PARAMETER CARD ERROR**

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  上記のカード番号のXRCRD定義カードの指定方法が間違っています。

対処）

  JCLのXRCRD定義カードを確認してください。

    *XRRLOGF5*  CARD-NO:nn **PARAMETER CARD OVER**

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カード数が100を超えています。

対処）

  JCLのXRCRD定義カード数を100以下にしてください。

    *XRRLOGFL*  CARD-NO:nn **PARAMETER CARD OVER**

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カード数が100を超えています。

対処）

  JCLのXRCRD定義カード数を100以下にしてください。

    *XRRHLGL*  CARD-NO:nn **PARAMETER CARD OVER**

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カード数が100を超えています。

対処）

  JCLのXRCRD定義カード数を100以下にしてください。

    *XRRLOGL*  CARD-NO:nn **PARAMETER CARD OVER**

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カード数が100を超えています。

対処）

  JCLのXRCRD定義カード数を100以下にしてください。

    *XRRLOGF8*  CARD-NO:nn **PARAMETER CARD OVER**

nn

  : エラーの発生したカード番号

内容）

  XRCRD定義カード数が100を超えています。

対処）

  JCLのXRCRD定義カード数を100以下にしてください。