# ホスト別配信多重度消費状態修正のメッセージ

    * XRHSMVFY *  MULTIPLEX=multi,MAX=max,HOST=host

multi

  : 消費されたままになっているホスト別配信多重度

max

  : 詳細ホスト情報に指定しているホスト別配信多重度

host

  : 対象のホスト名

内容）

  ホスト別配信多重度が消費されたままになっている状態のホストを表示しました。

対処）

  ホスト別配信多重度が不正に消費された状態となっています。

  配信プログラムを停止し、修正機能を実行して不正な状態を解消してください。

    * XRHSMVFY *  DISPLAY NORMAL END

内容）

  表示機能が正常終了しました。

対処）

  ホスト情報が表示されていない場合は、ホスト別配信多重度は正常な状態です。

  修正機能を実行する必要はありません。

    * XRHSMVFY *  DISPLAY ABEND

内容）

  表示機能が異常終了しました。

対処）

  一緒に出力されているエラーメッセージの内容に従って対処してください。

    * XRHSMVFY *  VERIFY NORMAL END

内容）

  ホスト別配信多重度が消費されたままになっている状態を修正しました。

対処）

  配信プログラムを再起動してください。

    * XRHSMVFY *  VERIFY ABEND

内容）

  ホスト別配信多重度が消費されたままになっている状態を修正できませんでした。

対処）

  一緒に出力されているエラーメッセージの内容に従って対処してください。

    * XRHSMVFY *  EXEC PARAMETER ERROR

内容）

  実行パラメータのエラーです。

対処）

  実行パラメータを正しく指定し、再度実行してください。

    * XRHSMVFY *  SYSTEM CONTROL FILE OPEN ERROR R/C=code FDBK=fdbk

code

  : 完了コード

fdbk

  : VSAMマクロの詳細コード(｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣参照)

内容）

  システム制御ファイルへのオープンに失敗しました。

対処）

  システム動作環境設定に指定したシステム制御ファイルが正しいか確認してください。

    * XRHSMVFY *  SYSTEM CONTROL FILE  ACCESS ERROR TYPE=type R/C=code FDBK=fdbk

type

  : 弊社内部で使用する値です。フィードバックコードのみで解決しない場合は、フィードバックコードとtypeの値を、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

code

  : 完了コード

fdbk

  : VSAMマクロの詳細コード(｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣参照)

内容）

  システム制御ファイルへのアクセスでエラーが発生しました。

対処）

  システム動作環境設定に指定したシステム制御ファイルが正しいか確認してください。

    * XRHSMVFY *  UNABLE TO VERIFY BECAUSE SEND PROGRAM IS RUNNING

内容）

  配信プログラムが起動しているため、修正機能が実行できませんでした。

対処）

  配信プログラムを停止して、再度実行してください。