# XRSYSIN定義カードのエラーメッセージ

XRP0001

  PORT IS FROM 1 TO 65535. IGNORE

内容）

  PORTNOパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  「1」から「65535」までの数値で設定しているか確認してください。

XRP0003

  UNIT NAME IS INVALID. IGNORE

内容）

  UNITパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  UNIT名を8文字以内で設定しているか確認してください。

XRP0004

  STARTED TASK NAME IS INVALID. IGNORE

内容）

  START-TASKパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  ジョブ名が8文字以内で設定しているか確認してください。また、英大文字ではじまっているか確認してください。

XRP0005

  TASK COUNT IS FROM 1 TO 100. IGNORE

内容）

  TASK-CNTパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  「1」から「100」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0008

  TASK ABNORMAL IS 'ABEND' OR 'CONTINUE'. IGNORE

内容）

  TASK-ABENDパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  「CONTINUE」か「ABEND」を設定しているか確認してください。

XRP0009

  THIS PARAMETER IS UNDEFINED. paracard

paracard

  : パラメータカードの内容

内容）

  不明なパラメータカードが指定されています。(ML=W)

対処）

  定義されているパラメータカードを指定してください。

XRP0010

  XRSYSIN DD STATEMENT MISSING

内容）

  XRSYSIN DDが指定されていません。(ML=W)

XRP0011

  HOSTNAME IS INVALID. IGNORE

内容）

  HOST-NAMEパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  ホスト名を8文字以内で設定しているか確認してください。また、英大文字ではじまっているか確認してください。

XRP0012

  DATA COUNT CHECK PARAMETER IS 'Y' OR 'N'. IGNORE

内容）

  DATACHKパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  「Y」か「N」を設定しているか確認してください。

XRP0013

  RETRY IS FROM 0 TO 32760. IGNORE

内容）

  RETRYパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  「0」から「32760」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0014

  QUEUE SCRATCH PARAMETER IS 'Y' OR 'N'. IGNORE

内容）

  QDELパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  「Y」か「N」を設定しているか確認してください。

XRP0015

  DOMAIN NAME IS INVALID. IGNORE

内容）

  DOMAINパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  ドメイン名を68文字以内で設定しているか確認してください。また、英大文字ではじまっているか確認してください。

XRP0016

  PREFIX IS INVALID. IGNORE

内容）

  PREFIXパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  配信ワークファイルの第一修飾子を8文字以内で設定しているか確認してください。また、英大文字ではじまっているか確認してください。

XRP0017

  HOST CHARA IS UPPER OR LOWER CHARA. IGNORE

内容）

  HSTCHAパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「L」を設定します。(ML=W)

対処）

  「U(大文字)」か「L(小文字)」を指定しているか確認してください。

XRP0018

  COMPRESS WORK FILE IS FROM 500 TO 32760. IGNORE

内容）

  CMPBLKパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「32760」を設定します。(ML=W)

対処）

  「500」から「32760」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0019

  RECLEN PARAMATER IS 'Y' OR 'N'. IGNORE

内容）

  RECLENパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「N」を設定します。(ML=W)

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

XRP0020

  JOB-TIME IS FROM 0 TO 1440. IGNORE

内容）

  JOBTIMEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「15」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」から「1440」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0021

  PSCHG PARAMETER IS 0 ,1 ,B ,F ,9 ,S ,N;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  PSCHGパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」「1」「B」「F」「9」「S」「N」のいずれかを指定しているか確認してください。

XRP0022

  PSASCII PARAMETER IS '1' OR '2';USE INITIAL VALUE 1

内容）

  PSASCIIパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「1」を設定します。(ML=W)

対処）

  「1」か「2」を指定しているか確認してください。

XRP0023

  PSEBCDIC PARAMETER IS '1' OR '2';USE INITIAL VALUE 1

内容）

  PSEBSDICパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「1」を設定します。(ML=W)

対処）

  「1」か「2」を指定しているか確認してください。

XRP0024

  DYNAMIC-DIRECT PARAMETER IS 'Y' OR 'N';USE INITIAL VALUE N

内容）

  DYNAMIC-DIRECTパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「N」を設定します。(ML=W)

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

XRP0025

  SCANMODE PARAMETER IS N OR A;USE INITIAL VALUE N

内容）

  SCANMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「N」を設定します。(ML=W)

対処）

  「A」か「N」を指定しているか確認してください。

XRP0026

  WORKVOLMODE PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  WORKVOLMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0027

  ENDERRMODE PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  ENDERRMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0028

  TGRPCHK PARAMETER IS FROM 0 TO 2;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  TGRPCHKパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」「1」「2」のいずれかを指定しているか確認してください。

XRP0029

  HSTCHK PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  HSTCHKパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0030

  INIT-UNIT IS INVALID;USE INITIAL VALUE 'SYSDA'

内容）

  INIT-UNITパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「SYSDA」を設定します。(ML=W)

対処）

  INIT-UNIT名を8文字以内で設定しているか確認してください。

XRP0031

  JLIB1 IS INVALID

内容）

  JLIB1パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0032

  JLIB2 IS INVALID

内容）

  JLIB2パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0033

  JLIB3 IS INVALID

内容）

  JLIB3パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0034

  JELIB1 IS INVALID

内容）

  JELIB1パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0035

  JELIB2 IS INVALID

内容）

  JELIB2パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0036

  JELIB3 IS INVALID

内容）

  JELIB3パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0037

  JCAT1 IS INVALID

内容）

  JCAT1パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0038

  JCAT2 IS INVALID

内容）

  JCAT2パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0039

  JCAT3 IS INVALID

内容）

  JCAT3パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0040

  JECAT1 IS INVALID

内容）

  JECAT1パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0041

  JECAT2 IS INVALID

内容）

  JECAT2パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0042

  JECAT3 IS INVALID

内容）

  JECAT3パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0046

  CLEARMODE PARAMETER IS SNDBEFORE OR SNDAFTER;USE INITIAL VALUE SNDBEFORE

内容）

  CLEARMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「B」を設定します。(ML=W)

対処）

  「A」か「B」を指定しているか確認してください。

XRP0047

  JESC IS INVALID; USE INITIAL VALUE '$'

内容）

  JESCパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「$」を設定します。(ML=W)

対処）

  1バイトの英数字または記号を指定してください。

XRP0048

  SNDRETRY PARAMETER IS FROM 0 TO 9999;USE INITIAL VALUE 10

内容）

  SNDRETRYパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「10」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」から「9999」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0049

  SNDRTIME PARAMETER IS FROM 0 TO 1440;USE INITIAL VALUE 10

内容）

  SNDRTIMEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「10」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」から「1440」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0050

  EUCSP PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 1

内容）

  EUCSPパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「1」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0051

  SNDBNO PARAMETER IS FROM 1 TO 255;USE INITIAL VALUE 5

内容）

  SNDBNOパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「5」を設定します。(ML=W)

対処）

  「1」から「255」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0052

  RCVBNO PARAMETER IS FROM 1 TO 255;USE INITIAL VALUE 5

内容）

  RCVBNOパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「5」を設定します。(ML=W)

対処）

  「1」から「255」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0053

  INTRCNT PARAMETER IS FROM 0 TO 999;USE INITIAL VALUE 3

内容）

  INTRCNTパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「3」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」から「999」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0054

  INTRTIME PARAMETER IS FROM 0 TO 9999;USE INITIAL VALUE 10

内容）

  INTRTIMEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「10」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」から「9999」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0055

  RCVOVER-RTY PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  RCVOVER-RTYパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0056

  EBCDIC PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  EBCDICパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0057

  STATUSDISPLAY PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 1

内容）

  STATUSDISPLAYパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「1」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0058

  LOGDELTHRESHOLD PARAMETER IS FROM 0 TO 999999;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  LOGDELTHRESHOLDパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」から「999999」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0059

  LOGKEEPCOUNT PARAMETER IS FROM 0 TO 999999

内容）

  LOGKEEPCOUNTパラメータカードの指定に誤りがあります。履歴レコードの削除は行われません。(ML=W)

対処）

  「0」から「999999」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0060

  GAIJIFILE PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  GAIJIFILEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0061

  GAIJIERR PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  GAIJIERRパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0063

  SOCKERR-AUTORETRY PARAMETER IS FROM 0 TO 9;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  SOCKERR-AUTORETRYパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」から「9」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0064

  RETRYTIME PARAMETER IS FROM 0 TO 99999;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  RETRYTIMEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」から「99999」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0065

  MSGDYNPARM PARAMETER IS FROM 0 TO 3;USE INITIAL VALUE 3

内容）

  MSGDYNPARMパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「3」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」から「3」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0066

  LOGKEEPCOUNT IS NOT SPECIFIED

内容）

  LOGKEEPCOUNTパラメータカードが指定されていません。(ML=W)

対処）

  LOGDELTHRESHOLDパラメータを指定したときは必須項目です。2つの項目を確認してください。

XRP0067

  LOGKEEPCOUNT IS GREATER THAN LOGDELTHRESHOLD

内容）

  ログ保持件数(LOGKEEPCOUNT)の値がログ削除しきい値(LOGDELTHRESHOLD)を超えています。(ML=W)

対処）

  ログ保持件数はログ削除しきい値より少ない値を指定してください。

XRP0068

  JLIB1 IS NOT SPECIFIED;IGNORE

内容）

  JLIB1パラメータカードが指定されていません。(ML=W)

対処）

  STEPLIBには3つまで、ライブラリを指定することが可能です。JLIB1から順に指定されているか確認してください。

XRP0069

  JELIB1 IS NOT SPECIFIED;IGNORE

内容）

  JELIB1パラメータカードが指定されていません。(ML=W)

対処）

  STEPLIBには3つまで、ライブラリを指定することが可能です。JELIB1から順に指定されているか確認してください。

XRP0070

  JCAT1 IS NOT SPECIFIED;IGNORE

内容）

  JCAT1パラメータカードが指定されていません。(ML=W)

対処）

  STEPCATには3つまで、カタログ簿データセットを指定することが可能です。JCAT1から順に指定されているか確認してください。

XRP0071

  JECAT1 IS NOT SPECIFIED;IGNORE

内容）

  JECAT1パラメータカードが指定されていません。(ML=W)

対処）

  STEPCATには3つまで、カタログ簿データセットを指定することが可能です。JECAT1から順に指定されているか確認してください。

XRP0072

  CIPHERTYPE PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  CIPHERTYPEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0098

  TIMEOUT IS INVALID. IGNORE

内容）

  TIMEOUTパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  タイムアウトの値が正しい値に設定されているか確認してください。

XRP0099

  TCPIP ADDRESS SPACE NAME IS INVALID. IGNORE

内容）

  TCPIPのパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  8文字以内で設定しているか確認してください。

XRP0100

  RECEIVE TASK NAME IS INVALID. IGNORE

内容）

  RECV-TASKパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「HULRCV」を設定します。(ML=W)

対処）

  8文字以内の英数字を設定しているか確認してください。

XRP0101

  PRODUCTKEY IS INVALID. IGNORE

内容）

  PRODUCTKEYパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=E)

対処）

  正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0102

  SERIALNO IS INVALID. IGNORE

内容）

  SERIALNOパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=E)

対処）

  正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0103

  JOBNM IS INVALID. IGNORE

内容）

  JOBNMパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  8バイトの正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0104

  MSGCLASS IS INVALID;USE INITIAL VALUE B

内容）

  MSGCLASSパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「B」を設定します。(ML=W)

対処）

  1バイトの正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0105

  CLASS IS INVALID;USE INITIAL VALUE A

内容）

  CLASSパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「A」を設定します。(ML=W)

対処）

  1バイトの正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0106

  JOBOP1 IS INVALID. IGNORE

内容）

  JOBOP1パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  20バイトの正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0107

  JOBOP2 IS INVALID. IGNORE

内容）

  JOBOP2パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  30バイトの正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0111

  SAN-VER5 PARAMETER IS 'H' OR 'F'.USE INITIAL VALUE H

内容）

  SAN-VER5パラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「H」を設定します。(ML=W)

対処）

  「H」か「F」を指定しているか確認してください。

XRP0112

  RESENDDEL PARAMETER IS 0, 1, 2, 3, 9;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  RESENDDELパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」「1」「2」「3」「9」のいずれかを設定しているか確認してください。

XRP0114

  REQWAITMODE PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  REQWAITMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0115

  CONSMSG LENGTH OVER

内容）

  CONSMSGパラメータカードに指定できるバイト数を超えました。CONSMSGパラメータカードに指定できるバイト数分だけ設定します。(ML=W)

XRP0116

  DEFER PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  DEFERパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0117

  APTHSTCHK PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  APTHSTCHK パラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0118

  USRIDCHKMODE PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  USRIDCHKMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0122

  PROCTRANSTYPE PARAMETER IS N,S,R,A;USE INITIAL VALUE A

内容）

  PROCTRANSTYPEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「A」を設定します。(ML=W)

対処）

  「N」、「S」、「R」、「A」のいずれかを設定しているか確認してください。

XRP0124

  OPLSELECT PARAMETER IS FROM 0 TO 3;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  OPLSELECTパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」から「3」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0125

  OPLCMD1 PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLCMD1パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0126

  OPLCMD2 PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLCMD2パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0127

  PARAMETER VALUES OF OPLCMD1 AND OPLCMD2 ARE THE SAME

内容）

  OPLCMD1パラメータカードとOPLCMD2 パラメータカードの指定値が同じです。(ML=W)

対処）

  OPLCMD1パラメータカードとOPLCMD2 パラメータカードを正しく設定してください。

XRP0128

  OPLFILE1 PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLFILE1パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0129

  OPLFILE2 PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLFILE2パラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0130

  PARAMETER VALUES OF OPLFILE1 AND OPLFILE2 ARE THE SAME

内容）

  OPLFILE1パラメータカードとOPLFILE2 パラメータカードの指定値が同じです。(ML=W)

対処）

  OPLFILE1パラメータカードとOPLFILE2 パラメータカードを正しく設定してください。

XRP0131

  OPLCHARCTER LENGTH OVER

内容）

  OPLCHARACTERパラメータカードに指定できるバイト数を超えました。OPLCHARCTERパラメータカードに指定できるバイト数分だけ設定します。(ML=W)

XRP0133

  JCLRETRY PARAMETER IS FROM 0 TO 9999;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  JCLRETRY パラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」から「9999」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0134

  JCLRTIME PARAMETER IS FROM 0 TO 1440;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  JCLRTIME パラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」から「1440」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0135

  OPLCMDBKVOL PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLCMDBKVOLパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  VOLUME通番を6文字以内で設定しているか確認してください。

XRP0136

  OPLFILEBKVOL PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLFILEBKVOLパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  VOLUME通番を6文字以内で設定しているか確認してください。

XRP0137

  OPLUNIT PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLUNITパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  UNIT名を8文字以内で設定しているか確認してください。

XRP0138

  OPLCMDBK PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLCMDBKパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0139

  OPLFILEBK PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLFILEBKパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0140

  OPLBKJOBNM PARAMETER IS INVALID

内容）

  OPLBKJOBNMパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  8バイトの正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0141

  HULPRMFILE PARAMETER IS INVALID

内容）

  HULPRMFILEパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0142

  PARAMETER VALUES OF OPLCMDBK AND OPLFILEBK ARE THE SAME

内容）

  OPLFILEBKパラメータカードとOPLCMDBKパラメータカードの指定値が同じです。(ML=W)

対処）

  OPLFILEBKパラメータカードとOPLCMDBKパラメータカードを正しく設定してください。

XRP0144

  CNVLENCHK PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  CNVLENCHKパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として 「0」 を設定します。（ML=W）

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0147

  SNDSOCKSIZE PARAMETER IS 0 OR FROM 4096 TO 262144;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  SNDSOCKSIZEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「4096」から「262144」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0148

  RCVSOCKSIZE PARAMETER IS 0 OR FROM 4096 TO 524288;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  RCVSOCKSIZEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「4096」から「524288」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0149

  DATEFMT PARAMETER IS '1' OR '2' OR '3';USE INITIAL VALUE 1

内容）

  DATEFMTパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「1」を設定します。(ML=W)

対処）

  日付形式に「1」「2」「3」のいずれかを指定しているか確認してください。

XRP0150

  HULLANG PARAMETER IS 'JPN' OR 'ENG';USE INITIAL VALUE JPN

内容）

  HULLANGパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「JPN」を設定します。(ML=W)

対処）

  HULFT本体動作言語に「JPN」か「ENG」を指定しているか確認してください。

XRP0153

  TTMODE PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  TTMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0154

  TTRCVOMIT PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  TTRCVOMITパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0155

  TTRCVFILOUTPUT PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  TTRCVFILOUTPUTパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0156

  TTPRESNDJOB PARAMETER IS '0' OR '1' OR '2';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  TTPRESNDJOBパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」か「2」を指定しているか確認してください。

XRP0157

  TTSNDJOB PARAMETER IS '0' OR '1' OR '2';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  TTSNDJOBパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」か「2」を指定しているか確認してください。

XRP0158

  TTRCVJOB PARAMETER IS '0' OR '1' OR '2';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  TTRCVJOBパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」か「2」を指定しているか確認してください。

XRP0159

  TTSNDRCVLOG PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 1

内容）

  TTSNDRCVLOGパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「1」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0161

  SND-SEQNO-THRESHOLD PARAMETER IS FROM 0 TO 999999999999999;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  SND-SEQNO-THRESHOLDパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」から「999999999999999」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0162

  RESND-QUELISTNO-THRESHOLD PARAMETER IS FROM 0 TO 99999999;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  RESND-QUELISTNO-THRESHOLDパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」から「99999999」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0163

  OUTSTSKID PARAMETER IS 'Y' OR 'N';USE INITIAL VALUE N

内容）

  OUTSTSKIDパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「N」を設定します。(ML=W)

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

XRP0164

  CNSSELECT PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  CNSSELECTパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0165

  RPREFIX IS INVALID. IGNORE

内容）

  RPREFIXパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  RPREFIX名を8文字以内で設定しているか確認してください。

XRP0167

  TERMLICENSEKEY IS INVALID. IGNORE

内容）

  TERMLICENSEKEYパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=E)

対処）

  正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0168

  HULCHARSET PARAMETER IS INVALID;USE INITIAL VALUE 939

内容）

  HULCHARSETパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「939」を設定します。(ML=W)

対処）

  使用しているエミュレータのCCSID（コード化文字セット識別コード）の値を指定してください。 詳細は、「アドミニストレーション マニュアル」を参照してください。

XRP0169

  CS4TRNSFR PARAMETER IS INVALID;USE INITIAL VALUE I

内容）

  CS4TRNSFRパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「I」を設定します。(ML=W)

対処）

  「I」を指定しているか確認してください。

XRP0170

  OPLEBCDIC PARAMETER IS A ,B ,E ,F ,H

内容）

  OPLEBCDICパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  「A」「B」「E」「F」「H」のいずれかを指定しているか確認してください。

XRP0171

  INDOPTVAR PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  INDOPTVARパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0172

  LISTEN PARAMETER IS 0 OR FROM 1 TO 2147483647;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  LISTENパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」から「2147483647」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0173

  SND-START-MODE IS INVALID;USE INITIAL VALUE WARM

内容）

  SND-START-MODEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「WARM」を設定します。（ML=W）

対処）

  「WARM」「COLD」「COLD2」「COLD3」のいずれかを指定しているか確認してください。

XRP0174

  RCV-APPLNM IS INVALID. IGNORE

内容）

  RCV-APPLNMパラメータカードの指定に誤りがあります。（ML=W）

対処）

  8文字以内の英数字を設定しているか確認してください。

XRP0175

  RCV-MAXCON PARAMETER IS FROM 1 TO 100;USE INITIAL VALUE 16

内容）

  RCV-MAXCONパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「16」を設定します。（ML=W）

対処）

  「1」から「100」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0176

  RCV-RECCHK PARAMETER IS 'Y' OR 'N';USE INITIAL VALUE N

内容）

  RCV-RECCHKパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「N」を設定します。（ML=W）

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

XRP0177

  RCV-FILE-WAIT PARAMETER IS 'Y' OR 'N';USE INITIAL VALUE N

内容）

  RCV-FILE-WAITパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「N」を設定します。（ML=W）

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

XRP0178

  RCV-FILE-SEARCH PARAMETER IS 'V' OR 'C';USE INITIAL VALUE V

内容）

  RCV-FILE-SEARCHパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「V」を設定します。（ML=W）

対処）

  「V」か「C」を指定しているか確認してください。

XRP0179

  RCV-FILE-RETRY PARAMETER IS FROM 0 TO 9999;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  RCV-FILE-RETRYパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。（ML=W）

対処）

  「0」から「9999」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0180

  RCV-FILE-RTIME PARAMETER IS FROM 0 TO 32760;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  RCV-FILE-RTIMEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。（ML=W）

対処）

  「0」から「32760」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0181

  RCV-JOBWTIME PARAMETER IS FROM 1 TO 1440;USE INITIAL VALUE 15

内容）

  RCV-JOBWTIMEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「15」を設定します。（ML=W）

対処）

  「1」から「1440」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0182

  RCV-CHRSET PARAMETER IS '0' OR 'S';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  RCV-CHRSETパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。（ML=W）

対処）

  「0」か「S」を指定しているか確認してください。

XRP0184

  RCV-TIMEOUT PARAMETER IS FROM 10 TO 259200;USE INITIAL VALUE 3600

内容）

  RCV-TIMEOUTパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「3600」を設定します。（ML=W）

対処）

  「10」から「259200」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0185

  APT-APPLNM IS INVALID. IGNORE

内容）

  APT-APPLNMパラメータカードの指定に誤りがあります。（ML=W）

対処）

  8文字以内の英数字を設定しているか確認してください。

XRP0186

  APT-MAXCON PARAMETER IS FROM 1 TO 100;USE INITIAL VALUE 16

内容）

  APT-MAXCONパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「16」を設定します。（ML=W）

対処）

  「1」から「100」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0188

  APT-TIMEOUT PARAMETER IS FROM 10 TO 259200;USE INITIAL VALUE 3600

内容）

  APT-TIMEOUTパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「3600」を設定します。（ML=W）

対処）

  「10」から「259200」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0189

  ALLOWSNDREQ PARAMETER IS 'Y' OR 'N';USE INITIAL VALUE Y

内容）

  ALLOWSNDREQパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「Y」を設定します。（ML=W）

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

XRP0190

  ALLOWPOSTRJOBRSLT PARAMETER IS 'Y' OR 'N';USE INITIAL VALUE Y

内容）

  ALLOWPOSTRJOBRSLTパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「Y」を設定します。（ML=W）

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

XRP0191

  ALLOWJOBRSLTNTFY PARAMETER IS 'Y' OR 'N';USE INITIAL VALUE Y

内容）

  ALLOWJOBRSLTNTFYパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「Y」を設定します。（ML=W）

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

XRP0192

  ALLOWRMTJOBEXE PARAMETER IS 'Y' OR 'N';USE INITIAL VALUE Y

内容）

  ALLOWRMTJOBEXEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「Y」を設定します。（ML=W）

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

XRP0193

  ALLOWINSTTRANS PARAMETER IS 'Y' OR 'N';USE INITIAL VALUE Y

内容）

  ALLOWINSTTRANSパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「Y」を設定します。（ML=W）

対処）

  「Y」か「N」を指定しているか確認してください。

XRP0194

  INSTTRANSCODCNV PARAMETER IS 'S' OR 'R';USE INITIAL VALUE R

内容）

  INSTTRANSCODCNVパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「R」を設定します。（ML=W）

対処）

  「S」か「R」を指定しているか確認してください。

XRP0195

  INSTTRANSEBCDIC PARAMETER IS 0 ,A ,B ,C ,D ,E ,F ,G ,H ,V ,W ,X;USE INITIAL VALUE 0

内容）

  INSTTRANSEBCDICパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。（ML=W）

対処）

  「0」「A」「B」「C」「D」「E」「F」「G」「H」「V」「W」「X」を指定しているか確認してください。

XRP0197

  INSTTRANSRCVUNIT PARAMETER IS INVALID

内容）

  INSTTRANSRCVUNITパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  8桁の正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0198

  INSTTRANSRCVSPACE IS INVALID;USE INITIAL VALUE (CYL,(5,3),RLSE)

内容）

  INSTTRANSRCVSPACEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「(CYL,(5,3),RLSE)」を設定します。（ML=W）

対処）

  正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0199

  INSTTRANSRCVDCB IS INVALID;USE INITIAL VALUE (RECFM=VB,LRECL=256,BLKSIZE=6233)

内容）

  INSTTRANSRCVDCBパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「(RECFM=VB,LRECL=256,BLKSIZE=6233)」を設定します。（ML=W）

対処）

  正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0200

  INSTTRANSMFRCVORG PARAMETER IS 'S' OR 'R';USE INITIAL VALUE S

内容）

  INSTTRANSMFRCVORGパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「S」を設定します。（ML=W）

対処）

  「S」か「R」を指定しているか確認してください。

XRP0201

  INSTTRANSCMDQUE PARAMETER IS INVALID

内容）

  INSTTRANSCMDQUEパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  データセットの命名規約に従って指定しているか確認してください。

XRP0202

  CONSOLELOG PARAMETER IS 000 ,001 ,010 ,011 ,100 ,101 ,110 ,111;USE INITIAL VALUE 111

内容）

  CONSOLELOGパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「111」を設定します。（ML=W）

対処）

  「000」「001」「010」「011」「100」「101」「110」「111」を指定しているか確認してください。

XRP0203

  CONS-MSGFILTER PARAMETER IS INVALID

内容）

  CONS-MSGFILTERパラメータカードの指定に誤りがあります。（ML=W）

対処）

  正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0204

  CONTROL-FILE PARAMETER IS INVALID

内容）

  CONTROL-FILEパラメータカードの指定に誤りがあります。（ML=W）

対処）

  正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0206

  RCV-MAXCON PARAMETER MAX OVER ;USE INITIAL VALUE 100

内容）

  RCV-MAXCONパラメータカードに最大値を超えて指定しています。初期値として「100」を設定します。（ML=W）

対処）

  「1」から「100」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0207

  APT-MAXCON PARAMETER MAX OVER ;USE INITIAL VALUE 100

内容）

  APT-MAXCONパラメータカードに最大値を超えて指定しています。初期値として「100」を設定します。（ML=W）

対処）

  「1」から「100」までの数値を設定しているか確認してください。

XRP0208

  INSTTRANSDSNLST PARAMETER IS INVALID

内容）

  INSTTRANSDSNLSTパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0209

  INSTTRANSVOLLST PARAMETER IS INVALID

内容）

  INSTTRANSVOLLSTパラメータカードの指定に誤りがあります。(ML=W)

対処）

  正しい値を設定しているか確認してください。

XRP0210

  STRONGKEYMODE PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  STRONGKEYMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。（ML=W）

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

XRP0212

  XRHULINS DD STATEMENT MISSING

内容）

  XRHULINS DDが指定されていません。(ML=W)

対処）

  XRHULINSのアロケーションを行ってください。

XRP0213

  CODE-CONVERSION-LOCATION PARAMETER IS 'ANY' OR '64' OR '31';USE INITIAL VALUE ANY

内容）

  CODE-CONVERSION-LOCATIONパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「ANY」を設定します。（ML=W）

対処）

  「ANY」「64」「31」のいずれかを指定しているか確認してください。

XRP0215

  SYSFILEOUTPUTMODE PARAMETER IS '0' OR '1';USE INITIAL VALUE 0

内容）

  SYSFILEOUTPUTMODEパラメータカードの指定に誤りがあります。初期値として「0」を設定します。(ML=W)

対処）

  「0」か「1」を指定しているか確認してください。

= 備考 =

システム動作環境設定初期値変更プログラム（XRPRMSET）を使用すると、システム動作環境設定の初期値が変更できます。その際、「XRPxxxx」関連のエラーメッセージに出力される初期値が、実際の初期値と違う場合があります。初期値を変更した場合、初期値の確認は、システム動作環境設定初期値出力プログラム（XRPRMGEN）を使用してください。