# 配信制御のメッセージ

XR0000

  xxxx START INITIATED

xxxx

  : COLD または WARM

内容）

  COLD(COLD2,COLD3含む)モードまたはWARMモードで実行を開始しました。(ML=I)

XR0001

  ISP OPEN SUCCESSFUL

内容）

  TCP/IPのオープン処理に成功しました。(ML=I)

XR0002

  ISP OPEN FAILED RC=code

code

  : 通信エラーコード (「通信エラーコード一覧」参照)

内容）

  TCP/IPのオープンに失敗しました。(ML=E)

対処）

  TCP/IPを立ち上げてから、配信プログラムを立ち上げてください。

XR0003

  INSUFFICIENT MEMORY

内容）

  配信処理を実行するためのメモリが足りません。(ML=E)

対処）

  REGIONサイズを大きくして、配信プログラムを立ち上げなおしてください。

XR0004

  ISP TASK INSUFFICIENT MEMORY

内容）

  配信タスク実行のためのメモリが足りません。(ML=E)

対処）

  REGIONサイズを大きくして、配信プログラムを立ち上げなおしてください。

XR0005

  ISP TASK ATTACH FAILED

内容）

  配信タスクの実行に失敗しました。(ML=E)

対処）

  REGIONサイズを大きくして、配信プログラムを立ち上げなおしてください。

XR0006

  ISP TASK ATTACH SUCCESSFUL

内容）

  配信タスクを開始しました。(ML=I)

XR0007

  ISP CLOSE SUCCESSFUL

内容）

  TCP/IPのクローズが成功しました。(ML=I)

XR0008

  ISP CLOSE FAILED RC=code

code

  : 通信エラーコード(「通信エラーコード一覧」参照)

内容）

  TCP/IPのクローズに失敗しました。(ML=E)

XR0009

  ACP INITIALIZATION COMPLETED

内容）

  配信管理タスクの環境を初期化しました。(ML=I)

XR0010

  INVALID MODIFY COMMAND

内容）

  無効なMODIFYコマンドが投入されました。(ML=I)

XR0011

  SUB TASK DETACH COMPLETED

内容）

  配信タスクを終了しました。(ML=I)

XR0012

  DISPLAY COMMAND ACCEPTED

内容）

  DISPLAYコマンドを受けつけました。(ML=I)

XR0013

  FILEID=fileid,HOST=host,RECCNT=rec-cnt,DTLEN=length,NO=snd-no

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

rec-cnt

  : レコード件数

length

  : バイト数

snd-no

  : 配信処理番号

内容）

  現在配信中のファイル情報です。(ML=I)

XR0014

  STATUS COMMAND ACCEPTED

内容）

  STATUSコマンドを受けつけました。(ML=I)

XR0016

  ISP SUB TASK ENDED CODE=code

code

  : 子タスクの完了コード

内容）

  配信タスクが終了しました。(ML=I)

XR0017

  NORMAL STOP ACCEPTED

内容）

  ノーマルモードのSTOPコマンドを受けつけました。(ML=I)

XR0018

  QUICK STOP ACCEPTED

内容）

  クイックモードのSTOPコマンドを受けつけました。(ML=I)

XR0019

  CANCEL STOP ACCEPTED

内容）

  キャンセルモードのSTOPコマンドを受けつけました。(ML=I)

XR0020

  *** NOTHING ***

内容）

  DISPLAYコマンドで出力される情報がありません。(ML=I)

XR0021

  ISP TASK IS NOTHING

内容）

  配信タスクが存在していません。(ML=I)

XR0022

  START MODE PARAMETER IS INVALID

内容）

  起動時のモード指定に誤りがあります。WARMモードで起動します。(ML=W)

対処）

  モードに'WARM','COLD','COLD2','COLD3'のいずれかを指定してください。

XR0024

  RESEND COMMAND OPERAND ERROR

内容）

  RESENDコマンドのオペランドに誤りがあります。(ML=E)

XR0025

  host IS NOT EXIST IN QUE

host

  : ホスト名

内容）

  該当ホストは再配信待ちキューに存在していません。(ML=E)

XR0026

  RESEND COMMAND IS EXECUTED

内容）

  RESENDコマンドを実行しました。(ML=I)

XR0027

  fileid IS CHANGE QUE

fileid

  : ファイルID

内容）

  未配信待ち行列から配信待ち行列に再登録しました。(ML=I)

XR0028

  TASK(task) IS xxxxxxx

task

  : タスク番号

xxxxxxx

  : SENDING, WAITING, STOPのいずれか

内容）

  現在のタスクの状態は(SENDING:転送中、WAITING:転送待ち、STOP:転送中止)です。(ML=I)

XR0029

  F=fileid,H=host IS CHANGED

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  該当ファイルID、ホスト名の優先順位、転送間隔、転送ブロック長、または転送ブロック数を変更しました。(ML=I)

XR0030

  PRIORITY COMMAND ACCEPTED

内容）

  転送優先度変更コマンドを受け付けました。(ML=I)

XR0031

  INTERVAL COMMAND ACCEPTED

内容）

  転送間隔変更コマンドを受け付けました。(ML=I)

XR0032

  TBLOCK COMMAND ACCEPTED

内容）

  転送ブロック長変更コマンドを受け付けました。(ML=I)

XR0033

  TCNT COMMAND ACCEPTED

内容）

  転送ブロック数変更コマンドを受け付けました。(ML=I)

XR0034

  INVALID OPERAND

内容）

  無効なオペランドが指定されました。(ML=E)

XR0035

  OPERAND NUMERIC ERROR

内容）

  指定されたオペランドは、数字以外は無効です。(ML=E)

XR0036

  PRIORITY COMMAND IS EXECUTED

内容）

  転送優先度変更コマンドを実行しました。(ML=I)

XR0037

  INTERVAL COMMAND IS EXECUTED

内容）

  転送間隔変更コマンドを実行しました。(ML=I)

XR0038

  TBLOCK COMMAND IS EXECUTED

内容）

  転送ブロック長変更コマンドを実行しました。(ML=I)

XR0039

  TCNT COMMAND IS EXECUTED

内容）

  転送ブロック数変更コマンドを実行しました。(ML=I)

XR0040

  TBLOCK COMMAND T < 128 ERROR

内容）

  転送ブロック長に「127」以下は指定できません。(ML=E)

XR0041

  TCNT COMMAND T > 99 ERROR

内容）

  転送ブロック数に「100」以上は指定できません。(ML=E)

XR0042

  F=fileid,H=host IS SAME PRIORITY

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  該当ファイルID、ホスト名の転送優先度は現在と同じです。(ML=I)

XR0043

  CANCEL COMMAND ACCEPTED

内容）

  キャンセルコマンドを受け付けました。(ML=I)

XR0044

  CANCEL COMMAND IS EXECUTED

内容）

  キャンセルコマンドを実行しました。(ML=I)

XR0045

  F=fileid,H=host IS CANCEL

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  該当ファイルID、ホスト名の配信処理をキャンセルしました。 (ML=I)

XR0046

  HULFT SENDER ABNORMAL ENDED

内容）

  ABENDコマンドにより異常終了しました。(ML=I)

XR0048

  F=fileid,H=host IS NOW SENDING

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  該当ファイルID､ホスト名は配信中のため転送優先度、転送間隔、転送ブロック長、転送ブロック数の変更はできません。（ML=W）

XR0049

  TBLOCK COMMAND T > 65520 ERROR

内容）

  転送ブロック長に65521以上は指定できません。(ML=E)

XR0050

  CONNECTION ERROR RC=code

code

  : 通信エラーコード(「通信エラーコード一覧」参照)

内容）

  ソケットの接続に失敗しました。(ML=E)

XR0059

  CANCEL COMMAND OPERAND ERROR

内容）

  キャンセルコマンドのオペランドに誤りがあります。(ML=E)

XR0060

  TRANSFER BLOCK > 65520 ERROR

内容）

  転送ブロック数と転送ブロック長を掛けた値が「65521」以上となる指定はできません。(ML=E)

XR0061

  PRIORITY COMMAND P=1 - 256 ERROR

内容）

  転送優先度に「1」から「256」以外を指定することはできません。(ML=E)

XR0062

  INTERVAL COMMAND I=0 - 32768 ERROR

内容）

  転送間隔に「0」から「32768」以外を指定することはできません。(ML=E)

XR0063

  TCNT COMMAND T < 1 ERROR

内容）

  転送ブロック数に「0」以下は指定できません。(ML=E)

XR0065

  ACP IS OPERATING

内容）

  配信管理タスクが稼動中です。(ML=I)

XR0066

  ACP IS STOPPING

内容）

  配信管理タスクが停止中です。(ML=I)

XR0067

  LOG FILE CLOSE COMMAND ACCEPTED

内容）

  集配信履歴ファイル再編成プログラム（XRREORG）から集配信履歴ファイルクローズコマンドを受け付けました。(ML=I)

XR0068

  LOG FILE CLOSED

内容）

  集配信履歴ファイルをクローズしました。(ML=I)

XR0069

  LOG FILE OPEN COMMAND ACCEPTED

内容）

  集配信履歴ファイルオープンコマンドを受け付けました。(ML=I)

XR0070

  LOG FILE OPENED

内容）

  集配信履歴ファイルをオープンしました。(ML=I)

XR0071

  LOG FILE CLOSE FAILED

内容）

  コマンドによる集配信履歴ファイルのクローズに失敗しました。(ML=E)

対処）

  集配信履歴ファイルの属性、集配信履歴ファイルを他のユーザジョブで使用していないか確認してください。

XR0072

  LOG FILE OPEN FAILED

内容）

  コマンドによる集配信履歴ファイルのオープンに失敗しました。

  または再編成前の集配信履歴ファイルを使用しています。(ML=W)

対処）

  集配信履歴ファイルの属性、集配信履歴ファイルを他のユーザジョブで使用していないか確認してください。LOGOPENコマンドを投入してもこのメッセージが出力される場合はHULFTを再起動してください。

XR0073

  RESEND DISPLAY COMMAND ACCEPTED

内容）

  再配信待ちリスト表示コマンドを受けつけました。(ML=I)

XR0074

  SYSTEM ERROR MACRO=macro,RC=rc

macro

  : マクロ名

rc

  : マクロのエラーコード

内容）

  内部エラーが発生しました。(ML=E)

対処）

  HULFTのシステムエラーです。技術サポート契約を締結していらっしゃるお客様は、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

XR0075

  SYSTEM INITIALIZE FAILED

内容）

  配信起動に失敗しました。(ML=E)

対処）

  システムファイルの不備、システムエラー等が考えられます。環境改善後、再度配信を起動してください。

XR0076

  RESEND NO=resendno,FILEID=fileid,HOST=hostname

  DSN=dsname

resendno

  : 再配信処理番号

fileid

  : ファイルID

hostname

  : ホスト名

dsname

  : 実配信ファイルのデータセット名

内容）

  現在再配信待ちのファイル情報です。(ML=I)

XR0077

  ISP TASK REATTACH SUCCESSFUL

内容）

  配信タスクの実行に成功しました。(ML=I)

XR0078

  RESEND QUE IS NOT MATCH

内容）

  再配信要求したキューは存在しません。(ML=E)

対処）

  存在するキューを指定して再度再配信要求を行ってください。

XR0079

  SYSTEM FILE OPEN COMPLETED

内容）

  管理情報ファイルのオープンが正常に完了しました。(ML=I)

XR0080

  LOG FILE OPEN COMPLETED

内容）

  集配信履歴ファイルのオープンが正常に完了しました。(ML=I)

XR0081

  QUEUE FILE OPEN COMPLETED

内容）

  配信制御ファイルのオープンが正常に完了しました。(ML=I)

XR0084

  AES-CIPHER IS NOT EXIST

内容）

  HULFT10 暗号オプション（AES）モジュールのロードに失敗しました。(ML=E)

対処）

  HULFT10 暗号オプション（AES）を使用する場合、HULFT10 暗号オプション（AES）をインストールしてください。

XR0085

  TBC COMMAND ACCEPTED

内容）

  転送ブロック数と転送ブロック長の変更コマンドを受け付けました。(ML=I)

XR0086

  TBC COMMAND IS EXECUTED

内容）

  転送ブロック数と転送ブロック長の変更コマンドを実行しました。(ML=I)

XR0087

  TBC COMMAND B < 128 ERROR

内容）

  転送ブロック長に1～127は指定できません。(ML=E)

XR0088

  TBC COMMAND B > 65520 ERROR

内容）

  転送ブロック長に65521以上は指定できません。(ML=E)

XR0089

  TBC COMMAND C=0 - 99 ERROR

内容）

  転送ブロック数に0から99以外を指定することはできません。(ML=E)

XR0090

  TBC COMMAND B OR C ERROR

内容）

  転送ブロック長または転送ブロック数の片方のみ0を指定することはできません。(ML=E)

対処）

  転送ブロック長と転送ブロック数の両方に0を指定するか、0以外を指定してください。

XR0091

  RESET COMMAND ACCEPTED

内容）

  配信処理番号または再配信処理番号のリセットコマンドを受け付けました。(ML=I)

XR0092

  ACCEPTED CURRENT COUNT DISPLAY COMMAND

内容）

  最大配信処理番号または最大再配信処理番号の表示コマンドを受け付けました。(ML=I)

XR0093

  CURRENT RESEND QUEUE LIST NO.:current-resendno

current-resendno

  : 最大再配信処理番号

内容）

  現在の最大再配信処理番号です。(ML=I)

XR0094

  CURRENT SEND SEQ NO.:current-send-no

current-send-no

  : 最大配信処理番号

内容）

  現在の最大配信処理番号です。(ML=I)

XR0095

  PRIORITY COMMAND OPERAND ERROR

内容）

  転送優先度の変更コマンドのオペランドに誤りがあります。 (ML=E)

XR0096

  INTERVAL COMMAND OPERAND ERROR

内容）

  転送間隔の変更コマンドのオペランドに誤りがあります。 (ML=E)

XR0097

  TBLOCK COMMAND OPERAND ERROR

内容）

  転送ブロック長の変更コマンドのオペランドに誤りがあります。 (ML=E)

XR0098

  TCNT COMMAND OPERAND ERROR

内容）

  転送ブロック数の変更コマンドのオペランドに誤りがあります。 (ML=E)

XR0099

  TBC COMMAND OPERAND ERROR

内容）

  転送ブロック長と転送ブロック数の変更コマンドのオペランドに誤りがあります。 (ML=E)

XR0101

  NOT EXIST IN QUE NO=send-no

send-no

  : 配信処理番号

内容）

  該当配信処理番号を持つ情報は配信制御ファイルに存在していません。 (ML=E)

XR0102

  NOT EXIST IN QUE F=fileid

fileid

  : ファイルID

内容）

  該当ファイルIDを持つ情報は配信制御ファイルに存在していません。 (ML=E)

XR0103

  TCNT COMMAND TBLOCK=0 ERROR

内容）

  転送ブロック数変更コマンドで0以外が指定されましたが、転送ブロック長が0なので、変更できません。(ML=E)

XR0104

  TBLOCK COMMAND TCNT=0 ERROR

内容）

  転送ブロック長変更コマンドで0以外が指定されましたが、転送ブロック数が0なので、変更できません。(ML=E)

XR0105

  CHANGE SEND MULTIPLE FRM AAA TO BBB

AAA

  : 元の多重度

BBB

  : 変更後の多重度

内容）

  配信多重度をAAAからBBBへ変更しました。(ML=I)

XR0106

  CNTL FILE OPEN FAILED RC=code-fdbk

code

  : 完了コード（表3.15 参照）

fdbk

  : VSAMマクロの詳細コード(｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣参照)

内容）

  システム制御ファイルのオープンに失敗しました。(ML=E)

対処）

  システム動作環境設定に指定したシステム制御ファイルが正しいか確認してください。

XR0107

  CNTL FILE GET FAILED TYPE=type RC=code-fdbk

type

  : 弊社内部で使用する値です。フィードバックコードのみで解決しない場合は、フィードバックコードとtypeの値を、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

  ※問い合わせの際は技術サポート契約の締結が必要となります。

code

  : 完了コード（表3.15 参照）

fdbk

  : VSAMマクロの詳細コード(｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣参照)

内容）

  システム制御ファイルの情報を取得できません。(ML=E)

対処）

  システム動作環境設定に指定したシステム制御ファイルが正しいか確認してください。

XR0108

  CNTL FILE MODIFY FAILED TYPE=type RC=code-fdbk

type

  : 弊社内部で使用する値です。フィードバックコードのみで解決しない場合は、フィードバックコードとtypeの値を、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

  ※問い合わせの際は技術サポート契約の締結が必要となります。

code

  : 完了コード（表3.15 参照）

fdbk

  : VSAMマクロの詳細コード(｢DFSMS Macro Instructions for Data Sets｣参照)

内容）

  システム制御ファイルの情報の変更に失敗しました。(ML=E)

対処）

  システム動作環境設定に指定したシステム制御ファイルが正しいか確認してください。

XR0109

  FORCED STRONG KEY MODE IS ENABLED. HOWEVER, AES CIPHER OPTION IS NOT INSTALLED

内容）

  高強度暗号強制モードが有効になっていますが、AES暗号オプションがインストールされていません。(ML=E)

対処）

  AES暗号オプションが必要です。以下の２点を確認してください。

  1. AES暗号オプションの導入

  2. 「暗号化方式(CIPHERTYPE)」に1 : 暗号オプションの暗号化方式を使用 を指定

XR0111

  FORCED STRONG KEY MODE IS ENABLED. HOWEVER, CIPHERTYPE IS 0

内容）

  高強度暗号強制モードが有効になっていますが、「暗号化方式(CIPHERTYPE)」に0が指定されています。(ML=E)

対処）

  「暗号化方式(CIPHERTYPE)」に1 : 暗号オプションの暗号化方式を使用 を指定してHULFTを起動してください。

XR0113

  ATTEMPT TO ALLOCATE MEMORY ON 64-BIT STORAGE FAILED RC=code RSN=rsn

code

  : IARV64マクロの戻りコード

rsn

  : IARV64マクロの理由コード（システム完了コードDC2の理由コード）

内容）

  64ビット・ストレージでのメモリ確保に失敗しました。(ML=E)

対処）

  64ビット・ストレージでのメモリ確保が許可されていない可能性があります。64ビット・ストレージへのメモリ確保が可能となるようにJCL、または、OSの設定を変更してください。設定を変更しても事象が改善しない場合、技術サポート契約を締結済みのお客様は、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

XR0114

  MEM ALLOC ON 64BIT STORAGE FAILED SO MEMORY ALLOCATED ON 31BIT STORAGE RC=code RSN=rsn

code

  : IARV64マクロの戻りコード

rsn

  : IARV64マクロの理由コード（システム完了コードDC2の理由コード）

内容）

  64ビット・ストレージでのメモリ確保に失敗した為、31ビット・ストレージにメモリを確保しました。(ML=W)

対処）

  64ビット・ストレージでのメモリ確保が許可されていない可能性があります。64ビット・ストレージへのメモリ確保が可能となるようにJCL、または、OSの設定を変更してください。設定を変更しても事象が改善しない場合、技術サポート契約を締結済みのお客様は、技術サポートサービス窓口までお問い合わせください。

XR8013

  F=fileid

  H=host

  RECCNT=rec-cnt,DTLEN=length,NO=snd-no

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

rec-cnt

  : レコード件数

length

  : バイト数

snd-no

  : 配信処理番号

内容）

  現在配信中のファイル情報です。(ML=I)

XR8025

  NOT EXIST IN QUE H=host

host

  : ホスト名

内容）

  該当ホストは再配信待ちキューに存在していません。(ML=E)

XR8027

  QUE SWITCHED F=fileid

fileid

  : ファイルID

内容）

  未配信待ち行列から配信待ち行列に再登録しました。(ML=I)

XR8029

  CHANGED F=fileid

  H=host

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  該当ファイルID、ホスト名の優先順位、転送間隔、転送ブロック長、または転送ブロック数を変更しました。(ML=I)

XR8042

  PRIORITY UNCHANGED F=fileid

  H=host

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  該当ファイルID、ホスト名の転送優先度は現在と同じです。(ML=I)

XR8045

  CANCELLED F=fileid

  H=host

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  該当ファイルID、ホスト名の配信をキャンセルしました。(ML=I)

XR8048

  ALREADY SENDING F=fileid

  H=host

fileid

  : ファイルID

host

  : ホスト名

内容）

  該当ファイルID､ホスト名は配信中のため転送優先度、転送間隔、転送ブロック長、転送ブロック数の変更はできません。（ML=W）

XR8076

  RESEND NO=resendno,F=fileid

  H=hostname

  DSN=dsname

resendno

  : 再配信処理番号

fileid

  : ファイルID

hostname

  : ホスト名

dsname

  : 実配信ファイルのデータセット名

内容）

  現在再配信待ちのファイル情報です。(ML=I)