# 配信プログラムの終了

## 実行コマンド

    F 配信プログラムのジョブ名,HALT,NORMAL

配信中のファイル転送がすべて終了したら停止します。

［停止時に出力されるコンソールメッセージ例］

    XR0017   NORMAL STOP ACCEPTED
    XRT0013  SUB TASK CLOSED
    XR0016   ISP SUB TASK ENDED CODE=00000
    XRT0013  SUB TASK CLOSED
    XR0016   ISP SUB TASK ENDED CODE=00000
    XRT0013  SUB TASK CLOSED
    XR0016   ISP SUB TASK ENDED CODE=00000
    XRT0013  SUB TASK CLOSED
    XR0016   ISP SUB TASK ENDED CODE=00000
    XRT0013  SUB TASK CLOSED
    XR0016   ISP SUB TASK ENDED CODE=00000
    XR0007   ISP CLOSE SUCCESSFUL

= 備考 =

XRT0013/XR0016は、多重度分だけ出力されます。