# 送信要求（集信側起動のファイル転送）

送信要求は「ファイルを受け取る側」からの起動でファイル転送を行う場合に使用します。

送信要求は、HULFT管理画面で、またはバッチユーティリティを使用して実行します。

ここではHULFT管理画面の処理選択メニュー画面からの実行方法を記載します。システム管理メニューからの送信要求については、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 送信要求を発行する

処理選択メニュー画面の起動方法と操作方法については、「HULFT管理画面の起動と確認」を参照してください。

処理選択メニュー画面で、オプション欄に“2”を入力し［実行］キーを押します。

集信ファイル一覧画面が表示されます。

                                << 集信  ファイル一覧 >>                 2 行中の 1
      コマンド   ==>                                              移動量  ===> PAGE

        ファイルＩＤ <------------------- コ   メ   ン   ト -------------------->
          _INSTANT   * SELECT THIS LINE TO VIEW INSTANT TRANSFER LOG *
      I   LOOPTEST
     ******************************* Bottom of data ********************************

画面5.10 集信ファイル一覧画面

送信要求を発行したいファイルIDの左側の入力域に“I”を入力し［実行］キーを押します。

以上でHULFT管理画面からの送信要求が実行されました。