# 配信管理情報の登録

システム管理メニュー画面から、配信管理情報を登録するときの手順は以下のとおりです。

オプション欄に“1”、ID欄に“LOOPTEST”を入力し［実行］キーを押します。

配信管理情報更新（基本）画面が表示されます。各項目に必要事項を入力します。

配信管理情報更新（基本）画面の各項目の詳細は、以下を参照してください。

HULFT10 for zOS オペレーション マニュアル : 配信管理情報

【登録内容】

  設定項目 | 設定値
  --- | ---
  ファイルID | LOOPTEST
  汎用機DSN | HULFT.PARMLIB(LOOPSND)
  転送タイプ | T
  圧縮方式 | N
  コード変換 | S
  転送グループID | GRP01
  その他の項目 | 省略可

                           <<  配信管理情報更新（基本） >>   SAVE,B,E いずれか入力
      コマンド   ==>
                                                          コマンド E: 拡張画面切替
      ファイルＩＤ：  LOOPTEST
      汎用機ＤＳＮ：  HULFT.PARMLIB(LOOPSND)

      ボリューム通番      ：
      転送方法            ：  W     (D: 直接 W: ワークファイル )
      ワークボリューム通番：          容量    ：  C      (C:CYL T:TRK O:OMIT)
      一次要求量          ：  5       増分量  ：  3      装置台数  ：  1
      転送タイプ          ：  T     (F:FORMAT B:BINARY T:TEXT M:MULTI-FMT)
      Ｍ／フォーマットＩＤ：
      圧縮方式            ：  N     (N: 圧縮なし 1: 横圧縮 2: 縦横圧縮 3: DEFLATE)

      コ－ド変換          ：  S     (S: 配信側 R: 集信側 N: 無変換 )
      ＥＢＣＤＩＣセット  ：  0     (0:AUT A:KN B:AL C:AC D:AP E:LOW F:EX G:NE H:KX
                                     V:U1 W:U2 X:U3)
      配信ファイルの扱い  ：  K     (K: 保存 C: クリア D: 削除 L: ロック )
      転送グループＩＤ    ：  GRP01
      配信前ジョブＩＤ    ：
      正常時ジョブＩＤ    ：
      異常時ジョブＩＤ    ：
      コメント

画面5.3 配信管理情報更新（基本）画面

当疎通テストで定義する汎用機DSN（配信ファイル名）はHULFTパラメーターライブラリー名「LOOPSND」とし、ファイルの作成方法は、「配信ファイルの作成」を参照してください。

入力が完了したらコマンド欄に“SAVE”を入力し［実行］キーを押します。システム管理メニュー画面に戻り登録が完了します。登録を中止する場合は［F3］キーを2度押します。