# 配信プログラムの起動と確認

配信プログラム（XRSND）を起動します。

起動が正常に完了したかコンソールでメッセージを確認してください。

= 備考 =

XR0006は、システム動作環境設定の配信多重度に設定された値分、出力されます。

［起動時に出力されるコンソールメッセージ例］

    XR0000  WARM START INITIATED
    XR0001  ISP OPEN SUCCESSFUL
    XR0006  ISP TASK ATTACH SUCCESSFUL
    XR0006  ISP TASK ATTACH SUCCESSFUL
    XR0006  ISP TASK ATTACH SUCCESSFUL
    XR0006  ISP TASK ATTACH SUCCESSFUL
    XR0006  ISP TASK ATTACH SUCCESSFUL
    XR0009  ACP INITIALIZATION COMPLETED

注意

配信プログラムを起動する際、コンソールから識別子を指定してSTARTコマンドを実行しないでください。