# 送信要求（集信側起動のファイル転送）

HULFT JCLライブラリー内のメンバー名「XRRCVREQ」の斜体の個所を変更し、実行してください。

ジョブが正常終了するのを確認してください。

異常の場合には、SYSOUTに出力されているエラーメッセージの内容を、「エラーコード・メッセージ」の「送信要求のメッセージ」の説明で確認し、エラー原因の対処をしてください。

［JCL例］

    //XRRCVREQ JOB  CLASS=A,MSGCLASS=B
    //*===================================================*
    //*==      RECEIVE REQUEST <<XRRCVREQ>>             ==*
    //*===================================================*
    //XRRCVREQ EXEC PGM=XRRCVREQ,REGION=4096K
    //STEPLIB  DD   DSN=HULFT.LOAD,DISP=SHR
    //XRSYSIN  DD   DSN=HULFT.PARMLIB(HULPRM),DISP=SHR
    //XRFILE   DD   DSN=HULFT.FILE,DISP=SHR
    //XRHOST   DD   DSN=HULFT.HOST,DISP=SHR
    //IPGET    DD   DSN=HULFT.HOSTS.LOCAL,DISP=SHR
    //*SYSTCPD  DD   DSN=TCPIP.V3R4.TCPIP.DATA,DISP=SHR
    //SYSOUT   DD   SYSOUT=*
    //XRCARD   DD   *
        LOOPTEST,ZOS
    //

DD名 | 項目名 | 説明
--- | --- | ---
STEPLIB | HULFT.LOAD | HULFTロードモジュールライブラリー
XRFILE | HULFT.FILE | 集配信管理ファイル
XRHOST | HULFT.HOST | 詳細ホスト情報ファイル
XRSYSIN | HULFT.PARMLIB(HULPRM) | システム動作環境設定ファイル
IPGET | HULFT.HOSTS.LOCAL | IP管理ファイル

［送信要求プログラムの実行結果（ジョブログ抜粋）例］

                          J E S 2   J O B  L O G

    IEF142I XRRCVREQ XRRCVREQ - STEP WAS EXECUTED - COND CODE 0000
    ******************* Bottom of data ***************-CAPS OFF-**