# 言語環境（LE）の設定パラメーターの変更方法

## HULFTの動作に影響する言語環境（LE）の設定パラメーター

以下のパラメーターは、基本域（16メガバイトより下の領域）に領域を確保するのに影響します。下線部分と同じ値になるように言語環境（LE）を設定してください。

表3.3 言語環境（LE）の設定パラメーター

設定パラメーター | 備考
--- | ---
ALL31=(ON) |
ANYHEAP=(16K,8K,ANYWHERE,FREE) |
HEAP=(32K,32K,ANYWHERE,KEEP,8K,4K) |
STACK=(128K,128K,ANYWHERE,KEEP,512K,128K) | z/OSの場合
THREADHEAP=(4K,4K,ANYWHERE,KEEP) |
BELOWHEAP=(4K,4096,FREE) |

## 言語環境（LE）の設定パラメーターの登録方法

以下の手順で登録作業を行ってください。

1. CEEUOPTメンバーをコピーします。

CEEUOPTのテンプレートが「CEE.SCEESAMP(CEEUOPT)」にあります。これを別ライブラリーにコピーしてください。

2. コピーしたCEEUOPTメンバーの内容を変更します。

コピーしたCEEUOPTメンバーの内容を、「HULFTの動作に影響する言語環境（LE）の設定パラメーター」の内容に変更してください。

3. コピーしたCEEUOPTメンバーをアセンブルします。

登録作業のテンプレートJCLが「CEE.SCEESAMP(CEEWUOPT)」にあります。

登録するロードモジュールライブラリーにHULFTのライブラリーを設定して登録作業を行ってください。

4. モジュールをバックアップします。

「XRAPTSRV」および「XRAPTTSK」を別の場所にバックアップしてください。

5. HULFTのモジュールと静的に結合します。

HULFTのモジュールと上記モジュールを静的に結合します。

詳細は、IBMマニュアル「z/OS 言語環境プログラム カスタマイズ」を参照してください。